{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":15,"sheets":["Forside","Om kataloget","Søg i data","Alle data","Søgeresultater","Liste","Midlertidig data","Output","Plan- og basisdata","Terrændata","Hav og kyst","Nedbør og klimadata","Vandløb og søer","Grundvand","Kloak og afløb"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":25,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Forside","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"For mere information om datakataloget:",null,null,null,null,null,"DATAKATALOG TIL KLIMATILPASNING"]
[null,"www.klimatilpasning.dk",null,null,null,null,"- overblik over fælles data om terræn, klima og vand"]

{"sheet":"Om kataloget","index":1,"n_rows":151,"n_cols":8,"rows_kept":151,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,3,25]]}
[]
[null,"Om kataloget"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Om kataloget"]
[]
[null,"Dette kataloget giver overblik over, hvilke eksisterende datasamlinger kommuner kan "]
[null,"gøre brug af til klimatilpasnings- og vandforvaltningsopgaver, hvem der ejer data"]
[null,"og hvordan de kan erhverves."]
[]
[null,"Kataloget indeholder relevante datakilder, som Styrelsen for Dataforsyning og "]
[null,"Effektivisering (SDFE), Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Danske "]
[null,"Regioner i fællesskab har identificeret på tidspunktet for udarbejdelsen af "]
[null,"datakataloget, men det er ikke nødvendigvis udtømmende og datakilder offentliggjort "]
[null,"efter december 2017 er ikke indeholdt i kataloget."]
[]
[null,"Målgruppen for kataloget er kommunale medarbejdere eller deres rådgivere og det"]
[null,"forudsætter faglig indsigt i området og indgående kendskab til hydrologi og"]
[null,"klimadata."]
[]
[null,"Katalogets terræn-, klima- og vanddata er opdelt i syv fagområder: Terrændata,"]
[null,"Nedbør og klimadata, Hav og kyst, Vandløb og søer, Grundvand, Kloak og afløb,"]
[null,"samt Plan og basisdata. "]
[]
[null,"Datakataloget er ikke udtømmende og datakilder offentliggjort efter december 2017"]
[null,"er ikke indeholdt, samt vil ikke efterfølgende bliver tilføjet, da kataloget er statisk og"]
[null,"ikke løbende bliver opdateret. Datakataloget fralægger sig ethvert ansvar for"]
[null,"anvendeligheden af listede data, og der er i udarbejdelsen ikke taget stilling til kvalitet,"]
[null,"opdateringsfrekvens eller anden kvalificering af data."]
[]
[null,"Kataloget er alene en samling af links til forskellige datasæt. Kataloget påtager sig"]
[null,"intet ansvar for de datasæt, der er linket til og kan ikke stå inde for, at datasæt kan"]
[null,"anvendes til bestemte forhold. "]
[]
[null,"Som led i udmøntningen af Initiativ 6.1 om Fælles data om terræn, klima og vand i"]
[null,"den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der udarbejdet et"]
[null,"datakatalog til klimatilpasning."]
[]
[null,"Kontakt: Sekretariatet for Terræn, Klima og Vand,",null,null,null,null,null,"TKV@sdfe.dk"]
[null,"Sekretariatet koordinerer implementeringen af den Fællesoffentlige Digitaliserings-"]
[null,"strategis Initiativ 6.1 om Fælles data for terræn, klima og vand til og med udgangen af"]
[null,"2020, hvor initiativet ophører."]
[]
[null,"Opbygning af datakatalog til klimatilpasning"]
[]
[null,"Kataloget er udarbejdet i excel og består af:"]
[]
[null,"1.","En forside – som præsenterer Datakataloget og giver adgang til de øvrige "]
[null,null,"faner"]
[null,"2.","Om kataloget – som indeholder en beskrivelse indhold og baggrund for "]
[null,null,"kataloget, herunder er vejledning i brugen af det"]
[null,"3.","Søg i data – som er katalogets filterfunktion, hvor brugeren kan søge i "]
[null,null,"data i forhold til detaljeringsgrad, hvorvidt data er gratis eller ej og de "]
[null,null,"fagområder, som data er opdelt i"]
[null,"4.","Output – her ses resultatet af eventuelle søgninger i tabelform (Excel). "]
[null,null,"Materialet kan yderligere printes direkte til pdf i denne fane"]
[]
[]
[null,null,"Vis fagområder i seperate ark"]
[]
[]
[]
[null,"Beskrivelse af fagområder"]
[]
[null,"Data er opdelt i faggrupper ud fra vandets kredsløb (se figur til højre), men flere af"]
[null,"grupperne kan afhænge af hinanden (f.eks. grundvandsstigning der leder til"]
[null,"oversvømmelser i vandløb og søer), og det er derfor ofte nødvendigt at benytte flere"]
[null,"faggrupper til et klimatilpasningsprojekt. Hvilke faggrupper der er relevante at tage i spil"]
[null,"afhænger af det enkelt projektområde eller kommune."]
[]
[null,"Plan og basisdata – indeholder de generelle grundlæggende datasæt, der kan"]
[null,"blive brugt af flere af de nedenstående faggrupper. Dette indeholder bl.a."]
[null,"lokalplaner, fredninger og ortofoto."]
[]
[null,"Terrændata – indeholder generelle terrændata, blandt andet højdemodeller og"]
[null,"jordbundskort. Afledte produkter af højdemodellerne kan findes under de"]
[null,"respektive fagområder som de vurderes at relatere sig til i klimatilpasningssammenhæng."]
[]
[null,"Hav og kyst – indeholder data, der kan blive brugt til beregninger og modellering af"]
[null,"havvand på land, eksempelvis fra stormflod, digebrud og generel stigning af"]
[null,"havspejl forårsaget af klimaforandringer. Fagområdet indeholder afledte produkter af"]
[null,"højdemodeller."]
[]
[null,"Nedbør og klimadata – indeholder data, der kan blive brugt til beregninger og"]
[null,"modellering af nedbør,eksempelvis skybrud, regnhændelser og generel Bluespot-"]
[null,"kortlægning. Fagområdet indeholder afledte produkter af højdemodeller."]
[]
[null,"Vandløb og søer – indeholder data, der kan blive brugt til beregninger og"]
[null,"modellering af oversvømmelser fra vandløb og søer, eksempelvis ændret"]
[null,"vandføring, opstuvning og opretning af regnvandssøer. Fagområdet indeholder afledte"]
[null,"produkter af højdemodeller."]
[]
[null,"Grundvand – indeholder data, der kan blive brugt til beregninger og modellering af"]
[null,"oversvømmelser forsaget af grundvandsstigninger, eksempelvis stigning af"]
[null,"grundvandsspejlet forårsaget af klimaforandringer og forøget tilstrømning til vandløb"]
[null,"og søer."]
[]
[null,"Kloak og afløb – indeholder data, der kan blive brugt til beregninger og modellering af"]
[null,"kloak- og afløbssystemet, eksempelvis MIKE Urban oversvømmelsesanalyser af"]
[null,"byområder, forurening ved overløb og afkobling af regnvand fra kloaksystemerne."]
[]
[]
[null,"Beskrivelse af metadata"]
[]
[null,"For alle datasæt er der udfyldt flere felter med information om datasættet, såkaldt"]
[null,"metadata. Metadata er i nogle tilfælde sammensat af informationer fra forskellige "]
[null,"datakilder for at give et homogent udtryk i kataloget og dermed er beskrivelser og "]
[null,"resuméer ikke autoritative. Disse metadatafelter er beskrevet herunder:"]
[]
[null,"Nr. – Automatisk genereret ID-nummer hvert datasæt er tildelt til entydigt at kunne"]
[null,"referere til et datasæt."]
[]
[null,"Navn – Det navn eller titel som datasættet er tildelt fra ejeren/distributøren."]
[]
[null,"Resumé – En kort beskrivelse af datasættets indehold."]
[]
[null,"Ejer – Den part, der ejer datasættet."]
[]
[null,"Distributionstyper – Hvilken adgangstyper der findes til data. Typerne er opdelt i "]
[null,"WMS (webservice til raster-objekter), WFS (webservice til vektor-objekter),"]
[null,"webGIS (rent udstilling af data) og download (download af statisk data)."]
[]
[null,"Betaling – Hvorvidt erhvervelse af datasættet (WMS, WFS eller download) er gratis"]
[null,"eller pålagt betaling. Hvis datasættet udelukkende er tilgængeligt via webGIS har det"]
[null,"dog fået tildelt værdien Gratis."]
[]
[null,"Ajourføringsdato – Dato for senest kendte ændring eller ajourføring af datasættet."]
[null,"Hvis datasættet ændres/ajourføres ofte har det fået værdien Løbende."]
[]
[null,"Geografisk dækning – Datasættets geografiske afgrænsning. Datasættet kan dog"]
[null,"godt dække hele landet på trods af en anden værdi end Landsdækkende (fx "]
[null,"Kommunalt eller Forsyningsområde), men data vil i så tilfælde være opdelt i"]
[null,"områder og ajourføring og dataejer kan være forskellig for hvert område."]
[]
[null,"Bemærkning – Note-felt til ekstra oplysninger, f.eks. webservice-adresser eller om"]
[null,"data er af historisk karakter."]
[]
[null,"Link/adresse – Link til erhvervelse af datasættet, hvad enten det er et direkte"]
[null,"download-link, webGIS-link eller en mail-adresse."]
[]
[null,"Link til mere metadata – Hvis der kendes til ekstra metadata kan det findes via"]
[null,"dette link."]
[]
[null,"Proces (Screening/Modellering) – Vurdering af hvorvidt datasættet anvendes som"]
[null,"grundlag i screeningsprocessen eller som input i en modelleringsfase. I en"]
[null,"screening bliver data brugt til at skabe overblik og sætte rammerne for et projekt,"]
[null,"mens data i en modellering bliver brugt i beregninger til at dimensionere en løsning."]
[null,"Mange datasæt anvendes ved både screening og modellering."]

{"sheet":"Søg i data","index":2,"n_rows":30,"n_cols":22,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,4,9]]}
[null,"Søg i data"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Trin 1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Trin 2",null,null,null,null,null,null,null,"Trin 3"]
[null,null,"Vælg under menuerne Anvendelse og Gratis data",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vælg fagområde",null,null,null,null,null,null,null,"Igangsæt søgningen"]
[]
[null,null,"Vælg mellem data, der er relevante i screenings- eller ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vis data i et eller flere",null,null,null,null,null,null,null,"Søgningen danner en tabel med de valgte "]
[null,null,"eller modelleringsfasen. Data i modelleringsfasen har højere",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"fagområder (ved afkrydsning i felt)",null,null,null,null,null,null,null,"data i excel."]
[null,null,"detaljeringsgrad. Under Gratis data vælges, om alle "]
[null,null,"data skal vises, eller kun de data, som er gratis.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Alle fagområder"]
[]
[null,null,"Anvendelse",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan- og basisdata",null,null,null,null,null,null,"Søgningen danner en tabel med de valgte data i pdf."]
[]
[null,null,"Screening",{"$f":"HYPERLINK(\"#\"&ADDRESS(ROW(),COLUMN()-1),CHAR(128))","v":"€"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Terrændata"]
[]
[null,null,"Gratis data",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Hav og kyst"]
[]
[null,null,"Alle data",{"$f":"HYPERLINK(\"#\"&ADDRESS(ROW(),COLUMN()-1),CHAR(128))","v":"€"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nedbør og klimadata"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fritekstsøgning"]
[null,null,"Bekræft valgene for at fortsætte søgningen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vandløb og søer",null,null,null,null,null,null,"Det er også muligt at lave en manuel fritekstsøgning"]
[null,null,"Ændres søgefelterne, skal valgene bekræftes igen.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"i datakataloget, hvor der kan indtastes selvvalgte"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grundvand",null,null,null,null,null,null,"søgeord."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kloak og afløb"]

{"sheet":"Alle data","index":3,"n_rows":243,"n_cols":16,"rows_kept":243,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Sidetal","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Screening","Modellering","Proces"]
["P_01",11,"Plan- og basisdata","Kommuneplan, vedtaget","Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fef24767-25c6-476d-8535-26a99a676707","x",null,"Screening"]
["P_02",12,"Plan- og basisdata","Kommuneplanstrategi, vedtaget","Hvert 4. år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planloven. Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0e1aeb4-bf30-4463-9f72-2add89ca2037","x",null,"Screening"]
["P_03",13,"Plan- og basisdata","Kommuneplanramme, vedtaget","Kommuneplanen skal efter palnloven indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7da76387-f313-4483-a6f3-f4cf807ad2d8","x",null,"Screening"]
["P_04",14,"Plan- og basisdata","Kommuneplantillæg, vedtaget","Kommunen kan foretage ændringer i en vedtaget kommuneplan via et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes eller del af kommunens udvikling, både i byerne og i det åbne land.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2924e734-b9ab-4af2-b6e9-68ad2f38ad59","x",null,"Screening"]
["P_05",15,"Plan- og basisdata","Lokalplan, forslag","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","x",null,"Screening"]
["P_06",16,"Plan- og basisdata","Lokalplan, vedtaget","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","x",null,"Screening"]
["P_07",17,"Plan- og basisdata","Kommunale oversvømmelseskortlægninger","Kortet viser sandsynlighed for oversvømmelse - for flere typer af oversvømmelser. Det kan for eksempel være i forhold til stormflod eller skybrud. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke typer der er relevante at vurdere.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["P_08",18,"Plan- og basisdata","Kommunale værdikortlægninger","Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort. Værdikortet kan f.eks. bygge på ejendomme, befolkning, infrastruktur og arealanvendelser. Data præsenteres i et 100 meters net.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","x",null,"Screening"]
["P_09",19,"Plan- og basisdata","Kommunale risikokortlægninger","Når oversvømmelsesscreeningen er omsat til sandsynligheder, skal disse sammenholdes med værdikortet for at få risikobilledet. Risikokortlægningen kan for eksempel laves ved at inddele kommunen i zoner på 100x100 meter, hvor sandsynligheden og værdien for hver zone ganges sammen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning.aspx","x",null,"Screening"]
["P_10",20,"Plan- og basisdata","Kommunale klimatilpasningsplaner","De kommunale klimatilpasningsplaner er omdrejningspunktet for kommunernes klimatilpasningsindsats. De indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, anviser tiltag til at imødegå dem - og prioritere indsatsen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vejen-til-klimatilpasning.aspx","x",null,"Screening"]
["P_11",21,"Plan- og basisdata","Kommunale risikostyringsplaner","I Danmark skal kommuner, hvor der er områder, der er udpeget, udarbejde en risikostyringsplan. Der er udpeget 10 områder i henhold til direktivet (se datasæt H_28), der omfatter 22 kommuner. De 22 kommuner er placeret inden for to af de fire vanddistrikter: Vanddistrikt Jylland og Fyn samt Vanddistrikt Sjælland. Der findes yderligere to vanddistrikter: Bornholm og et internationalt distrikt ved den dansk/tyske grænse.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://kysterne.kyst.dk/risikostyringsplaner.html","x",null,"Screening"]
["P_12",22,"Plan- og basisdata","Særligt værdifulde landbrugsområder, vedtaget ","Planloven § 11a, 9 Særlige værdifulde landbrugsområder \"varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder\".","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","x",null,"Screening"]
["P_13",23,"Plan- og basisdata","Lavbundsareal, vedtaget","Planloven § 11a, 12 Lavbundsarelaer ”lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","x",null,"Screening"]
["P_14",24,"Plan- og basisdata","Statistisk kvadratnet","Det danske Kvadratnet inddeler landet i tusindvis af celler, som du så fylder med data – enten data du selv har, eller data du køber af Danmarks Statistik.","Danmarks statistik","download","Betaling",null,"Landsdækkende","Kvadratnette kan bl.a. indeholde socioøkonomisk data, nedbørshændelser, befolkningsveækst, mm","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","x",null,"Screening"]
["P_15",25,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, aflyst","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_16",26,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, forslag","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_17",27,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, vedtaget","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_18",28,"Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - baseline","Temaet viser de udpegede områder og tilhørende renseklasser. Formålet er at angive den planlagte rensning for den spredte bebyggelse i baseline. Data opdateres ikke.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0dbc9003-4c31-4d5e-98c0-b94b1f02a6fb","x",null,"Screening"]
["P_19",29,"Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - indsats","Temaet viser områder angivet ved renseklasser, hvor der stilles krav til forbedret rensning fra spredt bebyggelse. Gennemføres i henhold til vandplanens bilag 2. Datagrundlaget er fra 2010. Indsatskravet omfatter derfor også de tilfælde, hvor indsatsen måtte være igangsat eller gennemført.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=593510bd-0c26-4b44-88a8-cedc1e3dafbc","x",null,"Screening"]
["P_20",30,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, aflyst","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_21",31,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, forslag","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_22",32,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, vedtaget","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_23",33,"Plan- og basisdata","Vandområdeplaner","Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.","SVANA","download","Gratis","2016-06-27","Hovedvandoplande","Data benyttet til vandplanerne kan findes her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","x",null,"Screening"]
["P_24",34,"Plan- og basisdata","Udkast til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021","Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015","Naturstyrelsen","download","Gratis","2015-01-27","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/udkast-til-vandomr%C3%A5deplanernes-milj%C3%B8gis-2015-2021-dec-14","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/","x",null,"Screening"]
["P_25",35,"Plan- og basisdata","Vandområdeplaner, basisanalyse 2015-2021","Basisanalysen er en indledende analyse af datagrundlaget, der lægges til grund for de kommende vandområdeplaner.","Miljøstyrelsen","download","Gratis","2016-01-19","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandomr%C3%A5deplaner-basisanalyse-2015%E2%80%932021","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","x",null,"Screening"]
["P_26",36,"Plan- og basisdata","Udkast til vandplaner 2013","GIS-data der knytter sig til vandplanerne, f.eks. Arealanvendelse, bavaringsværdige landskaber, spærringer","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-08-07","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-0","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_27",37,"Plan- og basisdata","Vandplaner 2009-2015 ","Data til endelig vedtaget vandplan (2009-2015) – udgivet oktober 2014","Naturstyrelsen","download","Gratis","2014-01-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-2009-2015","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_28",38,"Plan- og basisdata","Vandforsyningsplaner","Planen beskriver hvordan vandforsyningen foregår i dag samt kommunens retningslinjer og visioner for den fremtidige vandforsyning.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x",null,"Screening"]
["P_29",39,"Plan- og basisdata","Spildevandstilladelser","Virksomheder, der afleder spildevand fra produktionen, skal have en tilslutningstilladelse (i daglig tale også kaldet en spildevandstilladelse) fra kommunen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x","x","Screening og modellering"]
["P_30",40,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, aflyst","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_31",41,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, forslag","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_32",42,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, vedtaget","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_33",43,"Plan- og basisdata","Spildevandsplan","Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshånd-\nteringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x","x","Screening og modellering"]
["P_34",44,"Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - enkelt opslag","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","OIS-data","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","x",null,"Screening"]
["P_35",45,"Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - masse udtræk","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Kontakt OIS-distributører for masse udtræk","bbr@bbr.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","x","x","Screening og modellering"]
["P_36",46,"Plan- og basisdata","Ejendoms- og grundværdi  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["P_37",47,"Plan- og basisdata","Ejendomsinfo  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["P_38",48,"Plan- og basisdata","Værdikort for bygninger","Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-01-16","Landsdækkende","ftp til shape-data (kræver bruger er oprettet): ftp://ftp.kortforsyningen.dk/klimatilpasningsplaner/VAERDIKORT/","https://download.kortforsyningen.dk/content/v%C3%A6rdikort-v%C3%A6rdikort-bygninger","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","x",null,"Screening"]
["P_39",49,"Plan- og basisdata","Værdikort, befolkning (100m grid)","Danmarks Statistik Befolkningstal (1. januar 2010) fordelt på 100 x 100 m kvadratnet. Er kortets bredde mindre end ca. 4 km vises befolkningstallet i hver kvadratcelle.","Danmarks Statistik","webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner"," ","x",null,"Screening"]
["P_40",50,"Plan- og basisdata","Jordforurening, V1","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V1, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=27e7cbc1-b817-4b19-8d30-deef006f8303","x",null,"Screening"]
["P_41",51,"Plan- og basisdata","Jordforurening, V2","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V2, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V2","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c3d1c574-48ec-45f6-99f4-9c5b1db2ebf5","x",null,"Screening"]
["P_42",52,"Plan- og basisdata","Beskyttede vandløb","Temaet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Modsat de øvrige beskyttede naturtyper, er vandløb udpeget som beskyttede. Lov om naturbeskyttelse, §3, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","Findes under naturbeskyttelse og Natura 2000, WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=753677ce-70ac-4833-a789-515024eae873","x",null,"Screening"]
["P_43",53,"Plan- og basisdata","Søbeskyttelseslinjer","Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=952b41ec-dc14-49b1-a013-53ccf16deb12","x",null,"Screening"]
["P_44",54,"Plan- og basisdata","Åbeskyttelseslinjer","Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er inden for beskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2013-05-17","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3033fc6c-b7f8-418a-8fc9-f1af372b8182","x",null,"Screening"]
["P_45",55,"Plan- og basisdata","Anvendelse af vandløb, søer og kystvande, vedtaget ","Kommuneplanen skal efter Planlovens § 11a, 19 indeholde retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande omfatter eksempelvis rekreativ anvendelse til badning, sejlads og fiskeri.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=10a1cc58-3eb2-45ff-84a1-9e9b4bea0612","x",null,"Screening"]
["P_46",56,"Plan- og basisdata","Drikkevandsinteresser","Temaet viser drikkevandsområder i kategorierne: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Områder med drikkevandsinteresser (OD), Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er dynamiske størrelser, der kan justeres i udbredelse, efterhånden som videns grundlaget forbedres i takt med, at den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning giver ny viden om grundvandsforekomsternes lokalisering og tilstand.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WMS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS\nWFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6077184d-6a2f-47d8-ab50-84daef8ed746","x",null,"Screening"]
["P_47",57,"Plan- og basisdata","Følsomme indvindingsområder","Følsomme indvindingsområder udpeges, med udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 11 a, inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Disse områder er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening. Der udpeges to typer af følsomme indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Etableringsgrundlaget for Nitratfølsomme indvindingsområder er grundvandskortlægningen. Etableringsgrundlaget for Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder er et jordbundskort udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer & Jordbrug.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-05-10","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d707f849-672f-4c7b-86e8-499e425b59f1","x",null,"Screening"]
["P_48",58,"Plan- og basisdata","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har lovgivningsmæssigt ophæng i Vandforsyningslovens § 11. BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone, baseret på en konkret beregning. Zonen er beregnet omkring alle almene vandforsyningsboringer tilhørende almene vandforsyninger til drikkevandsformål. BNBO afspejler den zone omkring en indvindingsboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvandet op. Størrelsen af det område, hvor der opstår en tragteffekt, afhænger af mange lokale forhold. Beregningerne bygger bl.a. på oplysninger om, hvor meget vand, der indvindes, samt hvilke jordlag, der er omkring boringen, og hvor hurtigt vandet løber igennem lagene.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-08-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0d0b5f3c-8a28-440f-abc9-e58bb0766486","x",null,"Screening"]
["P_49",59,"Plan- og basisdata","Standbeskyttelseslinje","Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Strandbeskyttelseslinjen er generelt 100 m i sommerhusområder. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=977d863b-e5a3-4ff4-8ada-8b07621abb6d","x",null,"Screening"]
["P_50",60,"Plan- og basisdata","Klitfredning ","Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerak og Vesterhavet. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, samt at bekæmpe og forebygge sandflugt. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url:  http://wfs.arealinfo.dk/wfs?version=1.0.0&service=wfs&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d41bf9fc-487b-42c2-af7e-769684fe08be","x",null,"Screening"]
["P_51",61,"Plan- og basisdata","Skovbyggelinjer ","Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Lov om naturbeskyttelse, §17, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=57d312c6-0e75-4a58-88b7-ca3feee16506","x",null,"Screening"]
["P_52",62,"Plan- og basisdata","Kirkebyggelinjer ","Kirkebyggelinien er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen. Lov om naturbeskyttelse, §19, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=95dbc473-2269-4f29-8c5e-64620ae15bea","x",null,"Screening"]
["P_53",63,"Plan- og basisdata","Beskyttede sten- og jorddiger ","Temaet omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Temaet er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Museumsloven, §29a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni 2004. Hvilke diger, der er omfattet af beskyttelsen, fremgår af Bekendtgørelse nr. 1029 af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-02-06","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d347bf7b-bb39-4fee-9129-8cfcafaee926","x",null,"Screening"]
["P_54",64,"Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/a3f558be-b6de-498d-a5b0-b246fb70dc68","x",null,"Screening"]
["P_55",65,"Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, punkt","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/45606839-a25d-4cf9-a7cd-b3a3d718140e","x",null,"Screening"]
["P_56",66,"Plan- og basisdata","Fredede områder ","Naturbeskyttelsesolven, kapitel 6 (§§33-51). Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (eller ældre naturfredningslove), samt i visse tilfælde fredninger af ældre dato gennemført ved fx tinglyst deklaration. Temaet består af objekter som er tilknyttet et reg.nr. (Tematekst 2), der bruges som identifikation i relation til det Centrale Fredningsregister. For de fleste objekter er der et link videre til scannede fredningsafgørelser og dispensationer. Dette link findes i bunden af objekt informationsboksen.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb9dbed0-6645-462e-85f7-ddbb9ab7f59b","x",null,"Screening"]
["P_57",67,"Plan- og basisdata","Fredede områder, forslag ","Fredede områder, forslag. Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6 (§§33-51), lbk. nr. 933 af 24. september 2009. Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er foreslået fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Forslagets bestemmelser har retsvirkning, indtil der er truffet en endelig afgørelse om fredning. Det skal understreges at den geografiske information kun kan betragtes som retningsgivende, idet det alene er matrikler omfattet af fredningsbestemmelserne i fredningforslagene, der har midlertidig retsvirkning. Temaet opdateres løbende i dialog med sagsrejser.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR_FORSLAG","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0b03cd5-9a3a-4af0-bf31-3ad9c6c1cae6","x",null,"Screening"]
["P_58",68,"Plan- og basisdata","Beskyttede naturtyper ","Registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse er: · søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, · moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m2, · \"mosaikker\" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, · visse udpegede vandløb & · alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fb9e06dc-9f02-42ac-bf1c-e0d662b81f4f","x",null,"Screening"]
["P_59",69,"Plan- og basisdata","NATURA 2000 Fuglebeskyttelse","Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Grundlaget for områderne er fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-01-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a41eda70-0705-4641-8013-bb7348383eb7","x",null,"Screening"]
["P_60",70,"Plan- og basisdata","Natura 2000 Habitatområder","Et EF-habitatområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cf11d200-9425-481a-ba9b-f5dc77f95026","x",null,"Screening"]
["P_61",71,"Plan- og basisdata","Ramsar områder ","Et Ramsarområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområder er udpeget på baggrund af \"Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle\".","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-01","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9364c928-9e9c-424b-bf9f-8d3a4a25cdb5","x",null,"Screening"]
["P_62",72,"Plan- og basisdata","Særligt udpegede N2000-arealer","Arealer inden for Natura 2000-områderne, hvor der kan søges tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Udpegningen er sket på grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 59 af 27. januar 2011 om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer","NaturErhvervstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2012-01-20","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7eb47aad-abb7-4d2b-bbad-c406cc2a7f8b","x",null,"Screening"]
["P_63",73,"Plan- og basisdata","Natura2000 oplande","Temaet viser klassificeringen af oplande til sårbare og meget sårbare Natura 2000 områder. Temaet anvendes sammen med kvælstofreduktionspotentialet til fastlæggelse af Nitratklasser i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Nitratklasserne anvendes i IT-ansøgningssystemet ”husdyrgodkendelse.dk” til vejledning i forbindelse med regulering af husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=bcdc476c-5e41-468c-800a-edc460dd73f5","x",null,"Screening"]
["P_64",74,"Plan- og basisdata","Natura2000 områder","Natura 2000-områderne beskytter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Statisk tema","Naturstyrelsen","WMS, webGIS, download","Gratis","2010-09-21","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/natura2000-basisanalyse-2013","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4501840f-dcc2-49c1-b84b-a4deb9c3434b","x",null,"Screening"]
["P_65",75,"Plan- og basisdata","Markblokkort ","Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type.","FVM-NaturErhverv","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1eb89ebb-f674-4ad1-9e53-d1e252226596","x",null,"Screening"]
["P_66",76,"Plan- og basisdata","Ortofoto Forår 2017","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=orto_foraar&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&SRS=EPSG:25832&BBOX=192470.588235294,5872588.23529412,1072470.58823529,6534313.7254902&WIDTH=800&HEIGHT=600","https://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark-ortofoto-blokinddelt","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","x",null,"Screening"]
["P_67",77,"Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Forår","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS","Gratis","2016-03-31","Landsdækkende","adressen/linket er en WMS url. Der kræves oprettelse af log-in.","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?service=WMS&request=GetCapabilities","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","x",null,"Screening"]
["P_68",78,"Plan- og basisdata","Ortofoto Sommer (DDO) 2016","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende ortofoto i 12½ cm opløsning.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2016-09-01","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","hna@cowi.com","http://www.cowi.dk/menu/service/Geografiskinformationogit/Kortoggeodataprodukter/Ortofotos/ddo2016/Documents/Produktblad_DDO2016.pdf","x",null,"Screening"]
["P_69",79,"Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Sommer (DDO) 1954-2014","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende  såkaldt sommerortofoto, der giver et detaljeret billede af bebyggelse og infrastruktur og fremhæver vegetationen i det danske landskab.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2014-07-29","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","lrfl@cowi.com","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=8075cd36-886b-46a9-b28d-95a3e16c88e9","x",null,"Screening"]
["P_70",80,"Plan- og basisdata","Skærmkort","DTK/Skærmkort er et digitalt topografisk kort i multiskala over Danmark velegnet til visning på skærm med zoomfunktion. Kortet findes i tre udgaver: den klassiske i farver, en dæmpet udgave og en grå udgave.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_skaermkort&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=021879cc-fc22-41d0-a0ae-9b3cf552d719","x",null,"Screening"]
["P_71",81,"Plan- og basisdata","Kort10, vektor","Kort10 er et landsdækkende topografisk objektorienteret kort i vektorformat i målforholdet 1:10 000. Kort10 er baseret på det fællesoffentlige kortgrundlag etableret i et kortlægningssamarbejde mellem Kommunerne, KL samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Denne datasamling benævnes: GeoDanmark-data.\nObjekttyperne er inddelt i 7 klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrativ.\nKort10 er et topografisk kort, og en forædlet udgave af GeoDanmark-data. Der suppleres bl.a. med kartografiske informationer. Desuden tilføjes bl.a. vej- og stednavne, administrative grænser og højdekurver.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_geo_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=49d0eee8-16c7-4e90-b91e-89fac91a892f","x",null,"Screening"]
["P_72",82,"Plan- og basisdata","Målebordsblade (Høje)","De høje målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1862 – 1899.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_hoeje_maalebordsblade&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=db4fd2f8-94b5-4da3-9cd7-42fcbfbc809e","x",null,"Screening"]
["P_73",83,"Plan- og basisdata","Målebordsblade (Lave)","De lave målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1901 – 1971.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_lave_maalebordsblade&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=5374d9cb-62df-4755-9d5c-2c8a55ff4dfa","x",null,"Screening"]
["P_74",84,"Plan- og basisdata","Officielle adresser (BBR)","Datasættet repræsenterer de officielle vejnavne- og adressebetegnelser i Danmark. Datasættet inkluderer adressepunkter, der repræsenterer hver adresses geografiske placering. Datasættes formål er at fungere som den grundlæggende, fælles reference til de officielle adresser som fastsættes af kommunerne og registreres i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, samt i CPRs vejregister, i overensstemmelse med reglerne i BBR-loven og adressebekendtgørelsen.","SKAT","WFS","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kort.aws.dk/geoserver/inspire/wms?REQUEST=GetCapabilities","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927","x",null,"Screening"]
["P_75",85,"Plan- og basisdata","Matrikelkort","Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Matrikelregistret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f. eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Matrikelkortet ajourføres dagligt som et led i registreringen af matrikulære ændringer, hvor de praktiserende landinspektører fremsender målinger til nye og allerede eksisterende skel. Der findes flere udgaver af matrikelkort tjenester.","SDFE","WFS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kortforsyningen.kms.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/matrikelkortet","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c711fb63-dd6f-43eb-b5eb-f6fc6ae717b7","x",null,"Screening"]
["P_76",86,"Plan- og basisdata","Kommunegrænser","Afgrænsning af en selvstændig administrativ enhed.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_77",87,"Plan- og basisdata","Bygningsaftryk","Repræsentation af et i BBR registreret bygningsobjekts bebyggede og overdækkede areal.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BYGNING. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_78",88,"Plan- og basisdata","Vindmøller","Tårn med møllehat for elproduktion.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt VINDMOELLE. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_79",89,"Plan- og basisdata","Jernbane","Midte af et skinnesæt til skinnebåret trafik.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt JERNBANE_BRUDT. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_80",90,"Plan- og basisdata","Veje","Midte af et færdselsareal benyttet til motoriseret, gående, cyklende eller ridende færdsel.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt VEJMIDTE_BRUDT. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_81",91,"Plan- og basisdata","Kirkegård","Et område til brug for begravelser.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BEGRAVELSESOMRAADE. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_82",92,"Plan- og basisdata","Tekniske arealer","Et areal med tekniske funktioner og/eller indretninger som f.eks. militært anlæg, rensningsanlæg, vindmøllepark\neller lufthavn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt TEKNISK_AREAL. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_83",93,"Plan- og basisdata","Plask","PLASK er et gratis værktøj, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for alle, der kan have gavn af at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning. Redskabet er særligt målrettet forsyningsselskaber og kommuner, der udvikler fælles løsninger. Disse er oftest billigere og skaber flere kvaliteter end traditionelle rørbaserede projekter. Udviklingen af disse alternative løsninger kræver et tæt samarbejde og PLASK er derfor også udviklet med det mål at fremme dialog og fælles vidensudvikling.","Miljøstyrelsen og Niras","download","Gratis","2017-08-16","Landsdækkende","Excel-ark til beregning af økonomisk gevinst ved klimatilpasning","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","x",null,"Screening"]
["T_01",95,"Terrændata","DHM/2007 Overflade (1,6m)","DHM-2007/Overflade er en model af højderne på overfladen af terræn og permanente genstande herpå. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007overflade-16-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9b2e1114-bc44-416e-b430-fcadbdd0baa8","x","x","Screening og modellering"]
["T_02",96,"Terrændata","DHM/2007 Punktsky (1,6m)","DHM-2007/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-03-18","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007punktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa5ed7b3-e47d-4abc-aa8a-f806f62014e8","x","x","Screening og modellering"]
["T_03",97,"Terrændata","DHM/2007 Terræn (1,6m)","DHM-2007/Terræn er en model af højder på overfladen af terræn. Bygninger, vegetation, biler og broer er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-08","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-16-m-grid","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/9d30a421-dbd2-4766-862f-814f1ab640c4","x","x","Screening og modellering"]
["T_04",98,"Terrændata","DHM/2007 Terræn_Bro (1,6m)","DHM-2007/Terræn_Bro er en model af højder på overfladen af terræn med broer. Bygninger, vegetation og biler er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-12-02","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6nbro","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=557dcdf8-0a84-4290-bbcb-975437ce9d16","x","x","Screening og modellering"]
["T_05",99,"Terrændata","DHM/2007 Terræn (10m)","En digital model af terrænets højde over havniveau. DHM/Terræn beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom træer, huse, halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser. Modellen findes også i en udgave med 1,6 m. grid (se datasæt T_03).","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-05-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-10-m-grid","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","x","x","Screening og modellering"]
["T_06",100,"Terrændata","DHyM/2007 Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM-Bro, hvor den skal justeres for at overflademodellen kan blive hydrologisk justeret, så den kan vise, hvor overfladevandet vil løbe. Der ”skæres” f.eks. huller i trafikårer, så åforløb herunder ikke blokeres af volden vejen ligger på. Omvendt lukkes huller, hvor vandet ikke kan løbe, skønt det vises i overflademodellen. Hver udpegning er en vektor, med en attribut for koter og type af rettelse","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007tilpasninger","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","x","x","Screening og modellering"]
["T_07",101,"Terrændata","DHyM/2007 Rain","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007rain","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cee4a408-6778-48c0-978d-d01ad7b096ca","x","x","Screening og modellering"]
["T_08",102,"Terrændata","DHyM/2007 Searise","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007searise","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=921460d3-2728-4554-a964-168ec9120489","x","x","Screening og modellering"]
["T_09",103,"Terrændata","Højdekurver (DHM-2007)","Højdekurverne er et delelememt i Danmarks Højdemodel 2007 (DHM-2007).Højdekurvernes ækvidistance er ½ m.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007h%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e2631013-eb3d-44e3-8976-885c589bef59","x","x","Screening og modellering"]
["T_10",104,"Terrændata","DHM/Højdekurver (25cm interval)","DHM/Højdekurver er et delelememt i Danmarks Højdemodel. DHM/Højdekurvernes ækvidistancer er 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-05-08","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=DHM_gml2&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmh%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=af96a668-cf78-4cec-9d57-61a9d841a62c","x",null,"Screening"]
["T_11",105,"Terrændata","DHM/Overflade (0,4m)","DHM/Overflade der en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmoverflade-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6cedf383-ad5d-4040-a88d-54d037d467b5","x","x","Screening og modellering"]
["T_12",106,"Terrændata","DHM/Punktsky (0,4m) ","DHM/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmpunktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7ee6e838-151a-4c4a-ac92-883af29c25d4","x","x","Screening og modellering"]
["T_13",107,"Terrændata","DHM/Terræn (0,4m)","DHM/Terræn er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau, dvs. terrænets kote (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmterr%C3%A6n-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a813e173-b580-459b-87c8-f7407175ef36","x","x","Screening og modellering"]
["T_14",108,"Terrændata","DHM/Hydrologiske Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM/Terræn, hvor den skal justeres for at modellen kan bruges til hydrologisk modellering.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","x","x","Screening og modellering"]
["T_15",109,"Terrændata","DHM/Nedbør ","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen som det strømmer i naturen, f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmnedb%C3%B8r","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/1cd18884-8677-4321-9daf-55b37845c9f0","x","x","Screening og modellering"]
["T_16",110,"Terrændata","DHyM/Searise (DHM-2016)","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor det DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen, som det strømmer i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavstigning","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=df561315-325e-4541-82fd-59ed03073277","x","x","Screening og modellering"]
["T_17",111,"Terrændata","Bassin","Placeringen af åbne beholdere nedgravet i eller over jorden til opbevaring af væske.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_18",112,"Terrændata","Dige ","Jordvold eller stensætning i terræn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_19",113,"Terrændata","Højde","Bølgebrydende anlæg ud fra eller parallelt med KYST.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_20",114,"Terrændata","Dæmning","Menneskeskabt anlæg til hindring af oversvømmelse eller til at lede trafik over områder med meget blød\nbund.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_21",115,"Terrændata","Lavningskort (DHM-2016)","Lavningskort af DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Data indeholder max. volumen for hver lavning","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["T_22",116,"Terrændata","Lavbundsarealer ","Landbundsarealer er blevet afgrænset på GMI-kort i 1:20.000. GMI-kortene er fra umiddelbart efter 1900.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","Historiske data","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","x",null,"Screening"]
["T_23",117,"Terrændata","Hovedvandoplande","Temaet viser afgrænsningen af de 23 hovedvandoplande i Danmark.","SVANA","WebGIS, download","Gratis","2015-02-09","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=edf819da-c955-4afe-b071-60acdc0b7901","x",null,"Screening"]
["T_24",118,"Terrændata","Jordbundstyper","Simplificerede jordbundstyper fra den landsomfattende Jordklassificering 1975-79","Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet","webGIS, download","Gratis","2010-12-01","Landsdækkende","Findes under Tilskudordninger og drift af landbrugsjord","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c39d5e5b-5458-4914-bcb2-08730eaa692a","x","x","Screening og modellering"]
["T_25",119,"Terrændata","Jordklassificering","Disse kort blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970'erne.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2005-06-13","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["T_26",120,"Terrændata","Jordtype og arealanvendelse , 1:50.000","Kortet indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser. For at kunne klassificere pløjelagets tekstur, blev der udtaget ca. 36.000 jordprøver i 0 til 20 cm dybde fordelt over hele landet. Resultaterne fra disse analyser blev lagret i et vektortema. Jorden blev opdelt i otte jordtyper. Med udgangspunkt i teksturanalysen blev udbredelsen af de otte jordtyper bestemt i samarbejde med de lokale landbrugskonsulenter. På denne måde blev eksperternes viden kombineret med konsulenternes lokalkendskab.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","x",null,"Screening"]
["T_27",121,"Terrændata","Jordbundskort2014","Jordbundskortet (JB-kort) er udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i 2014 af DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) på Århus Universitet. JB-kortet erstatter de tidligere jordklassificeringskort. JB-kortet er afledt af nye landsdækkende 3D teksturkort, der viser jordens tekstur i hele rodzonen. Det nye JB-kort er udarbejdet ved anvendelse af statistiske metoder (regression kriging) ved anvendelse af alle tilgængelige punktobservationer af jordens tekstur (ca. 55.000 punkter) samt en række miljødata, såsom jordartskortet, landskabselementkortet samt Danmarks højdemodel. Det nye JB-kort består af 11 jordbundsklasser og dækker hele Danmark, inklusiv skove og byer.","Landbrugs- og Fiskeristyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-04-21","Landsdækkende","WebGIS: http://www.jordbrugsanalyser.dk/","http://jordbrugsanalyser.dk/downloadside/index.html","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb28018e-de07-4c3e-a03c-012a34567734","x","x","Screening og modellering"]
["T_28",122,"Terrændata","Jordartkort 1:25.000","Det digitale jordartskort 1:25 000 er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløje- og kulturlag. \nSiden 1888 har GEUS (DGU før 1995) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages i målestoksforholdet 1:25 000. Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd i 1 m’s dybde. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum.\nKorttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker i 2015 ca. 88 % af Danmarks areal.","GEUS","download","Betaling","2015-01-01","88% Landsdækkende","For køb: http://www.geus.dk/DK/services/databank-info/Sider/dkgis-products-dk.aspx","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c29c3b25-4145-4b03-bde5-4fa0036197b7","x","x","Screening og modellering"]
["T_29",123,"Terrændata","Jordartkort 1:200.000","Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark. \nKortet er overvejende baseret på den systematiske geologiske kortlægning af Danmark i 1:25.000. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger samt foto-geologiske tolkninger.","GEUS","WMS, webGIS","Gratis","2011-11-01","Landsdækkende","WMS url: http://data.geus.dk/arcgis/services/GtW/S014_Jordartskort_200000/MapServer/WmsServer?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1&layer=Jordartskort_200000","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0616aa4d-0df3-47aa-aba3-857eeb7f4eb0","x","x","Screening og modellering"]
["T_30",124,"Terrændata","Arealanvendelseskortet ","Et stabil digital topografisk arealanvendelseskort. Kortværket er etableret i stort målstoksforhold som kan udgøre et sammenhængende tema over Danmarks arealanvendelse, set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Temaet skal udgøre grundlaget for statistisk og geografisk visualisering, samt analyse af natur- og miljødata på regionalt og nationalt niveau.","Miljøministeriet","WebGIS, download","Gratis","2002-04-30","Landsdækkende","AIS-data","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/4_Download/download.htm","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/3_Metadata/metadata.htm","x",null,"Screening"]
["T_31",125,"Terrændata","Forhøjet risiko for sætning","Temaet forhøjet risiko for lokal sætning viser, hvor der er en øget sandsynlighed for, at der lokalt kan ske sætninger af jordoverfladen. Sætningernes størrelse vil med stor sandsynlighed være mellem 1 og 5 millimeter om året, men i visse områder har præcise højdemålinger vist sætninger på ca. 1 centimeter om året.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-03","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["T_32",126,"Terrændata","Vertikale landbevægelser","Med kortene kan du se, hvor meget Danmark hæver sig, og hvor i Danmark der er risiko for lokale sætninger.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-01","Landsdækkende","Vises på værktøjet \"Landhævning og -sætning\". ","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning/landhaevning-og-saetninger.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["T_33",127,"Terrændata","Befæstelsesgrad i %","Temaet viser befæstelsesgraden i %. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Til hver arealklasse knyttes en befæstelsesgrad. De befæstelsesgrader, der er anvendt, er fastsat på baggrund af de værdier, der er udarbejdet til \"Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb\". Data er leveret i 10m grid fra Aarhus Universitet. Til beregning af den gennemsnitlige befæstelsesgrad inden for et lavningsoplang er data resamplet til et 9,6m grid ved hjælp af nearest neighbor-metoden. Det betyder, at de oprindelige værdier er bibeholdt, men at de kan være forskudt med ½*cellestørrelsen. Det befæstelsesgradskort, der stilles til rådighed, er holdt i det oprindelige 10m grid.","Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-bef%C3%A6stelsesgrad"," ","x","x","Screening og modellering"]
["T_34",128,"Terrændata","Hydraulisk ledningsevne","Temaet viser den nær mættede hydrauliske ledningsevne i øverste jordlag (0-25 cm). Udarbejdet af DCA – Aarhus universitet.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-hydraulisk-ledningsevne"," ","x","x","Screening og modellering"]
["T_35",129,"Terrændata","Landskabselementer","Et vektordatasæt med afgrænsning imellem 18 landskabstyper, f.eks. Marsk, Yoldia, Klit, Bakkeø, Hedeslette og Ung moræne. Foruden de 18 landskabstyper, er der oprettet en række blandingsrækker i områder, hvor det ikke har været muligt eller ønskeligt at udskille landskabstyperne fra hinanden.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende",null,"http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/ "," ","x","x","Screening og modellering"]
["H_01",131,"Hav og kyst","Havn","Placeringen af bygværk på grænsen mellem land og vand eller fritliggende i vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["H_02",132,"Hav og kyst","Kyst","Linjen der definere grænsen mellem hav og land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["H_03",133,"Hav og kyst","Bade-bådebro","Placeringen af bygværk bygget på pæle i eller ud fra kanten af sø, vandløb eller hav.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["H_04",134,"Hav og kyst","Havstigning (10-100cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 10 cm-100 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-08","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-10-100-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_05",135,"Hav og kyst","Havstigning (110-200cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 110 cm-200 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-09","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-110-200-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_06",136,"Hav og kyst","Havstigning (210-300cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 210 cm-300 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-210-300-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_07",137,"Hav og kyst","Havstigning (310-400cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 310 cm-400 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-11","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-310-400-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_08",138,"Hav og kyst","Havstigning (410-500cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 410 cm-500 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-12","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-410-500-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_09",139,"Hav og kyst","Havstigning (510-600cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 510 cm-600 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-13","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-510-600-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_10",140,"Hav og kyst","Havstigning (610-700cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 610 cm-700 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-14","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-610-700-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_11",141,"Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster","Datasættet viser områder, der teoretisk kan oversvømmes af havvand ved en given vandstand. Fra arealerne er der en åben forbindelse til havet, og arealets højde ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra arealet til havet. Dermed kan kortet ikke give information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, efter den givne havvandstand blev nået. ","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavvand-p%C3%A5-land","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/5da26f26-2327-4a01-a281-0816c397ef44","x",null,"Screening"]
["H_12",142,"Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster & vektor","Datasættet er identisk med datasæt H_27, dog kan det herfra downloades som vektor-data.","SCALGO og NIRAS","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com"," ","x",null,"Screening"]
["H_13",143,"Hav og kyst","Kystbeskyttelse (Konstruktioner til kystbeskyttelse)","Kystbeskyttelsesanlæg er et datasæt som viser kystbeskyttelseskonstruktioner i Danmark. Kystbeskyttelsesanlæg indeholder følgende typer af anlæg • Bygværk • Bypass • Bølgebryder • Både- og badebroer (opdateret indtil 1998) • Dige • Div. Konstruktioner • Høfde • Kunstige rev (opdateret indtil 1998) • Ledeværk (opdateret indtil 1998) • Sandfodring • Skråningsbeskyttelse • Skråningsbeskyttelse uindmålt • Stenrække • T høfde • Udledning (opdateret indtil 1998) • Ydermole Data følger ikke INPSIRE datamodellen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, download","Gratis","2013-02-08","Landsdækkende","WFS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities\nWMS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2492ff69-1d6a-4234-9017-a7ca0bd597be","x","x","Screening og modellering"]
["H_14",144,"Hav og kyst","Højvandsstatistik ","Temaet indeholder højvande for forskellige gentagelsesperioder","Kystdirektoratet","WebGIS, download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_15",145,"Hav og kyst","Højvandshændelser 2010 (20, 50 og 100års hændelser)","20, 50 og 100 års hændelser for år 2010.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_16",146,"Hav og kyst","Højvandshændelser 2050 (50 og 100års hændelser)","50 og 100 års hændelser for lavt, middel, højt og meget højt scenarie for år 2050.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_17",147,"Hav og kyst","Kystnærhedszone","Kystnærhedszonen omfatter \"landzonerne\" og \"sommerhusområderne\" i kystområderne. Kystområderne omfatter et areal på ca. 3 km fra kystlinjen. OBS. Senere ændringer i lovgivningen betyder at \"eksisterende byzone\" ikke er omfattet af bestemmelserne vedrørende kystnærhedszonen. Den oprindelige kystnærhedszone er digitaliseret amt for amt. Københavns kommune og Københavns Amt er samlet under et (attribut ”150”) og Frederiksberg Kommune har ikke arealer inden for kystnærhedszonen. Printede detailkort over kystnærhedszonen i målestok 1:100.000 er udsendt til kommuner og amter i forbindelse med Miljøministeriets vejledning nr. 76 af 27. april 1993.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0\nWMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx#MyndighedArealDownload","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=29a71915-337e-46a3-9c90-7b1a7128ec59","x",null,"Screening"]
["H_18",148,"Hav og kyst","Nationale kystlandskaber","Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, når der planlægges for det åbne land.","Naturstyrelsen","WebGIS, download","Gratis","2004-05-01","Landsdækkende","Data kan downloades fra webGIS via tabelvisning","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-geologiske-interesser",null,"x",null,"Screening"]
["H_19",149,"Hav og kyst","Erosionsatlas","Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","2013-01-30","Landsdækkende","Atlasset indeholder flere under-datasæt: Kronisk erosion detaljer/forenklet og Akut erosion detaljer/forenklet","http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://kysterne.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=201192","x",null,"Screening"]
["H_20",150,"Hav og kyst","Bølgemålinger","Datasættet ”Kystdirektoratets bølgemålinger” indeholder en række parametre (bl.a. højde, periode og retning) om bølger fra målestationer langs den jyske vestkyst. Data følger ikke INPSIRE datamodellen.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","Løbende","Den jyske vestkyst","webGIS åbnes ved at trykke øverst på \"> Kyst.dk online\"","http://kysterne.kyst.dk/","https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/53318227-68da-474d-b041-4c6e312266bd",null,"x","Modellering"]
["H_21",151,"Hav og kyst","Bølgeenergi","Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet bølgeenergien på kysterne. Kyststrækningen påvirkes og formes af vejret, hvor især bølgerne har betydning for kysternes udseende. Bølgerne formes af vindens friktion med havoverfladen og afhænger blandt andet af vindstyrken og hvor lang strækning vinden har blæst over og vandets dybde. Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige megen bølgeenergi, kan kystens udseende ændres. Beregningerne er foretaget ud fra vindmålinger fra perioden 1995-2005","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/boelgeenergi.html","x",null,"Screening"]
["H_22",152,"Hav og kyst","Kysttyper","Kystdirektoratet har foretaget en screening af de danske kyster og inddelt dem i fem kysttyper: Klippekyst, Klintekyst, Tidevands/marsk, Tilgronings- og Fladkyst.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/kysttyper.html","x",null,"Screening"]
["H_23",153,"Hav og kyst","Sedimenttransportretning","Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige af megen bølgeenergi, kan kysten hurtigt ændre udseende. Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel, kan der føres store mængder sediment (sand, ler, grus og sten) langs med kysten fra et sted til et andet. Retningen er angivet ved, at man kigger mod havet med ryggen mod kysten.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/sedimenttransport.html","x",null,"Screening"]
["H_24",154,"Hav og kyst","Klimascenarier, havvandsttigning","Viser hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given vandstand.","SDFE","webGIS, WMS","Gratis","2017-03-14","Landsdækkende","WMS url: https://kortforsyningen.kms.dk/service?request=GetCapabilities&version=1.1.1&ticket=5ea74dcd2bd346dad57ed05eaedf4b7c&servicename=dhm&service=WMS","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3d9a5340-221e-455b-8dca-da9d924bf68a","x","x","Screening og modellering"]
["H_25",155,"Hav og kyst","Historiske vandstandsmålinger, havvand (DMI)","DMI's vandstandsmålinger indsamles til brug for stormflodsvarslingen.","DMI  ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Begrænset adgang. Kontakt DMI: http://www.dmi.dk/service-menu/kontakt/ ","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,null,"x","Modellering"]
["H_26",156,"Hav og kyst","Historiske vandstandsmålinger, havvand (KDI)","Datasættet ”Kystdirektoratets vandstandsmålinger” indeholder vandstandsmålinger fra Kystdirektoratets målestationer. Kystdirektoratet har 34 målestationer som primært er placeret langs den jyske vestkyst. Data følger ikke INPSIRE datamodellen","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS åbnes ved at trykke øverst på \"> Kyst.dk online\"","http://kysterne.kyst.dk/","https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/52c56386-a185-4373-af60-c791811a608d"," ","x","Modellering"]
["H_27",157,"Hav og kyst","Højvandssluser og kontraklapper ","Data er en del af de hydrologiske tilpasninger hvor \"hindring\" har værdien \"Sluse\" eller \"Kontraklap\" - se T_19","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Se datasæt T_14","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","x","x","Screening og modellering"]
["H_28",158,"Hav og kyst","Oversvømmelsesdirektivområder, kyst","Data viser de risikoområder der er blevet udpeget for at have en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse) blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002.","Miljøministeriet","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Alternativ oversigt findes her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_oversvoemmelsesdirektiv"," ","x",null,"Screening"]
["H_29",159,"Hav og kyst","Badevand","Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) indberetter årligt badevandsoplysninger til EU. Datasættene er et punkttema over målestationer og resultater for badevandskvaliteten.","Miljøstyrelsen","webGIS","Gratis","2017-03-09","Landsdækkende","Findes under Badevandsklassifikation","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e636519f-8b24-400f-8204-484d7a9aab3b","x",null,"Screening"]
["H_30",160,"Hav og kyst","Søkort","I samarbejde med Forsvaret indsamler Geodatastyrelsen detaljerede dybdedata om havbunden. Søkortene indeholder højdekurver af havbunden.","Geodatastyrelsen","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Skal erhverves hos privat forhandler","http://www.kobsokort.dk/upload/microsites/soekort/ebooks/danske%20forhandlere%20pr.%2011.%20august%2015.pdf","http://gst.dk/soekort/om-soekort/"," ","x","Modellering"]
["H_31",161,"Hav og kyst","Typologi for kystvande","Temaet viser typologien for kystvande samt navn, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-07","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["H_32",162,"Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i antallet af stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-26","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_33",163,"Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-27","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_01",165,"Nedbør og klimadata","Nedbørsstatistik","Nedbørsstatistik med angivelse af millimeter nedbør per døgn ved 10-, 20,-, 50- og 100-års hændelser. Nedbørsstatistikkerne stammer fra Danmarks Meteorologiske Institut og er opgjort for 112 stationer.","DMI","webGIS, download","Gratis","2013-11-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-nedb%C3%B8rsstatistik"," ",null,"x","Modellering"]
["N_02",166,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, nedbør","Kortet viser observeret nedbør for flere perioder og beregnet nedbør for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_03",167,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, temperatur","Kortet viser observeret temperatur for flere perioder og beregnet temperaturer for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_04",168,"Nedbør og klimadata","Nedbørsmålinger","Danmarks Meteorologiske Institut og Ingeniørforeningen i Danmarks Spildevandskomité har siden 1979 samarbejdet om etablering og drift af et landsdækkende automatisk nedbørmålernet.","Spildevandskomiteen ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI indsamler data og står for driften af Spildevandskomiteens regnmålersystem","http://svk.dmi.dk/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regnmaalersystem/"," ","x","Modellering"]
["N_05",169,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, SVK ","I dette datasæt vises bearbejdede ekstremnedbørdata for samtlige SVK målestationer. Der vises de seneste 48 timers nedbør samt intensitet. Der ud over vises om der har været skybrud og hvilken gentagelsesperiode nedbøren har haft.","Spildevandskomiteen ","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","http://svk.dmi.dk/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_06",170,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, DMI","I dette datasæt vises ekstremnedbør beregnet på baggrund af døgnnedbør fra DMIs stationsnet. Der er beregnet 10-, 20-, 50-, 100-års gentagelsesniveauer og de respektive 95 % konfidensintervaller for hver station.","DMI","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_07",171,"Nedbør og klimadata","Nedbør, vejrarkiv","DMI måler nedbør på forskellige måder. Blandt andet via DMIs automatiske nedbørsmåler og via DMIs fem nedbørsradarer.","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/nedboer/"," ","x","Modellering"]
["N_08",172,"Nedbør og klimadata","Luftfugtighed, vejrarkiv","Luftfugtighed i %","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/"," "," ","x","Modellering"]
["N_09",173,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007)","Temaet viser lavninger hvor vandet vil fordele sig i terrænet efter en regnhændelse på 55 mm. Den bidragende regnmængde kommer fra oplandet til lavningen. Datasættet er udarbejdet af Naturstyrelsen. Zip-fil indeholder geografisk opdelte datasæt - 12 områder: Anholt, Bornholm, Fanø, Fyn, Hesselø, Jylland Midt, Jylland Nord (syd for Limfjorden), Jylland nord for Limfjorden, Jylland Syd, Læsø, Samsø, Sjælland_Lolland_Falster.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2014-01-20","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-regnh%C3%A6ndelser"," ","x","x","Screening og modellering"]
["N_10",174,"Nedbør og klimadata","DHyM/2007 Bluespot-max","Maksimalt ekstremregns-scenarie, der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hver vanddækket celle.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007bluespot-max"," ","x","x","Screening og modellering"]
["N_11",175,"Nedbør og klimadata","Strømningsveje/Flow (DHM-2007)","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand. Udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med NIRAS.\nOBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","SDFE","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse"," ","x",null,"Screening"]
["N_12",176,"Nedbør og klimadata","Lavninger (DHM-2007)","Temaet viser regnmængde (mm) før lavninger i terrænet er fyldt. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavninger"," ","x",null,"Screening"]
["N_13",177,"Nedbør og klimadata","Lavningsdybder (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden i en fyldt lavning (cm). Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsdybder"," ","x",null,"Screening"]
["N_14",178,"Nedbør og klimadata","Lavningsoplande (DHM-2007)","Temaet viser lavningernes oplande. Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsoplande"," ","x",null,"Screening"]
["N_15",179,"Nedbør og klimadata","DHM/Bluespot_ekstremregn (DHM-2016)","Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet. DHM/Bluespot_ekstremregn viser hvor meget regn der skal falde for at lavningen bliver fyldt med vand. Beregningen er teoretisk, da der ikke tages højde for kloakering eller nedsivning. Et bluespot betyder derfor ikke nødvendigvis en oversvømmelse. Beregningen antager ensartet fordeling af regn i oplandet. Fyldningen af hver celle akkumulerer overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Enheden er givet i meter regn. Bluespot_ekstremregnskortet burde kun bruges som screeningsredskab.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-21","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmbluespot-ekstremregn","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/05cbbc69-f76e-436a-9061-f644e2a889be","x",null,"Screening"]
["N_16",180,"Nedbør og klimadata","Skybrudsskadesdata","Forsikring & Pension leverer gratis skadesdata fra de otte største forsikringsselskaber svarende til 80 – 90 pct. af alle skader. Kommunerne kan dermed se, hvor skaderne har været. Man kan også se, hvad de har kostet, og fx om skaderne sker der, hvor vandet kommer op af kloakkerne.","Forsikringsselskaberne","download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Ligger ikke frit tilgængelige, kommunerne skal anmode forsikringsselskaberne om at få adgang til data. Data er gratis.","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_17",181,"Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i det samlede antal vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-24","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_18",182,"Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-25","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_19",183,"Nedbør og klimadata","Potentiel fordampning","Den potentielle fordampning, der er defineret som fordampningen fra en kortklippet græsafgrøde, beregnes ud fra Makkinks formel på basis af temperatur og globalstråling.","SEGES","Graf visning","Gratis","2016-08-14","Landsdækkende","Grafvisning for 2017 for udvalgte byer","https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vejret/sider/pl_fordampning.aspx",null,null,"x","Modellering"]
["N_20",184,"Nedbør og klimadata","Potentiel fordampning","Normalværdier for potentiel fordampning","DMI","download","Betaling",null,"Landsdækkende",null,"https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,null,"x","Modellering"]
["N_21",185,"Nedbør og klimadata","CDS regnhændelser","Regneark til bestemmelse af CDS-regn (dimensioneringsregn). Dette værktøj kan beregne regnrækken for en given lokalitet og gentagelsesperiode. Baseret på denne regnrække beregnes herefter intensiteter for den tilsvarende CDS regn samt bassinvoluminer.","IDA Spildevandskomiteen","download","Gratis","2016-10-01","Landsdækkende","Brugervejledning til regnearket findes via linket til metadata","https://universe.ida.dk/media/13413673/regionalregnraekke_ver_4_1.xls","http://www2.er.dtu.dk/publications/fulltext/2002/mr2002-044.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["N_22",186,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektorprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt 40, 55, 63, 76 eller 87 mm regn. ","NIRAS","WMS, download","Betaling","2007-12-31","Landsdækkende","Historiske data","Kortdata@niras.dk",null,"x",null,"Screening"]
["N_23",187,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2016) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn. ","NIRAS og SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=hydroFlashFloodMapping","x",null,"Screening"]
["N_24",188,"Nedbør og klimadata","Vandoplande (DHM-2016) for given regnhændelse","Vandoplande er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne oplande som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn.  De er neregnet på DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, samt afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["N_25",189,"Nedbør og klimadata","Strømningsveje (DHM-2016) for given regnhændelse","Strømningsveje i DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["N_26",190,"Nedbør og klimadata","Hydrologiske modeller","Enkelte kommuner ligger inde med detaljerede hydrologiske modeller, til udarbejdelse af LAR-løsninger.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,null,"x","Modellering"]
["V_01",192,"Vandløb og søer","Vådområde","Placeringen af fladt, relativt lavtliggende vådbundsområde med karakter af våd eng, marsk eller mose.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_02",193,"Vandløb og søer","Sø","Placeringen af vandfyldt fordybning på land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_03",194,"Vandløb og søer","Vandløbsmidte ","Kortlagt midte af en naturlig eller gravet, åben eller rørlagt rende til vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/"," ","x","Modellering"]
["V_04",195,"Vandløb og søer","Vandløbskant","Kortlagte vandløbs sideafgrænsning.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_05",196,"Vandløb og søer","Vandløb: klimafaktorer for vandføring","For knap 250 stationer er der modelleret klimafaktorer for vandføringen for forskellige gentagelseshændelser mellem 5 og 1000år. Det er brugt tre forskellige klimamodeller, hvilket giver et mere robust screeningsgrundlag","GEUS","webGIS, download","Gratis","2013-02-15","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-klimafaktorer-vandf%C3%B8ring","http://www.klimatilpasning.dk/media/602966/geusrapport2013_29_klimaekstremvandf_ring.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["V_06",197,"Vandløb og søer","Vandløb: Vandløbsstigning (DHM-2007)","Temaet viser oversvømmelsesudbredelsen ved vandløbene (større strømningsveje). Vandspejlet er hævet i 10cm intervaller i forhold til koter i højdemodellen. Vandstanden er ekstrapoleret mellem strømningsvejene. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt hydrologiske data","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-05-22","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-vandl%C3%B8bsstigning","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["V_07",198,"Vandløb og søer","Vandløb: Strømningsvejes oplandsstørrelse","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar.","Naturstyrelsen og NIRAS","download","Gratis","2013-02-03","Landsdækkende","Historisk datasæt. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand.","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["V_08",199,"Vandløb og søer","Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)","Oversigt over de vandløbsstationer i den fællesoffentlige WinBio-database, hvor der er udtaget prøver til bestemmelse af Dansk VandløbsFauna Index (DVFI). I attributdata findes oplysninger om det første og det sidste år, hvor der er udtaget faunaprøver på den enkelte station, samt antallet af tilsyn med faunaprøver.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis","2011-12-16","Landsdækkende","Miljøcentre (nu NST) står registreret som stationsejere","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d6ec960d-285e-4082-9e81-146a35eaf819","x","x","Screening og modellering"]
["V_09",200,"Vandløb og søer","Døgnvandføring","Kontinuerte målinger af vandstand i vandløb ved en række hydrometristationer. Målinger af øjebliksvandføringer i vandløb og beregning af daglige vandføringer i vandløb i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA som er en udmøntning af \"Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.\" Se også datasæt V_10.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Findes under Overfladevand, download per station","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/30925988-3cf8-4584-a682-1e03f7f09542"," ","x","Modellering"]
["V_10",201,"Vandløb og søer","Døgnvandstand","Kontinuerte målinger af vandstand i vandløb ved en række hydrometristationer. Målinger af øjebliksvandføringer i vandløb og beregning af daglige vandføringer i vandløb i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA som er en udmøntning af \"Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.\" Se også datasæt V_09.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Findes under Overfladevand, download per station","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/30925988-3cf8-4584-a682-1e03f7f09542"," ","x","Modellering"]
["V_11",202,"Vandløb og søer","Vandkvalitet i recipienter","Punktmålinger af vandkvaliteten i vandområder, der modtager spildevand.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis",null,"Landsdækkende","Se datasæt K_21","https://puls.miljoeportal.dk/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["V_12",203,"Vandløb og søer","Vandløb med god biologisk og fysisk tilstand (Faunaklasse 5-7)","Indikatoren faunaklasse angiver, hvor der er vandløb med mindst god biologisk tilstand baseret på den iboende kendte fauna. Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI) angiver på en skala fra 1 til 7 hvor god en biologisk mangfoldighed, der findes i en given vandløbsstrækning baseret på sammensætningen af invertebrater (smådyr). Den dårligste tilstand betegnes faunaklasse 1, mens den bedste betegnes faunaklasse 7","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-10-04","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk","http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12473172/sr112_biodiversitetskort_for_danmark.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["V_13",204,"Vandløb og søer","Sø- og vandløbsstationer","Hydrometriske stationer Hedeselskabet/Orbicon gennem tiderne har arbejdet med.","Orbicon og kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/","x","x","Screening og modellering"]
["V_14",205,"Vandløb og søer","Vandstandsmålinger, vandløb ","Oversigt over vandløbsmålestationer i Danmark og den viser stationernes placering på et kort. For hver målestation kan der findes administrative oplysninger om bl.a. ejerforhold og det er muligt at se hvor høj vandstanden er lige nu. Man skal dog være opmærksom på at de øjeblikkelige vandstande er genereret automatisk og registreringerne er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.","Orbicon, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/"," ","x","Modellering"]
["V_15",206,"Vandløb og søer","Vandløb, bundkoter ","Til analyser af vandføring benyttes bundkoter/dybder af vandløb.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ",null,"x","Modellering"]
["V_16",207,"Vandløb og søer","Vandløbsgeometri","Vandløbsgeometri kan bl.a. bestå af: tværsnit, vandføring, oplandsstørelser","Kommunerne og rådgivere","download",null,null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb. Flere rådgivere ligger også inde med vandløbsopmålinger, fx Orbicons VandløbsGIS og VASP.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ",null,"x","Modellering"]
["V_17",208,"Vandløb og søer","Vandløbsmodelleringer","Vandløbsmodeller er fleksible beregningsværktøjer som kan anvendes til at vurderer betydningen af potentielle ændringer i nedbør, særligt kraftige hændelser eller et øget havspejl, på vandløbs vandstandforhold og strømningshastigheder og indflydelse på omkringliggende arealer eller infrastruktur. Modelleringen kan evt. ske vha. MIKE 11 eller MIKE Flood.","Naturstyrelsen og Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["V_18",209,"Vandløb og søer","Iltsvindskort","Udbredelse af iltsvind, modelleret ud fra målinger foretaget 11.-21. september 2017, er baseret på de observerede iltkoncentrationer i bundvandet for den angivne periode. Hvis der er målt to gange i perioden på den samme station baseres fladeudbredelsen på den seneste måling.","DCE - Aarhus Universitet","download","Gratis","2017-10-25","Landsdækkende","Som pdf: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","jwh@bios.au.dk","http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","x",null,"Screening"]
["V_19",210,"Vandløb og søer","Fysisk indeks i vandløb","Temaet indeholder en visning af stationer i vandløb, hvor disse stationer anvendes til indsamling af en række forskellige prøver/data til grundlag for bestemmelsen af fysisk indeks. Beregning af det fysiske indeks foretages på baggrund af indsamlede data omkring fysisk kvalitet. Beskrivelse af fysisk kvalitet er baseret på, at man vurderer tilstedeværelsen af forskellige morfologiske elementer i forhold til elementer, der er opstået som følge af menneskeskabte indgreb i vandløbets naturlige forløb. Formålet med temaet er at præsentere en geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark, sammen med figurer og tabeller, der viser den tidsmæssige udvikling i det fysiske indeks.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Findes under Overfladevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ",null,"x","x","Screening og modellering"]
["V_20",211,"Vandløb og søer","Vandløbsregulativer","Vandløbsregulativer beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse. ","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["V_21",212,"Vandløb og søer","Typologi for målsatte søer","Temaet viser typologien for søer samt sønavn, søtype, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-06-16","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["V_22",213,"Vandløb og søer","Typologi for vandløb","Temaet viser typologien for vandløb samt vandløbsnavn, vandsystem, vandområde og længde.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-13","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["G_01",215,"Grundvand","Danske boringer","Viser boringer i Danmark og angiver typen","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_02",216,"Grundvand","Danske vandforsyningsboringer","Liste over aktive almene vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_03",217,"Grundvand","Danske vandforsyningsboringer, resten","Liste over andre vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_04",218,"Grundvand","Pejling af grundvandstanden","Jupiter indeholder pejlinger fra danske boringer. Udover kommunernes indberetning af pejlinger, indeholder datasættet pejlinger fra en lang række andre indberettere, herunder brøndborere, rådgivere og pejlenetværk. Databasen opdateres løbende.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa3a7589-9759-453b-b679-711bc73d97e1","x","x","Screening og modellering"]
["G_05",219,"Grundvand","Aktiv vandindvinding","Dette lag forsøger at gætte, hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 1 er ringe sandsynlighed mens 10 er overvejende sandsynlig.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_06",220,"Grundvand","Vandindvindingsanlæg","Placering af vandindvindingsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_07",221,"Grundvand","Grundvandsmodeller (geologiske, hydrostratigrafiske og numeriske)","Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller lagret i GEUS' modeldatabase. Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?mapname=modeldb&whoami=[email]","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_08",222,"Grundvand","Grundvandsrapporter","Samling af georefererede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","GEUS' Grundvandsrapportdatabasen","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=rapportdb","http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/GrundvandsrapportList.seam","x",null,"Screening"]
["G_09",223,"Grundvand","Grundvandsmagasiner","Grundvandsmagasiners udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv. indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_10",224,"Grundvand","Terrænnær grundvandsstand 1991-2010","Temaet viser afstanden til nuværende grundvandsstand (m), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-01","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["G_11",225,"Grundvand","Ændring i grundvandsstand for 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsstand (m) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-02","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["G_12",226,"Grundvand","Terrænnær grundvandsstand (100m grid)","Enkelte kommuner har kort over terrænnært grundvand, med Grid-størrelse på 100 x 100 m med en nøjagtighed på 0,5m i koten","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_13",227,"Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2015 (50m grid)","Screeningskort for nuværende højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","x",null,"Screening"]
["G_14",228,"Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2050 (250m grid)","Screeningskort for fremtidigt højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","x",null,"Screening"]
["G_15",229,"Grundvand","Indsatsområder (nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder)","Indsatsområder udpeges efter vandforsyningslovens § 11 a. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Indsatsområder er områder hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne. For hvert indsatsområde skal kommunalbestyrelsen ifølge § 13 i vandforsyningsloven vedtage en indsatsplan. Etableringsgrundlaget for indsatsområderne i dette tema er grundvandskortlægningen.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4820d6b8-5a94-485f-821f-917b5331fd1e","x",null,"Screening"]
["G_16",230,"Grundvand","Indvindingsoplande udenfor OSD","Indvindingsoplande udenfor Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) ajourføres som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Løbende opdatering kan ligeledes foretages af kommunerne, der er ressourcemyndighed. Der er for øjeblikket ikke en fast procedure for den løbende opdatering af indvindingsoplande.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Drikkevand og grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/fca3a2eb-44c6-4977-8163-d932b19683c1","x",null,"Screening"]
["G_17",231,"Grundvand","Indvindingsoplande inden for OSD","Indvindingsoplande inden for Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) afgrænset i grundvandskortlægningen. Temaet indeholder alle indvindingsoplande afgrænset i OSD i kortlægninger afsluttet i 2013-2014, samt størstedelen af indvindingsoplande afgrænset i kortlægninger afsluttet i 2015.","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Indvindingsoplande-indenfor-OSD.aspx","x",null,"Screening"]
["G_18",232,"Grundvand","Dæklagstykkelse over grundvandsmagasin","Dæklags udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv.  indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_19",233,"Grundvand","Grundvandsdannende oplande","Grundvandsdannende oplande er et beregningsresultat af grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x",null,"Screening"]
["G_20",234,"Grundvand","Grundvandsdannelse (OSD og IOL)","Grundvandsdannelse inden for kortlagte Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) og IndvindingsOpLande (IOL) bestemt på baggrund af hydrologiske modeller.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Findes under Grundvandsdannelse, kan også ses på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand",null,"x",null,"Screening"]
["G_21",235,"Grundvand","Nuværrende grundvandsdannelse 1991-2010","Temaet viser den nuværende grundvandsdannelse (mm/år), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","x",null,"Screening"]
["G_22",236,"Grundvand","Ændring i grundvandsdannelse 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsdannelse (mm/år) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","x",null,"Screening"]
["G_23",237,"Grundvand","Potentialekort","Kort over grundvandsstanden, anvendes bl.a. ved vurdering af grundvandets strømningsforhold og beregning af indvindingsoplande. Potentialekort er dermed vigtige for at målrette både den areal- og den punktkilderettede grundvandsbeskyttende indsats. ","Regionerne og Naturstyrelsen","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region for data","http://www.regioner.dk/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_24",238,"Grundvand","B-boringer","B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- eller forerør eller andre installationer, som ikke kræver tilladelse.","Regionerne og GEUS","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller se datasæt G_26","http://www.regioner.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["G_25",239,"Grundvand","Den nationale vandressourcemodel (DK model) over grundvand","Den Nationale Vandressource Model (DK-model) er en computer model, der beskriver de væsentligste dele af ferskvandets kredsløb såsom nedbør, fordampning, overfladisk afstrømning, grundvandsdannelse, drænafstrømning og afstrømning fra grundvand til vandløb, søer og hav. Formålet med den Nationale Vandressource Model er at skabe et landsdækkende overblik over den udnyttelige drikkevandsressource (der i Danmark er næsten 100% grundvandsbaseret) og dennes regionale fordeling.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2009-01-01","Landsdækkende","Kræver oprettelse af log-in","http://gerda.geus.dk/Modeldb/modeldbLogin","www.vandmodel.dk",null,"x","Modellering"]
["G_26",240,"Grundvand","GeoGIS databaser med terrænnære pejledata","Data omfatter boreoplysninger om geologi, pejlinger og analyseresultater (vand, jord og luft). Databaserne indeholder regionernes boringer (A og B), samt de 300.000 geotekniske boringer, som GEO har i deres arkiv","Regionerne og GEO","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller GEO for data. Data er undveje til at blive overflyttet til Jupiter-databasen","https://www.geo.dk/kontakt/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_27",241,"Grundvand","Anlæg, almen vandforsyning","Placering af almene vandforsyningsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"x","x","Screening og modellering"]
["K_01",243,"Kloak og afløb","Nedløbsrist","Placering af rist dækkende et nedløb til en kloak beregnet for overfladevand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt NEDLOEBSRIST. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_02",244,"Kloak og afløb","Brønddæksel","Placering af dæksel over nedgang til underjordisk installation.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BROENDDAEKSEL. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_03",245,"Kloak og afløb","Afvandingsgrøft","Midte af en åben, kunstig anlagt rende til vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt AFVANDINGSGROEFT. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_04",246,"Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, udledningspunkt","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","x","x","Screening og modellering"]
["K_05",247,"Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, målested","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","x",null,"Screening"]
["K_06",248,"Kloak og afløb","Renseanlæg, udledningspunkt","Temaet viser udledningspunktet til vandløb, sø eller kystvande for kommunale og private renseanlæg større end 30 PE.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/renseanlaeg/","x",null,"Screening"]
["K_07",249,"Kloak og afløb","Punktkilder, spildevand","Temaet viser placering af overvågningsstationer for punktkilder. Data opdateres ikke.","Miljøstyrelsen ","webGIS, download","Gratis","2016-06-23","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c16ef1fa-715f-4af9-809a-75935c64212a"," ","x","Modellering"]
["K_08",250,"Kloak og afløb","Spildevand/renseanlæg","Omrids af rensningsanlæg, nedsivningsanlæg og pumpestationer inkl. bygninger, bassiner, tanke, oplagspladser, parkeringspladser mv.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","Se datasæt P_70","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_09",251,"Kloak og afløb","Dræn og drænrør","Orbicon ligger inde med det største arkiv over dræn i Danmark. Drændata er værdifulde, når naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand og man f.eks. vil genskabe vådområder. I Orbicons drænarkiv findes bl.a. kort over dræn, projektbeskrivelser og beskrivelser af den oprindelige natur. Orbicon har ofte også projektbeskrivelser og diverse juridiske dokumenter, som forlig eller kendelser, i forbindelse med dræningssagerne.","Orbicon","download","Betaling","1990-01-01","Landsdækkende","Historiske data. Oplysninger om hvor der er drænet er indscannet, og findes som georefererede tiff-filer, men Orbicon kan digitalisere drænkort til f.eks. shp-filer.","plst@orbicon.dk","https://www.orbicon.dk/expertise/digitale-draenkort","x","x","Screening og modellering"]
["K_10",252,"Kloak og afløb","Rørlagte regnvandsledninger","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_11",253,"Kloak og afløb","Kloakker (placering og dimension)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_12",254,"Kloak og afløb","Pumper (placering, type, kapacitet)","Placering af pumper, samt deres type og kapacitet.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_13",255,"Kloak og afløb","Rørføring m. dimension (forsyningsselskaber)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_14",256,"Kloak og afløb","Regnvandsbassiner, volumen","Placering af forsyningens regnvandsbassiner, i begrænset omfang volumen.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_15",257,"Kloak og afløb","kloaknet (DanDas)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer muligvis i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx"," ","x","Modellering"]
["K_16",258,"Kloak og afløb","PULS (Punktkildedatabase)","I PULS kan du nu læse og inddatere data om renseanlæg og regnbetingede udledninger.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis","Løbende",null,"Databasen kræver log-in og er henvendt til myndigheder","https://puls.miljoeportal.dk/","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/punktkildedata/Sider/default.aspx","x","x","Screening og modellering"]

{"sheet":"Søgeresultater","index":4,"n_rows":25,"n_cols":16,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Sidetal","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Screening","Modellering","Proces"]
["P_20",30,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, aflyst","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_21",31,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, forslag","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_22",32,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, vedtaget","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_23",33,"Plan- og basisdata","Vandområdeplaner","Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.","SVANA","download","Gratis","2016-06-27","Hovedvandoplande","Data benyttet til vandplanerne kan findes her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","x",null,"Screening"]
["P_24",34,"Plan- og basisdata","Udkast til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021","Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015","Naturstyrelsen","download","Gratis","2015-01-27","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/udkast-til-vandomr%C3%A5deplanernes-milj%C3%B8gis-2015-2021-dec-14","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/","x",null,"Screening"]
["P_26",36,"Plan- og basisdata","Udkast til vandplaner 2013","GIS-data der knytter sig til vandplanerne, f.eks. Arealanvendelse, bavaringsværdige landskaber, spærringer","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-08-07","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-0","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_27",37,"Plan- og basisdata","Vandplaner 2009-2015 ","Data til endelig vedtaget vandplan (2009-2015) – udgivet oktober 2014","Naturstyrelsen","download","Gratis","2014-01-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-2009-2015","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_48",58,"Plan- og basisdata","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har lovgivningsmæssigt ophæng i Vandforsyningslovens § 11. BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone, baseret på en konkret beregning. Zonen er beregnet omkring alle almene vandforsyningsboringer tilhørende almene vandforsyninger til drikkevandsformål. BNBO afspejler den zone omkring en indvindingsboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvandet op. Størrelsen af det område, hvor der opstår en tragteffekt, afhænger af mange lokale forhold. Beregningerne bygger bl.a. på oplysninger om, hvor meget vand, der indvindes, samt hvilke jordlag, der er omkring boringen, og hvor hurtigt vandet løber igennem lagene.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-08-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0d0b5f3c-8a28-440f-abc9-e58bb0766486","x",null,"Screening"]
["P_65",75,"Plan- og basisdata","Markblokkort ","Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type.","FVM-NaturErhverv","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1eb89ebb-f674-4ad1-9e53-d1e252226596","x",null,"Screening"]
["P_71",81,"Plan- og basisdata","Kort10, vektor","Kort10 er et landsdækkende topografisk objektorienteret kort i vektorformat i målforholdet 1:10 000. Kort10 er baseret på det fællesoffentlige kortgrundlag etableret i et kortlægningssamarbejde mellem Kommunerne, KL samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Denne datasamling benævnes: GeoDanmark-data.\nObjekttyperne er inddelt i 7 klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrativ.\nKort10 er et topografisk kort, og en forædlet udgave af GeoDanmark-data. Der suppleres bl.a. med kartografiske informationer. Desuden tilføjes bl.a. vej- og stednavne, administrative grænser og højdekurver.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_geo_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=49d0eee8-16c7-4e90-b91e-89fac91a892f","x",null,"Screening"]
["P_76",86,"Plan- og basisdata","Kommunegrænser","Afgrænsning af en selvstændig administrativ enhed.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["H_25",155,"Hav og kyst","Historiske vandstandsmålinger, havvand (DMI)","DMI's vandstandsmålinger indsamles til brug for stormflodsvarslingen.","DMI  ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Begrænset adgang. Kontakt DMI: http://www.dmi.dk/service-menu/kontakt/ ","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,null,"x","Modellering"]
["N_01",165,"Nedbør og klimadata","Nedbørsstatistik","Nedbørsstatistik med angivelse af millimeter nedbør per døgn ved 10-, 20,-, 50- og 100-års hændelser. Nedbørsstatistikkerne stammer fra Danmarks Meteorologiske Institut og er opgjort for 112 stationer.","DMI","webGIS, download","Gratis","2013-11-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-nedb%C3%B8rsstatistik"," ",null,"x","Modellering"]
["N_02",166,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, nedbør","Kortet viser observeret nedbør for flere perioder og beregnet nedbør for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_03",167,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, temperatur","Kortet viser observeret temperatur for flere perioder og beregnet temperaturer for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_04",168,"Nedbør og klimadata","Nedbørsmålinger","Danmarks Meteorologiske Institut og Ingeniørforeningen i Danmarks Spildevandskomité har siden 1979 samarbejdet om etablering og drift af et landsdækkende automatisk nedbørmålernet.","Spildevandskomiteen ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI indsamler data og står for driften af Spildevandskomiteens regnmålersystem","http://svk.dmi.dk/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regnmaalersystem/"," ","x","Modellering"]
["N_05",169,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, SVK ","I dette datasæt vises bearbejdede ekstremnedbørdata for samtlige SVK målestationer. Der vises de seneste 48 timers nedbør samt intensitet. Der ud over vises om der har været skybrud og hvilken gentagelsesperiode nedbøren har haft.","Spildevandskomiteen ","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","http://svk.dmi.dk/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_06",170,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, DMI","I dette datasæt vises ekstremnedbør beregnet på baggrund af døgnnedbør fra DMIs stationsnet. Der er beregnet 10-, 20-, 50-, 100-års gentagelsesniveauer og de respektive 95 % konfidensintervaller for hver station.","DMI","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_07",171,"Nedbør og klimadata","Nedbør, vejrarkiv","DMI måler nedbør på forskellige måder. Blandt andet via DMIs automatiske nedbørsmåler og via DMIs fem nedbørsradarer.","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/nedboer/"," ","x","Modellering"]
["N_08",172,"Nedbør og klimadata","Luftfugtighed, vejrarkiv","Luftfugtighed i %","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/"," "," ","x","Modellering"]
["N_20",184,"Nedbør og klimadata","Potentiel fordampning","Normalværdier for potentiel fordampning","DMI","download","Betaling",null,"Landsdækkende",null,"https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,null,"x","Modellering"]
["V_14",205,"Vandløb og søer","Vandstandsmålinger, vandløb ","Oversigt over vandløbsmålestationer i Danmark og den viser stationernes placering på et kort. For hver målestation kan der findes administrative oplysninger om bl.a. ejerforhold og det er muligt at se hvor høj vandstanden er lige nu. Man skal dog være opmærksom på at de øjeblikkelige vandstande er genereret automatisk og registreringerne er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.","Orbicon, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/"," ","x","Modellering"]
["V_18",209,"Vandløb og søer","Iltsvindskort","Udbredelse af iltsvind, modelleret ud fra målinger foretaget 11.-21. september 2017, er baseret på de observerede iltkoncentrationer i bundvandet for den angivne periode. Hvis der er målt to gange i perioden på den samme station baseres fladeudbredelsen på den seneste måling.","DCE - Aarhus Universitet","download","Gratis","2017-10-25","Landsdækkende","Som pdf: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","jwh@bios.au.dk","http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","x",null,"Screening"]
["G_08",222,"Grundvand","Grundvandsrapporter","Samling af georefererede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","GEUS' Grundvandsrapportdatabasen","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=rapportdb","http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/GrundvandsrapportList.seam","x",null,"Screening"]

{"sheet":"Liste","index":5,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,null,"Fagområde","Checkbox værdi"]
[null,"Kategorier i dropdown menu",null,"Nedbør",false]
[null,"Proces",null,"Havvandsstigning",false]
[null,"Alle data",null,"Vandløb og søer",false]
[null,"Ja",null,"Grundvand",false]
[null,"Nej",null,"Kloak og afløb",false]
[null,"Gratis data",null,"Miljø",false]
[null,"Screening",null,"Grunddata",false]
[null,"Modellering",null,"Terræn",false]
[null,"Screening og Modellering",null,"Alle data",false]
[]
[]
[]
[]
[null,"Skjul faner, checkbox værdi"]
[null,false]
[null,false]

{"sheet":"Midlertidig data","index":6,"n_rows":223,"n_cols":16,"rows_kept":223,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Sidetal","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Screening","Modellering","Proces"]
["P_01",11,"Plan- og basisdata","Kommuneplan, vedtaget","Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fef24767-25c6-476d-8535-26a99a676707","x",null,"Screening"]
["P_02",12,"Plan- og basisdata","Kommuneplanstrategi, vedtaget","Hvert 4. år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planloven. Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0e1aeb4-bf30-4463-9f72-2add89ca2037","x",null,"Screening"]
["P_03",13,"Plan- og basisdata","Kommuneplanramme, vedtaget","Kommuneplanen skal efter palnloven indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7da76387-f313-4483-a6f3-f4cf807ad2d8","x",null,"Screening"]
["P_04",14,"Plan- og basisdata","Kommuneplantillæg, vedtaget","Kommunen kan foretage ændringer i en vedtaget kommuneplan via et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes eller del af kommunens udvikling, både i byerne og i det åbne land.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2924e734-b9ab-4af2-b6e9-68ad2f38ad59","x",null,"Screening"]
["P_05",15,"Plan- og basisdata","Lokalplan, forslag","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","x",null,"Screening"]
["P_06",16,"Plan- og basisdata","Lokalplan, vedtaget","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","x",null,"Screening"]
["P_07",17,"Plan- og basisdata","Kommunale oversvømmelseskortlægninger","Kortet viser sandsynlighed for oversvømmelse - for flere typer af oversvømmelser. Det kan for eksempel være i forhold til stormflod eller skybrud. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke typer der er relevante at vurdere.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["P_08",18,"Plan- og basisdata","Kommunale værdikortlægninger","Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort. Værdikortet kan f.eks. bygge på ejendomme, befolkning, infrastruktur og arealanvendelser. Data præsenteres i et 100 meters net.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","x",null,"Screening"]
["P_09",19,"Plan- og basisdata","Kommunale risikokortlægninger","Når oversvømmelsesscreeningen er omsat til sandsynligheder, skal disse sammenholdes med værdikortet for at få risikobilledet. Risikokortlægningen kan for eksempel laves ved at inddele kommunen i zoner på 100x100 meter, hvor sandsynligheden og værdien for hver zone ganges sammen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning.aspx","x",null,"Screening"]
["P_10",20,"Plan- og basisdata","Kommunale klimatilpasningsplaner","De kommunale klimatilpasningsplaner er omdrejningspunktet for kommunernes klimatilpasningsindsats. De indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, anviser tiltag til at imødegå dem - og prioritere indsatsen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vejen-til-klimatilpasning.aspx","x",null,"Screening"]
["P_11",21,"Plan- og basisdata","Kommunale risikostyringsplaner","I Danmark skal kommuner, hvor der er områder, der er udpeget, udarbejde en risikostyringsplan. Der er udpeget 10 områder i henhold til direktivet (se datasæt H_28), der omfatter 22 kommuner. De 22 kommuner er placeret inden for to af de fire vanddistrikter: Vanddistrikt Jylland og Fyn samt Vanddistrikt Sjælland. Der findes yderligere to vanddistrikter: Bornholm og et internationalt distrikt ved den dansk/tyske grænse.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://kysterne.kyst.dk/risikostyringsplaner.html","x",null,"Screening"]
["P_12",22,"Plan- og basisdata","Særligt værdifulde landbrugsområder, vedtaget ","Planloven § 11a, 9 Særlige værdifulde landbrugsområder \"varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder\".","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","x",null,"Screening"]
["P_13",23,"Plan- og basisdata","Lavbundsareal, vedtaget","Planloven § 11a, 12 Lavbundsarelaer ”lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","x",null,"Screening"]
["P_14",24,"Plan- og basisdata","Statistisk kvadratnet","Det danske Kvadratnet inddeler landet i tusindvis af celler, som du så fylder med data – enten data du selv har, eller data du køber af Danmarks Statistik.","Danmarks statistik","download","Betaling",null,"Landsdækkende","Kvadratnette kan bl.a. indeholde socioøkonomisk data, nedbørshændelser, befolkningsveækst, mm","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","x",null,"Screening"]
["P_15",25,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, aflyst","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_16",26,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, forslag","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_17",27,"Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, vedtaget","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","x",null,"Screening"]
["P_18",28,"Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - baseline","Temaet viser de udpegede områder og tilhørende renseklasser. Formålet er at angive den planlagte rensning for den spredte bebyggelse i baseline. Data opdateres ikke.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0dbc9003-4c31-4d5e-98c0-b94b1f02a6fb","x",null,"Screening"]
["P_19",29,"Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - indsats","Temaet viser områder angivet ved renseklasser, hvor der stilles krav til forbedret rensning fra spredt bebyggelse. Gennemføres i henhold til vandplanens bilag 2. Datagrundlaget er fra 2010. Indsatskravet omfatter derfor også de tilfælde, hvor indsatsen måtte være igangsat eller gennemført.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=593510bd-0c26-4b44-88a8-cedc1e3dafbc","x",null,"Screening"]
["P_20",30,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, aflyst","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_21",31,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, forslag","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_22",32,"Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, vedtaget","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","x",null,"Screening"]
["P_23",33,"Plan- og basisdata","Vandområdeplaner","Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.","SVANA","download","Gratis","2016-06-27","Hovedvandoplande","Data benyttet til vandplanerne kan findes her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","x",null,"Screening"]
["P_24",34,"Plan- og basisdata","Udkast til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021","Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015","Naturstyrelsen","download","Gratis","2015-01-27","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/udkast-til-vandomr%C3%A5deplanernes-milj%C3%B8gis-2015-2021-dec-14","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/","x",null,"Screening"]
["P_25",35,"Plan- og basisdata","Vandområdeplaner, basisanalyse 2015-2021","Basisanalysen er en indledende analyse af datagrundlaget, der lægges til grund for de kommende vandområdeplaner.","Miljøstyrelsen","download","Gratis","2016-01-19","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandomr%C3%A5deplaner-basisanalyse-2015%E2%80%932021","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","x",null,"Screening"]
["P_26",36,"Plan- og basisdata","Udkast til vandplaner 2013","GIS-data der knytter sig til vandplanerne, f.eks. Arealanvendelse, bavaringsværdige landskaber, spærringer","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-08-07","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-0","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_27",37,"Plan- og basisdata","Vandplaner 2009-2015 ","Data til endelig vedtaget vandplan (2009-2015) – udgivet oktober 2014","Naturstyrelsen","download","Gratis","2014-01-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-2009-2015","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","x",null,"Screening"]
["P_28",38,"Plan- og basisdata","Vandforsyningsplaner","Planen beskriver hvordan vandforsyningen foregår i dag samt kommunens retningslinjer og visioner for den fremtidige vandforsyning.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x",null,"Screening"]
["P_29",39,"Plan- og basisdata","Spildevandstilladelser","Virksomheder, der afleder spildevand fra produktionen, skal have en tilslutningstilladelse (i daglig tale også kaldet en spildevandstilladelse) fra kommunen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x","x","Screening og modellering"]
["P_30",40,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, aflyst","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_31",41,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, forslag","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_32",42,"Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, vedtaget","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","x","x","Screening og modellering"]
["P_33",43,"Plan- og basisdata","Spildevandsplan","Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshånd-\nteringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x","x","Screening og modellering"]
["P_34",44,"Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - enkelt opslag","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","OIS-data","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","x",null,"Screening"]
["P_35",45,"Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - masse udtræk","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Kontakt OIS-distributører for masse udtræk","bbr@bbr.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","x","x","Screening og modellering"]
["P_36",46,"Plan- og basisdata","Ejendoms- og grundværdi  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["P_37",47,"Plan- og basisdata","Ejendomsinfo  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["P_38",48,"Plan- og basisdata","Værdikort for bygninger","Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-01-16","Landsdækkende","ftp til shape-data (kræver bruger er oprettet): ftp://ftp.kortforsyningen.dk/klimatilpasningsplaner/VAERDIKORT/","https://download.kortforsyningen.dk/content/v%C3%A6rdikort-v%C3%A6rdikort-bygninger","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","x",null,"Screening"]
["P_39",49,"Plan- og basisdata","Værdikort, befolkning (100m grid)","Danmarks Statistik Befolkningstal (1. januar 2010) fordelt på 100 x 100 m kvadratnet. Er kortets bredde mindre end ca. 4 km vises befolkningstallet i hver kvadratcelle.","Danmarks Statistik","webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner"," ","x",null,"Screening"]
["P_40",50,"Plan- og basisdata","Jordforurening, V1","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V1, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=27e7cbc1-b817-4b19-8d30-deef006f8303","x",null,"Screening"]
["P_41",51,"Plan- og basisdata","Jordforurening, V2","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V2, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V2","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c3d1c574-48ec-45f6-99f4-9c5b1db2ebf5","x",null,"Screening"]
["P_42",52,"Plan- og basisdata","Beskyttede vandløb","Temaet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Modsat de øvrige beskyttede naturtyper, er vandløb udpeget som beskyttede. Lov om naturbeskyttelse, §3, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","Findes under naturbeskyttelse og Natura 2000, WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=753677ce-70ac-4833-a789-515024eae873","x",null,"Screening"]
["P_43",53,"Plan- og basisdata","Søbeskyttelseslinjer","Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=952b41ec-dc14-49b1-a013-53ccf16deb12","x",null,"Screening"]
["P_44",54,"Plan- og basisdata","Åbeskyttelseslinjer","Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er inden for beskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2013-05-17","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3033fc6c-b7f8-418a-8fc9-f1af372b8182","x",null,"Screening"]
["P_45",55,"Plan- og basisdata","Anvendelse af vandløb, søer og kystvande, vedtaget ","Kommuneplanen skal efter Planlovens § 11a, 19 indeholde retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande omfatter eksempelvis rekreativ anvendelse til badning, sejlads og fiskeri.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=10a1cc58-3eb2-45ff-84a1-9e9b4bea0612","x",null,"Screening"]
["P_46",56,"Plan- og basisdata","Drikkevandsinteresser","Temaet viser drikkevandsområder i kategorierne: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Områder med drikkevandsinteresser (OD), Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er dynamiske størrelser, der kan justeres i udbredelse, efterhånden som videns grundlaget forbedres i takt med, at den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning giver ny viden om grundvandsforekomsternes lokalisering og tilstand.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WMS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS\nWFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6077184d-6a2f-47d8-ab50-84daef8ed746","x",null,"Screening"]
["P_47",57,"Plan- og basisdata","Følsomme indvindingsområder","Følsomme indvindingsområder udpeges, med udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 11 a, inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Disse områder er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening. Der udpeges to typer af følsomme indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Etableringsgrundlaget for Nitratfølsomme indvindingsområder er grundvandskortlægningen. Etableringsgrundlaget for Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder er et jordbundskort udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer & Jordbrug.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-05-10","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d707f849-672f-4c7b-86e8-499e425b59f1","x",null,"Screening"]
["P_48",58,"Plan- og basisdata","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har lovgivningsmæssigt ophæng i Vandforsyningslovens § 11. BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone, baseret på en konkret beregning. Zonen er beregnet omkring alle almene vandforsyningsboringer tilhørende almene vandforsyninger til drikkevandsformål. BNBO afspejler den zone omkring en indvindingsboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvandet op. Størrelsen af det område, hvor der opstår en tragteffekt, afhænger af mange lokale forhold. Beregningerne bygger bl.a. på oplysninger om, hvor meget vand, der indvindes, samt hvilke jordlag, der er omkring boringen, og hvor hurtigt vandet løber igennem lagene.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-08-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0d0b5f3c-8a28-440f-abc9-e58bb0766486","x",null,"Screening"]
["P_49",59,"Plan- og basisdata","Standbeskyttelseslinje","Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Strandbeskyttelseslinjen er generelt 100 m i sommerhusområder. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=977d863b-e5a3-4ff4-8ada-8b07621abb6d","x",null,"Screening"]
["P_50",60,"Plan- og basisdata","Klitfredning ","Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerak og Vesterhavet. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, samt at bekæmpe og forebygge sandflugt. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url:  http://wfs.arealinfo.dk/wfs?version=1.0.0&service=wfs&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d41bf9fc-487b-42c2-af7e-769684fe08be","x",null,"Screening"]
["P_51",61,"Plan- og basisdata","Skovbyggelinjer ","Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Lov om naturbeskyttelse, §17, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=57d312c6-0e75-4a58-88b7-ca3feee16506","x",null,"Screening"]
["P_52",62,"Plan- og basisdata","Kirkebyggelinjer ","Kirkebyggelinien er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen. Lov om naturbeskyttelse, §19, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=95dbc473-2269-4f29-8c5e-64620ae15bea","x",null,"Screening"]
["P_53",63,"Plan- og basisdata","Beskyttede sten- og jorddiger ","Temaet omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Temaet er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Museumsloven, §29a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni 2004. Hvilke diger, der er omfattet af beskyttelsen, fremgår af Bekendtgørelse nr. 1029 af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-02-06","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d347bf7b-bb39-4fee-9129-8cfcafaee926","x",null,"Screening"]
["P_54",64,"Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/a3f558be-b6de-498d-a5b0-b246fb70dc68","x",null,"Screening"]
["P_55",65,"Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, punkt","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/45606839-a25d-4cf9-a7cd-b3a3d718140e","x",null,"Screening"]
["P_56",66,"Plan- og basisdata","Fredede områder ","Naturbeskyttelsesolven, kapitel 6 (§§33-51). Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (eller ældre naturfredningslove), samt i visse tilfælde fredninger af ældre dato gennemført ved fx tinglyst deklaration. Temaet består af objekter som er tilknyttet et reg.nr. (Tematekst 2), der bruges som identifikation i relation til det Centrale Fredningsregister. For de fleste objekter er der et link videre til scannede fredningsafgørelser og dispensationer. Dette link findes i bunden af objekt informationsboksen.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb9dbed0-6645-462e-85f7-ddbb9ab7f59b","x",null,"Screening"]
["P_57",67,"Plan- og basisdata","Fredede områder, forslag ","Fredede områder, forslag. Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6 (§§33-51), lbk. nr. 933 af 24. september 2009. Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er foreslået fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Forslagets bestemmelser har retsvirkning, indtil der er truffet en endelig afgørelse om fredning. Det skal understreges at den geografiske information kun kan betragtes som retningsgivende, idet det alene er matrikler omfattet af fredningsbestemmelserne i fredningforslagene, der har midlertidig retsvirkning. Temaet opdateres løbende i dialog med sagsrejser.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR_FORSLAG","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0b03cd5-9a3a-4af0-bf31-3ad9c6c1cae6","x",null,"Screening"]
["P_58",68,"Plan- og basisdata","Beskyttede naturtyper ","Registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse er: · søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, · moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m2, · \"mosaikker\" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, · visse udpegede vandløb & · alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fb9e06dc-9f02-42ac-bf1c-e0d662b81f4f","x",null,"Screening"]
["P_59",69,"Plan- og basisdata","NATURA 2000 Fuglebeskyttelse","Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Grundlaget for områderne er fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-01-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a41eda70-0705-4641-8013-bb7348383eb7","x",null,"Screening"]
["P_60",70,"Plan- og basisdata","Natura 2000 Habitatområder","Et EF-habitatområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cf11d200-9425-481a-ba9b-f5dc77f95026","x",null,"Screening"]
["P_61",71,"Plan- og basisdata","Ramsar områder ","Et Ramsarområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområder er udpeget på baggrund af \"Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle\".","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-01","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9364c928-9e9c-424b-bf9f-8d3a4a25cdb5","x",null,"Screening"]
["P_62",72,"Plan- og basisdata","Særligt udpegede N2000-arealer","Arealer inden for Natura 2000-områderne, hvor der kan søges tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Udpegningen er sket på grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 59 af 27. januar 2011 om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer","NaturErhvervstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2012-01-20","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7eb47aad-abb7-4d2b-bbad-c406cc2a7f8b","x",null,"Screening"]
["P_63",73,"Plan- og basisdata","Natura2000 oplande","Temaet viser klassificeringen af oplande til sårbare og meget sårbare Natura 2000 områder. Temaet anvendes sammen med kvælstofreduktionspotentialet til fastlæggelse af Nitratklasser i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Nitratklasserne anvendes i IT-ansøgningssystemet ”husdyrgodkendelse.dk” til vejledning i forbindelse med regulering af husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=bcdc476c-5e41-468c-800a-edc460dd73f5","x",null,"Screening"]
["P_64",74,"Plan- og basisdata","Natura2000 områder","Natura 2000-områderne beskytter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Statisk tema","Naturstyrelsen","WMS, webGIS, download","Gratis","2010-09-21","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/natura2000-basisanalyse-2013","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4501840f-dcc2-49c1-b84b-a4deb9c3434b","x",null,"Screening"]
["P_65",75,"Plan- og basisdata","Markblokkort ","Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type.","FVM-NaturErhverv","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1eb89ebb-f674-4ad1-9e53-d1e252226596","x",null,"Screening"]
["P_66",76,"Plan- og basisdata","Ortofoto Forår 2017","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=orto_foraar&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&SRS=EPSG:25832&BBOX=192470.588235294,5872588.23529412,1072470.58823529,6534313.7254902&WIDTH=800&HEIGHT=600","https://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark-ortofoto-blokinddelt","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","x",null,"Screening"]
["P_67",77,"Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Forår","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS","Gratis","2016-03-31","Landsdækkende","adressen/linket er en WMS url. Der kræves oprettelse af log-in.","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?service=WMS&request=GetCapabilities","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","x",null,"Screening"]
["P_68",78,"Plan- og basisdata","Ortofoto Sommer (DDO) 2016","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende ortofoto i 12½ cm opløsning.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2016-09-01","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","hna@cowi.com","http://www.cowi.dk/menu/service/Geografiskinformationogit/Kortoggeodataprodukter/Ortofotos/ddo2016/Documents/Produktblad_DDO2016.pdf","x",null,"Screening"]
["P_69",79,"Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Sommer (DDO) 1954-2014","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende  såkaldt sommerortofoto, der giver et detaljeret billede af bebyggelse og infrastruktur og fremhæver vegetationen i det danske landskab.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2014-07-29","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","lrfl@cowi.com","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=8075cd36-886b-46a9-b28d-95a3e16c88e9","x",null,"Screening"]
["P_70",80,"Plan- og basisdata","Skærmkort","DTK/Skærmkort er et digitalt topografisk kort i multiskala over Danmark velegnet til visning på skærm med zoomfunktion. Kortet findes i tre udgaver: den klassiske i farver, en dæmpet udgave og en grå udgave.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_skaermkort&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=021879cc-fc22-41d0-a0ae-9b3cf552d719","x",null,"Screening"]
["P_71",81,"Plan- og basisdata","Kort10, vektor","Kort10 er et landsdækkende topografisk objektorienteret kort i vektorformat i målforholdet 1:10 000. Kort10 er baseret på det fællesoffentlige kortgrundlag etableret i et kortlægningssamarbejde mellem Kommunerne, KL samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Denne datasamling benævnes: GeoDanmark-data.\nObjekttyperne er inddelt i 7 klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrativ.\nKort10 er et topografisk kort, og en forædlet udgave af GeoDanmark-data. Der suppleres bl.a. med kartografiske informationer. Desuden tilføjes bl.a. vej- og stednavne, administrative grænser og højdekurver.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_geo_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=49d0eee8-16c7-4e90-b91e-89fac91a892f","x",null,"Screening"]
["P_72",82,"Plan- og basisdata","Målebordsblade (Høje)","De høje målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1862 – 1899.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_hoeje_maalebordsblade&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=db4fd2f8-94b5-4da3-9cd7-42fcbfbc809e","x",null,"Screening"]
["P_73",83,"Plan- og basisdata","Målebordsblade (Lave)","De lave målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1901 – 1971.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_lave_maalebordsblade&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=5374d9cb-62df-4755-9d5c-2c8a55ff4dfa","x",null,"Screening"]
["P_74",84,"Plan- og basisdata","Officielle adresser (BBR)","Datasættet repræsenterer de officielle vejnavne- og adressebetegnelser i Danmark. Datasættet inkluderer adressepunkter, der repræsenterer hver adresses geografiske placering. Datasættes formål er at fungere som den grundlæggende, fælles reference til de officielle adresser som fastsættes af kommunerne og registreres i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, samt i CPRs vejregister, i overensstemmelse med reglerne i BBR-loven og adressebekendtgørelsen.","SKAT","WFS","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kort.aws.dk/geoserver/inspire/wms?REQUEST=GetCapabilities","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927","x",null,"Screening"]
["P_75",85,"Plan- og basisdata","Matrikelkort","Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Matrikelregistret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f. eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Matrikelkortet ajourføres dagligt som et led i registreringen af matrikulære ændringer, hvor de praktiserende landinspektører fremsender målinger til nye og allerede eksisterende skel. Der findes flere udgaver af matrikelkort tjenester.","SDFE","WFS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kortforsyningen.kms.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/matrikelkortet","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c711fb63-dd6f-43eb-b5eb-f6fc6ae717b7","x",null,"Screening"]
["P_76",86,"Plan- og basisdata","Kommunegrænser","Afgrænsning af en selvstændig administrativ enhed.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_77",87,"Plan- og basisdata","Bygningsaftryk","Repræsentation af et i BBR registreret bygningsobjekts bebyggede og overdækkede areal.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BYGNING. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_78",88,"Plan- og basisdata","Vindmøller","Tårn med møllehat for elproduktion.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt VINDMOELLE. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_79",89,"Plan- og basisdata","Jernbane","Midte af et skinnesæt til skinnebåret trafik.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt JERNBANE_BRUDT. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_80",90,"Plan- og basisdata","Veje","Midte af et færdselsareal benyttet til motoriseret, gående, cyklende eller ridende færdsel.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt VEJMIDTE_BRUDT. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_81",91,"Plan- og basisdata","Kirkegård","Et område til brug for begravelser.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BEGRAVELSESOMRAADE. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_82",92,"Plan- og basisdata","Tekniske arealer","Et areal med tekniske funktioner og/eller indretninger som f.eks. militært anlæg, rensningsanlæg, vindmøllepark\neller lufthavn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt TEKNISK_AREAL. Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning.","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["P_83",93,"Plan- og basisdata","Plask","PLASK er et gratis værktøj, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for alle, der kan have gavn af at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning. Redskabet er særligt målrettet forsyningsselskaber og kommuner, der udvikler fælles løsninger. Disse er oftest billigere og skaber flere kvaliteter end traditionelle rørbaserede projekter. Udviklingen af disse alternative løsninger kræver et tæt samarbejde og PLASK er derfor også udviklet med det mål at fremme dialog og fælles vidensudvikling.","Miljøstyrelsen og Niras","download","Gratis","2017-08-16","Landsdækkende","Excel-ark til beregning af økonomisk gevinst ved klimatilpasning","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","x",null,"Screening"]
["T_01",95,"Terrændata","DHM/2007 Overflade (1,6m)","DHM-2007/Overflade er en model af højderne på overfladen af terræn og permanente genstande herpå. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007overflade-16-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9b2e1114-bc44-416e-b430-fcadbdd0baa8","x","x","Screening og modellering"]
["T_02",96,"Terrændata","DHM/2007 Punktsky (1,6m)","DHM-2007/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-03-18","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007punktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa5ed7b3-e47d-4abc-aa8a-f806f62014e8","x","x","Screening og modellering"]
["T_03",97,"Terrændata","DHM/2007 Terræn (1,6m)","DHM-2007/Terræn er en model af højder på overfladen af terræn. Bygninger, vegetation, biler og broer er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-08","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-16-m-grid","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/9d30a421-dbd2-4766-862f-814f1ab640c4","x","x","Screening og modellering"]
["T_04",98,"Terrændata","DHM/2007 Terræn_Bro (1,6m)","DHM-2007/Terræn_Bro er en model af højder på overfladen af terræn med broer. Bygninger, vegetation og biler er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-12-02","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6nbro","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=557dcdf8-0a84-4290-bbcb-975437ce9d16","x","x","Screening og modellering"]
["T_05",99,"Terrændata","DHM/2007 Terræn (10m)","En digital model af terrænets højde over havniveau. DHM/Terræn beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom træer, huse, halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser. Modellen findes også i en udgave med 1,6 m. grid (se datasæt T_03).","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-05-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-10-m-grid","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","x","x","Screening og modellering"]
["T_06",100,"Terrændata","DHyM/2007 Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM-Bro, hvor den skal justeres for at overflademodellen kan blive hydrologisk justeret, så den kan vise, hvor overfladevandet vil løbe. Der ”skæres” f.eks. huller i trafikårer, så åforløb herunder ikke blokeres af volden vejen ligger på. Omvendt lukkes huller, hvor vandet ikke kan løbe, skønt det vises i overflademodellen. Hver udpegning er en vektor, med en attribut for koter og type af rettelse","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007tilpasninger","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","x","x","Screening og modellering"]
["T_07",101,"Terrændata","DHyM/2007 Rain","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007rain","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cee4a408-6778-48c0-978d-d01ad7b096ca","x","x","Screening og modellering"]
["T_08",102,"Terrændata","DHyM/2007 Searise","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007searise","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=921460d3-2728-4554-a964-168ec9120489","x","x","Screening og modellering"]
["T_09",103,"Terrændata","Højdekurver (DHM-2007)","Højdekurverne er et delelememt i Danmarks Højdemodel 2007 (DHM-2007).Højdekurvernes ækvidistance er ½ m.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007h%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e2631013-eb3d-44e3-8976-885c589bef59","x","x","Screening og modellering"]
["T_10",104,"Terrændata","DHM/Højdekurver (25cm interval)","DHM/Højdekurver er et delelememt i Danmarks Højdemodel. DHM/Højdekurvernes ækvidistancer er 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-05-08","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=DHM_gml2&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmh%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=af96a668-cf78-4cec-9d57-61a9d841a62c","x",null,"Screening"]
["T_11",105,"Terrændata","DHM/Overflade (0,4m)","DHM/Overflade der en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmoverflade-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6cedf383-ad5d-4040-a88d-54d037d467b5","x","x","Screening og modellering"]
["T_12",106,"Terrændata","DHM/Punktsky (0,4m) ","DHM/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmpunktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7ee6e838-151a-4c4a-ac92-883af29c25d4","x","x","Screening og modellering"]
["T_13",107,"Terrændata","DHM/Terræn (0,4m)","DHM/Terræn er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau, dvs. terrænets kote (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmterr%C3%A6n-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a813e173-b580-459b-87c8-f7407175ef36","x","x","Screening og modellering"]
["T_14",108,"Terrændata","DHM/Hydrologiske Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM/Terræn, hvor den skal justeres for at modellen kan bruges til hydrologisk modellering.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","x","x","Screening og modellering"]
["T_15",109,"Terrændata","DHM/Nedbør ","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen som det strømmer i naturen, f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmnedb%C3%B8r","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/1cd18884-8677-4321-9daf-55b37845c9f0","x","x","Screening og modellering"]
["T_16",110,"Terrændata","DHyM/Searise (DHM-2016)","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor det DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen, som det strømmer i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavstigning","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=df561315-325e-4541-82fd-59ed03073277","x","x","Screening og modellering"]
["T_17",111,"Terrændata","Bassin","Placeringen af åbne beholdere nedgravet i eller over jorden til opbevaring af væske.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_18",112,"Terrændata","Dige ","Jordvold eller stensætning i terræn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_19",113,"Terrændata","Højde","Bølgebrydende anlæg ud fra eller parallelt med KYST.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_20",114,"Terrændata","Dæmning","Menneskeskabt anlæg til hindring af oversvømmelse eller til at lede trafik over områder med meget blød\nbund.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["T_21",115,"Terrændata","Lavningskort (DHM-2016)","Lavningskort af DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Data indeholder max. volumen for hver lavning","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["T_22",116,"Terrændata","Lavbundsarealer ","Landbundsarealer er blevet afgrænset på GMI-kort i 1:20.000. GMI-kortene er fra umiddelbart efter 1900.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","Historiske data","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","x",null,"Screening"]
["T_23",117,"Terrændata","Hovedvandoplande","Temaet viser afgrænsningen af de 23 hovedvandoplande i Danmark.","SVANA","WebGIS, download","Gratis","2015-02-09","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=edf819da-c955-4afe-b071-60acdc0b7901","x",null,"Screening"]
["T_24",118,"Terrændata","Jordbundstyper","Simplificerede jordbundstyper fra den landsomfattende Jordklassificering 1975-79","Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet","webGIS, download","Gratis","2010-12-01","Landsdækkende","Findes under Tilskudordninger og drift af landbrugsjord","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c39d5e5b-5458-4914-bcb2-08730eaa692a","x","x","Screening og modellering"]
["T_25",119,"Terrændata","Jordklassificering","Disse kort blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970'erne.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2005-06-13","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["T_26",120,"Terrændata","Jordtype og arealanvendelse , 1:50.000","Kortet indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser. For at kunne klassificere pløjelagets tekstur, blev der udtaget ca. 36.000 jordprøver i 0 til 20 cm dybde fordelt over hele landet. Resultaterne fra disse analyser blev lagret i et vektortema. Jorden blev opdelt i otte jordtyper. Med udgangspunkt i teksturanalysen blev udbredelsen af de otte jordtyper bestemt i samarbejde med de lokale landbrugskonsulenter. På denne måde blev eksperternes viden kombineret med konsulenternes lokalkendskab.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","x",null,"Screening"]
["T_27",121,"Terrændata","Jordbundskort2014","Jordbundskortet (JB-kort) er udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i 2014 af DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) på Århus Universitet. JB-kortet erstatter de tidligere jordklassificeringskort. JB-kortet er afledt af nye landsdækkende 3D teksturkort, der viser jordens tekstur i hele rodzonen. Det nye JB-kort er udarbejdet ved anvendelse af statistiske metoder (regression kriging) ved anvendelse af alle tilgængelige punktobservationer af jordens tekstur (ca. 55.000 punkter) samt en række miljødata, såsom jordartskortet, landskabselementkortet samt Danmarks højdemodel. Det nye JB-kort består af 11 jordbundsklasser og dækker hele Danmark, inklusiv skove og byer.","Landbrugs- og Fiskeristyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-04-21","Landsdækkende","WebGIS: http://www.jordbrugsanalyser.dk/","http://jordbrugsanalyser.dk/downloadside/index.html","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb28018e-de07-4c3e-a03c-012a34567734","x","x","Screening og modellering"]
["T_28",122,"Terrændata","Jordartkort 1:25.000","Det digitale jordartskort 1:25 000 er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløje- og kulturlag. \nSiden 1888 har GEUS (DGU før 1995) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages i målestoksforholdet 1:25 000. Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd i 1 m’s dybde. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum.\nKorttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker i 2015 ca. 88 % af Danmarks areal.","GEUS","download","Betaling","2015-01-01","88% Landsdækkende","For køb: http://www.geus.dk/DK/services/databank-info/Sider/dkgis-products-dk.aspx","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c29c3b25-4145-4b03-bde5-4fa0036197b7","x","x","Screening og modellering"]
["T_29",123,"Terrændata","Jordartkort 1:200.000","Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark. \nKortet er overvejende baseret på den systematiske geologiske kortlægning af Danmark i 1:25.000. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger samt foto-geologiske tolkninger.","GEUS","WMS, webGIS","Gratis","2011-11-01","Landsdækkende","WMS url: http://data.geus.dk/arcgis/services/GtW/S014_Jordartskort_200000/MapServer/WmsServer?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1&layer=Jordartskort_200000","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0616aa4d-0df3-47aa-aba3-857eeb7f4eb0","x","x","Screening og modellering"]
["T_30",124,"Terrændata","Arealanvendelseskortet ","Et stabil digital topografisk arealanvendelseskort. Kortværket er etableret i stort målstoksforhold som kan udgøre et sammenhængende tema over Danmarks arealanvendelse, set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Temaet skal udgøre grundlaget for statistisk og geografisk visualisering, samt analyse af natur- og miljødata på regionalt og nationalt niveau.","Miljøministeriet","WebGIS, download","Gratis","2002-04-30","Landsdækkende","AIS-data","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/4_Download/download.htm","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/3_Metadata/metadata.htm","x",null,"Screening"]
["T_31",125,"Terrændata","Forhøjet risiko for sætning","Temaet forhøjet risiko for lokal sætning viser, hvor der er en øget sandsynlighed for, at der lokalt kan ske sætninger af jordoverfladen. Sætningernes størrelse vil med stor sandsynlighed være mellem 1 og 5 millimeter om året, men i visse områder har præcise højdemålinger vist sætninger på ca. 1 centimeter om året.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-03","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["T_32",126,"Terrændata","Vertikale landbevægelser","Med kortene kan du se, hvor meget Danmark hæver sig, og hvor i Danmark der er risiko for lokale sætninger.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-01","Landsdækkende","Vises på værktøjet \"Landhævning og -sætning\". ","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning/landhaevning-og-saetninger.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["T_33",127,"Terrændata","Befæstelsesgrad i %","Temaet viser befæstelsesgraden i %. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Til hver arealklasse knyttes en befæstelsesgrad. De befæstelsesgrader, der er anvendt, er fastsat på baggrund af de værdier, der er udarbejdet til \"Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb\". Data er leveret i 10m grid fra Aarhus Universitet. Til beregning af den gennemsnitlige befæstelsesgrad inden for et lavningsoplang er data resamplet til et 9,6m grid ved hjælp af nearest neighbor-metoden. Det betyder, at de oprindelige værdier er bibeholdt, men at de kan være forskudt med ½*cellestørrelsen. Det befæstelsesgradskort, der stilles til rådighed, er holdt i det oprindelige 10m grid.","Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-bef%C3%A6stelsesgrad"," ","x","x","Screening og modellering"]
["T_34",128,"Terrændata","Hydraulisk ledningsevne","Temaet viser den nær mættede hydrauliske ledningsevne i øverste jordlag (0-25 cm). Udarbejdet af DCA – Aarhus universitet.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-hydraulisk-ledningsevne"," ","x","x","Screening og modellering"]
["T_35",129,"Terrændata","Landskabselementer","Et vektordatasæt med afgrænsning imellem 18 landskabstyper, f.eks. Marsk, Yoldia, Klit, Bakkeø, Hedeslette og Ung moræne. Foruden de 18 landskabstyper, er der oprettet en række blandingsrækker i områder, hvor det ikke har været muligt eller ønskeligt at udskille landskabstyperne fra hinanden.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende",null,"http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/ "," ","x","x","Screening og modellering"]
["H_01",131,"Hav og kyst","Havn","Placeringen af bygværk på grænsen mellem land og vand eller fritliggende i vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["H_02",132,"Hav og kyst","Kyst","Linjen der definere grænsen mellem hav og land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["H_03",133,"Hav og kyst","Bade-bådebro","Placeringen af bygværk bygget på pæle i eller ud fra kanten af sø, vandløb eller hav.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x",null,"Screening"]
["H_04",134,"Hav og kyst","Havstigning (10-100cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 10 cm-100 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-08","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-10-100-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_05",135,"Hav og kyst","Havstigning (110-200cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 110 cm-200 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-09","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-110-200-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_06",136,"Hav og kyst","Havstigning (210-300cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 210 cm-300 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-210-300-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_07",137,"Hav og kyst","Havstigning (310-400cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 310 cm-400 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-11","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-310-400-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_08",138,"Hav og kyst","Havstigning (410-500cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 410 cm-500 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-12","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-410-500-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_09",139,"Hav og kyst","Havstigning (510-600cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 510 cm-600 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-13","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-510-600-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_10",140,"Hav og kyst","Havstigning (610-700cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 610 cm-700 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-14","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-610-700-cm"," ","x",null,"Screening"]
["H_11",141,"Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster","Datasættet viser områder, der teoretisk kan oversvømmes af havvand ved en given vandstand. Fra arealerne er der en åben forbindelse til havet, og arealets højde ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra arealet til havet. Dermed kan kortet ikke give information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, efter den givne havvandstand blev nået. ","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavvand-p%C3%A5-land","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/5da26f26-2327-4a01-a281-0816c397ef44","x",null,"Screening"]
["H_12",142,"Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster & vektor","Datasættet er identisk med datasæt H_27, dog kan det herfra downloades som vektor-data.","SCALGO og NIRAS","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com"," ","x",null,"Screening"]
["H_13",143,"Hav og kyst","Kystbeskyttelse (Konstruktioner til kystbeskyttelse)","Kystbeskyttelsesanlæg er et datasæt som viser kystbeskyttelseskonstruktioner i Danmark. Kystbeskyttelsesanlæg indeholder følgende typer af anlæg • Bygværk • Bypass • Bølgebryder • Både- og badebroer (opdateret indtil 1998) • Dige • Div. Konstruktioner • Høfde • Kunstige rev (opdateret indtil 1998) • Ledeværk (opdateret indtil 1998) • Sandfodring • Skråningsbeskyttelse • Skråningsbeskyttelse uindmålt • Stenrække • T høfde • Udledning (opdateret indtil 1998) • Ydermole Data følger ikke INPSIRE datamodellen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, download","Gratis","2013-02-08","Landsdækkende","WFS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities\nWMS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2492ff69-1d6a-4234-9017-a7ca0bd597be","x","x","Screening og modellering"]
["H_14",144,"Hav og kyst","Højvandsstatistik ","Temaet indeholder højvande for forskellige gentagelsesperioder","Kystdirektoratet","WebGIS, download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_15",145,"Hav og kyst","Højvandshændelser 2010 (20, 50 og 100års hændelser)","20, 50 og 100 års hændelser for år 2010.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_16",146,"Hav og kyst","Højvandshændelser 2050 (50 og 100års hændelser)","50 og 100 års hændelser for lavt, middel, højt og meget højt scenarie for år 2050.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_17",147,"Hav og kyst","Kystnærhedszone","Kystnærhedszonen omfatter \"landzonerne\" og \"sommerhusområderne\" i kystområderne. Kystområderne omfatter et areal på ca. 3 km fra kystlinjen. OBS. Senere ændringer i lovgivningen betyder at \"eksisterende byzone\" ikke er omfattet af bestemmelserne vedrørende kystnærhedszonen. Den oprindelige kystnærhedszone er digitaliseret amt for amt. Københavns kommune og Københavns Amt er samlet under et (attribut ”150”) og Frederiksberg Kommune har ikke arealer inden for kystnærhedszonen. Printede detailkort over kystnærhedszonen i målestok 1:100.000 er udsendt til kommuner og amter i forbindelse med Miljøministeriets vejledning nr. 76 af 27. april 1993.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0\nWMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx#MyndighedArealDownload","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=29a71915-337e-46a3-9c90-7b1a7128ec59","x",null,"Screening"]
["H_18",148,"Hav og kyst","Nationale kystlandskaber","Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, når der planlægges for det åbne land.","Naturstyrelsen","WebGIS, download","Gratis","2004-05-01","Landsdækkende","Data kan downloades fra webGIS via tabelvisning","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-geologiske-interesser",null,"x",null,"Screening"]
["H_19",149,"Hav og kyst","Erosionsatlas","Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","2013-01-30","Landsdækkende","Atlasset indeholder flere under-datasæt: Kronisk erosion detaljer/forenklet og Akut erosion detaljer/forenklet","http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://kysterne.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=201192","x",null,"Screening"]
["H_21",151,"Hav og kyst","Bølgeenergi","Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet bølgeenergien på kysterne. Kyststrækningen påvirkes og formes af vejret, hvor især bølgerne har betydning for kysternes udseende. Bølgerne formes af vindens friktion med havoverfladen og afhænger blandt andet af vindstyrken og hvor lang strækning vinden har blæst over og vandets dybde. Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige megen bølgeenergi, kan kystens udseende ændres. Beregningerne er foretaget ud fra vindmålinger fra perioden 1995-2005","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/boelgeenergi.html","x",null,"Screening"]
["H_22",152,"Hav og kyst","Kysttyper","Kystdirektoratet har foretaget en screening af de danske kyster og inddelt dem i fem kysttyper: Klippekyst, Klintekyst, Tidevands/marsk, Tilgronings- og Fladkyst.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/kysttyper.html","x",null,"Screening"]
["H_23",153,"Hav og kyst","Sedimenttransportretning","Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige af megen bølgeenergi, kan kysten hurtigt ændre udseende. Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel, kan der føres store mængder sediment (sand, ler, grus og sten) langs med kysten fra et sted til et andet. Retningen er angivet ved, at man kigger mod havet med ryggen mod kysten.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/sedimenttransport.html","x",null,"Screening"]
["H_24",154,"Hav og kyst","Klimascenarier, havvandsttigning","Viser hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given vandstand.","SDFE","webGIS, WMS","Gratis","2017-03-14","Landsdækkende","WMS url: https://kortforsyningen.kms.dk/service?request=GetCapabilities&version=1.1.1&ticket=5ea74dcd2bd346dad57ed05eaedf4b7c&servicename=dhm&service=WMS","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3d9a5340-221e-455b-8dca-da9d924bf68a","x","x","Screening og modellering"]
["H_27",157,"Hav og kyst","Højvandssluser og kontraklapper ","Data er en del af de hydrologiske tilpasninger hvor \"hindring\" har værdien \"Sluse\" eller \"Kontraklap\" - se T_19","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Se datasæt T_14","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","x","x","Screening og modellering"]
["H_28",158,"Hav og kyst","Oversvømmelsesdirektivområder, kyst","Data viser de risikoområder der er blevet udpeget for at have en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse) blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002.","Miljøministeriet","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Alternativ oversigt findes her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_oversvoemmelsesdirektiv"," ","x",null,"Screening"]
["H_29",159,"Hav og kyst","Badevand","Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) indberetter årligt badevandsoplysninger til EU. Datasættene er et punkttema over målestationer og resultater for badevandskvaliteten.","Miljøstyrelsen","webGIS","Gratis","2017-03-09","Landsdækkende","Findes under Badevandsklassifikation","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e636519f-8b24-400f-8204-484d7a9aab3b","x",null,"Screening"]
["H_31",161,"Hav og kyst","Typologi for kystvande","Temaet viser typologien for kystvande samt navn, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-07","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["H_32",162,"Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i antallet af stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-26","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["H_33",163,"Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-27","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_02",166,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, nedbør","Kortet viser observeret nedbør for flere perioder og beregnet nedbør for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_03",167,"Nedbør og klimadata","Klimascenarier, temperatur","Kortet viser observeret temperatur for flere perioder og beregnet temperaturer for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_05",169,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, SVK ","I dette datasæt vises bearbejdede ekstremnedbørdata for samtlige SVK målestationer. Der vises de seneste 48 timers nedbør samt intensitet. Der ud over vises om der har været skybrud og hvilken gentagelsesperiode nedbøren har haft.","Spildevandskomiteen ","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","http://svk.dmi.dk/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_06",170,"Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, DMI","I dette datasæt vises ekstremnedbør beregnet på baggrund af døgnnedbør fra DMIs stationsnet. Der er beregnet 10-, 20-, 50-, 100-års gentagelsesniveauer og de respektive 95 % konfidensintervaller for hver station.","DMI","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_09",173,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007)","Temaet viser lavninger hvor vandet vil fordele sig i terrænet efter en regnhændelse på 55 mm. Den bidragende regnmængde kommer fra oplandet til lavningen. Datasættet er udarbejdet af Naturstyrelsen. Zip-fil indeholder geografisk opdelte datasæt - 12 områder: Anholt, Bornholm, Fanø, Fyn, Hesselø, Jylland Midt, Jylland Nord (syd for Limfjorden), Jylland nord for Limfjorden, Jylland Syd, Læsø, Samsø, Sjælland_Lolland_Falster.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2014-01-20","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-regnh%C3%A6ndelser"," ","x","x","Screening og modellering"]
["N_10",174,"Nedbør og klimadata","DHyM/2007 Bluespot-max","Maksimalt ekstremregns-scenarie, der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hver vanddækket celle.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007bluespot-max"," ","x","x","Screening og modellering"]
["N_11",175,"Nedbør og klimadata","Strømningsveje/Flow (DHM-2007)","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand. Udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med NIRAS.\nOBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","SDFE","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse"," ","x",null,"Screening"]
["N_12",176,"Nedbør og klimadata","Lavninger (DHM-2007)","Temaet viser regnmængde (mm) før lavninger i terrænet er fyldt. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavninger"," ","x",null,"Screening"]
["N_13",177,"Nedbør og klimadata","Lavningsdybder (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden i en fyldt lavning (cm). Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsdybder"," ","x",null,"Screening"]
["N_14",178,"Nedbør og klimadata","Lavningsoplande (DHM-2007)","Temaet viser lavningernes oplande. Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsoplande"," ","x",null,"Screening"]
["N_15",179,"Nedbør og klimadata","DHM/Bluespot_ekstremregn (DHM-2016)","Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet. DHM/Bluespot_ekstremregn viser hvor meget regn der skal falde for at lavningen bliver fyldt med vand. Beregningen er teoretisk, da der ikke tages højde for kloakering eller nedsivning. Et bluespot betyder derfor ikke nødvendigvis en oversvømmelse. Beregningen antager ensartet fordeling af regn i oplandet. Fyldningen af hver celle akkumulerer overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Enheden er givet i meter regn. Bluespot_ekstremregnskortet burde kun bruges som screeningsredskab.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-21","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmbluespot-ekstremregn","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/05cbbc69-f76e-436a-9061-f644e2a889be","x",null,"Screening"]
["N_16",180,"Nedbør og klimadata","Skybrudsskadesdata","Forsikring & Pension leverer gratis skadesdata fra de otte største forsikringsselskaber svarende til 80 – 90 pct. af alle skader. Kommunerne kan dermed se, hvor skaderne har været. Man kan også se, hvad de har kostet, og fx om skaderne sker der, hvor vandet kommer op af kloakkerne.","Forsikringsselskaberne","download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Ligger ikke frit tilgængelige, kommunerne skal anmode forsikringsselskaberne om at få adgang til data. Data er gratis.","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_17",181,"Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i det samlede antal vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-24","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_18",182,"Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-25","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["N_21",185,"Nedbør og klimadata","CDS regnhændelser","Regneark til bestemmelse af CDS-regn (dimensioneringsregn). Dette værktøj kan beregne regnrækken for en given lokalitet og gentagelsesperiode. Baseret på denne regnrække beregnes herefter intensiteter for den tilsvarende CDS regn samt bassinvoluminer.","IDA Spildevandskomiteen","download","Gratis","2016-10-01","Landsdækkende","Brugervejledning til regnearket findes via linket til metadata","https://universe.ida.dk/media/13413673/regionalregnraekke_ver_4_1.xls","http://www2.er.dtu.dk/publications/fulltext/2002/mr2002-044.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["N_22",186,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektorprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt 40, 55, 63, 76 eller 87 mm regn. ","NIRAS","WMS, download","Betaling","2007-12-31","Landsdækkende","Historiske data","Kortdata@niras.dk",null,"x",null,"Screening"]
["N_23",187,"Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2016) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn. ","NIRAS og SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=hydroFlashFloodMapping","x",null,"Screening"]
["N_24",188,"Nedbør og klimadata","Vandoplande (DHM-2016) for given regnhændelse","Vandoplande er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne oplande som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn.  De er neregnet på DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, samt afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["N_25",189,"Nedbør og klimadata","Strømningsveje (DHM-2016) for given regnhændelse","Strømningsveje i DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","x",null,"Screening"]
["V_01",192,"Vandløb og søer","Vådområde","Placeringen af fladt, relativt lavtliggende vådbundsområde med karakter af våd eng, marsk eller mose.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_02",193,"Vandløb og søer","Sø","Placeringen af vandfyldt fordybning på land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_04",195,"Vandløb og søer","Vandløbskant","Kortlagte vandløbs sideafgrænsning.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["V_05",196,"Vandløb og søer","Vandløb: klimafaktorer for vandføring","For knap 250 stationer er der modelleret klimafaktorer for vandføringen for forskellige gentagelseshændelser mellem 5 og 1000år. Det er brugt tre forskellige klimamodeller, hvilket giver et mere robust screeningsgrundlag","GEUS","webGIS, download","Gratis","2013-02-15","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-klimafaktorer-vandf%C3%B8ring","http://www.klimatilpasning.dk/media/602966/geusrapport2013_29_klimaekstremvandf_ring.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["V_06",197,"Vandløb og søer","Vandløb: Vandløbsstigning (DHM-2007)","Temaet viser oversvømmelsesudbredelsen ved vandløbene (større strømningsveje). Vandspejlet er hævet i 10cm intervaller i forhold til koter i højdemodellen. Vandstanden er ekstrapoleret mellem strømningsvejene. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt hydrologiske data","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-05-22","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-vandl%C3%B8bsstigning","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["V_07",198,"Vandløb og søer","Vandløb: Strømningsvejes oplandsstørrelse","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar.","Naturstyrelsen og NIRAS","download","Gratis","2013-02-03","Landsdækkende","Historisk datasæt. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand.","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["V_08",199,"Vandløb og søer","Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)","Oversigt over de vandløbsstationer i den fællesoffentlige WinBio-database, hvor der er udtaget prøver til bestemmelse af Dansk VandløbsFauna Index (DVFI). I attributdata findes oplysninger om det første og det sidste år, hvor der er udtaget faunaprøver på den enkelte station, samt antallet af tilsyn med faunaprøver.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis","2011-12-16","Landsdækkende","Miljøcentre (nu NST) står registreret som stationsejere","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d6ec960d-285e-4082-9e81-146a35eaf819","x","x","Screening og modellering"]
["V_11",202,"Vandløb og søer","Vandkvalitet i recipienter","Punktmålinger af vandkvaliteten i vandområder, der modtager spildevand.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis",null,"Landsdækkende","Se datasæt K_21","https://puls.miljoeportal.dk/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["V_12",203,"Vandløb og søer","Vandløb med god biologisk og fysisk tilstand (Faunaklasse 5-7)","Indikatoren faunaklasse angiver, hvor der er vandløb med mindst god biologisk tilstand baseret på den iboende kendte fauna. Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI) angiver på en skala fra 1 til 7 hvor god en biologisk mangfoldighed, der findes i en given vandløbsstrækning baseret på sammensætningen af invertebrater (smådyr). Den dårligste tilstand betegnes faunaklasse 1, mens den bedste betegnes faunaklasse 7","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-10-04","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk","http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12473172/sr112_biodiversitetskort_for_danmark.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["V_13",204,"Vandløb og søer","Sø- og vandløbsstationer","Hydrometriske stationer Hedeselskabet/Orbicon gennem tiderne har arbejdet med.","Orbicon og kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/","x","x","Screening og modellering"]
["V_17",208,"Vandløb og søer","Vandløbsmodelleringer","Vandløbsmodeller er fleksible beregningsværktøjer som kan anvendes til at vurderer betydningen af potentielle ændringer i nedbør, særligt kraftige hændelser eller et øget havspejl, på vandløbs vandstandforhold og strømningshastigheder og indflydelse på omkringliggende arealer eller infrastruktur. Modelleringen kan evt. ske vha. MIKE 11 eller MIKE Flood.","Naturstyrelsen og Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["V_18",209,"Vandløb og søer","Iltsvindskort","Udbredelse af iltsvind, modelleret ud fra målinger foretaget 11.-21. september 2017, er baseret på de observerede iltkoncentrationer i bundvandet for den angivne periode. Hvis der er målt to gange i perioden på den samme station baseres fladeudbredelsen på den seneste måling.","DCE - Aarhus Universitet","download","Gratis","2017-10-25","Landsdækkende","Som pdf: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","jwh@bios.au.dk","http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","x",null,"Screening"]
["V_19",210,"Vandløb og søer","Fysisk indeks i vandløb","Temaet indeholder en visning af stationer i vandløb, hvor disse stationer anvendes til indsamling af en række forskellige prøver/data til grundlag for bestemmelsen af fysisk indeks. Beregning af det fysiske indeks foretages på baggrund af indsamlede data omkring fysisk kvalitet. Beskrivelse af fysisk kvalitet er baseret på, at man vurderer tilstedeværelsen af forskellige morfologiske elementer i forhold til elementer, der er opstået som følge af menneskeskabte indgreb i vandløbets naturlige forløb. Formålet med temaet er at præsentere en geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark, sammen med figurer og tabeller, der viser den tidsmæssige udvikling i det fysiske indeks.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Findes under Overfladevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ",null,"x","x","Screening og modellering"]
["V_20",211,"Vandløb og søer","Vandløbsregulativer","Vandløbsregulativer beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse. ","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","x",null,"Screening"]
["V_21",212,"Vandløb og søer","Typologi for målsatte søer","Temaet viser typologien for søer samt sønavn, søtype, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-06-16","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["V_22",213,"Vandløb og søer","Typologi for vandløb","Temaet viser typologien for vandløb samt vandløbsnavn, vandsystem, vandområde og længde.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-13","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","x",null,"Screening"]
["G_01",215,"Grundvand","Danske boringer","Viser boringer i Danmark og angiver typen","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_02",216,"Grundvand","Danske vandforsyningsboringer","Liste over aktive almene vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_03",217,"Grundvand","Danske vandforsyningsboringer, resten","Liste over andre vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_04",218,"Grundvand","Pejling af grundvandstanden","Jupiter indeholder pejlinger fra danske boringer. Udover kommunernes indberetning af pejlinger, indeholder datasættet pejlinger fra en lang række andre indberettere, herunder brøndborere, rådgivere og pejlenetværk. Databasen opdateres løbende.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa3a7589-9759-453b-b679-711bc73d97e1","x","x","Screening og modellering"]
["G_05",219,"Grundvand","Aktiv vandindvinding","Dette lag forsøger at gætte, hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 1 er ringe sandsynlighed mens 10 er overvejende sandsynlig.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","x","x","Screening og modellering"]
["G_06",220,"Grundvand","Vandindvindingsanlæg","Placering af vandindvindingsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_07",221,"Grundvand","Grundvandsmodeller (geologiske, hydrostratigrafiske og numeriske)","Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller lagret i GEUS' modeldatabase. Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?mapname=modeldb&whoami=[email]","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_08",222,"Grundvand","Grundvandsrapporter","Samling af georefererede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","GEUS' Grundvandsrapportdatabasen","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=rapportdb","http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/GrundvandsrapportList.seam","x",null,"Screening"]
["G_09",223,"Grundvand","Grundvandsmagasiner","Grundvandsmagasiners udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv. indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_10",224,"Grundvand","Terrænnær grundvandsstand 1991-2010","Temaet viser afstanden til nuværende grundvandsstand (m), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-01","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["G_11",225,"Grundvand","Ændring i grundvandsstand for 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsstand (m) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-02","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","x","x","Screening og modellering"]
["G_12",226,"Grundvand","Terrænnær grundvandsstand (100m grid)","Enkelte kommuner har kort over terrænnært grundvand, med Grid-størrelse på 100 x 100 m med en nøjagtighed på 0,5m i koten","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_13",227,"Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2015 (50m grid)","Screeningskort for nuværende højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","x",null,"Screening"]
["G_14",228,"Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2050 (250m grid)","Screeningskort for fremtidigt højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","x",null,"Screening"]
["G_15",229,"Grundvand","Indsatsområder (nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder)","Indsatsområder udpeges efter vandforsyningslovens § 11 a. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Indsatsområder er områder hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne. For hvert indsatsområde skal kommunalbestyrelsen ifølge § 13 i vandforsyningsloven vedtage en indsatsplan. Etableringsgrundlaget for indsatsområderne i dette tema er grundvandskortlægningen.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4820d6b8-5a94-485f-821f-917b5331fd1e","x",null,"Screening"]
["G_16",230,"Grundvand","Indvindingsoplande udenfor OSD","Indvindingsoplande udenfor Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) ajourføres som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Løbende opdatering kan ligeledes foretages af kommunerne, der er ressourcemyndighed. Der er for øjeblikket ikke en fast procedure for den løbende opdatering af indvindingsoplande.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Drikkevand og grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/fca3a2eb-44c6-4977-8163-d932b19683c1","x",null,"Screening"]
["G_17",231,"Grundvand","Indvindingsoplande inden for OSD","Indvindingsoplande inden for Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) afgrænset i grundvandskortlægningen. Temaet indeholder alle indvindingsoplande afgrænset i OSD i kortlægninger afsluttet i 2013-2014, samt størstedelen af indvindingsoplande afgrænset i kortlægninger afsluttet i 2015.","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Indvindingsoplande-indenfor-OSD.aspx","x",null,"Screening"]
["G_18",232,"Grundvand","Dæklagstykkelse over grundvandsmagasin","Dæklags udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv.  indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x","x","Screening og modellering"]
["G_19",233,"Grundvand","Grundvandsdannende oplande","Grundvandsdannende oplande er et beregningsresultat af grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","x",null,"Screening"]
["G_20",234,"Grundvand","Grundvandsdannelse (OSD og IOL)","Grundvandsdannelse inden for kortlagte Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) og IndvindingsOpLande (IOL) bestemt på baggrund af hydrologiske modeller.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Findes under Grundvandsdannelse, kan også ses på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand",null,"x",null,"Screening"]
["G_21",235,"Grundvand","Nuværrende grundvandsdannelse 1991-2010","Temaet viser den nuværende grundvandsdannelse (mm/år), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","x",null,"Screening"]
["G_22",236,"Grundvand","Ændring i grundvandsdannelse 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsdannelse (mm/år) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","x",null,"Screening"]
["G_23",237,"Grundvand","Potentialekort","Kort over grundvandsstanden, anvendes bl.a. ved vurdering af grundvandets strømningsforhold og beregning af indvindingsoplande. Potentialekort er dermed vigtige for at målrette både den areal- og den punktkilderettede grundvandsbeskyttende indsats. ","Regionerne og Naturstyrelsen","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region for data","http://www.regioner.dk/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_24",238,"Grundvand","B-boringer","B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- eller forerør eller andre installationer, som ikke kræver tilladelse.","Regionerne og GEUS","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller se datasæt G_26","http://www.regioner.dk/",null,"x",null,"Screening"]
["G_26",240,"Grundvand","GeoGIS databaser med terrænnære pejledata","Data omfatter boreoplysninger om geologi, pejlinger og analyseresultater (vand, jord og luft). Databaserne indeholder regionernes boringer (A og B), samt de 300.000 geotekniske boringer, som GEO har i deres arkiv","Regionerne og GEO","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller GEO for data. Data er undveje til at blive overflyttet til Jupiter-databasen","https://www.geo.dk/kontakt/",null,"x","x","Screening og modellering"]
["G_27",241,"Grundvand","Anlæg, almen vandforsyning","Placering af almene vandforsyningsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"x","x","Screening og modellering"]
["K_01",243,"Kloak og afløb","Nedløbsrist","Placering af rist dækkende et nedløb til en kloak beregnet for overfladevand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt NEDLOEBSRIST. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_02",244,"Kloak og afløb","Brønddæksel","Placering af dæksel over nedgang til underjordisk installation.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt BROENDDAEKSEL. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_03",245,"Kloak og afløb","Afvandingsgrøft","Midte af en åben, kunstig anlagt rende til vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark datasæt AFVANDINGSGROEFT. Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen).","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_04",246,"Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, udledningspunkt","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","x","x","Screening og modellering"]
["K_05",247,"Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, målested","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","x",null,"Screening"]
["K_06",248,"Kloak og afløb","Renseanlæg, udledningspunkt","Temaet viser udledningspunktet til vandløb, sø eller kystvande for kommunale og private renseanlæg større end 30 PE.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/renseanlaeg/","x",null,"Screening"]
["K_08",250,"Kloak og afløb","Spildevand/renseanlæg","Omrids af rensningsanlæg, nedsivningsanlæg og pumpestationer inkl. bygninger, bassiner, tanke, oplagspladser, parkeringspladser mv.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","Se datasæt P_70","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","x","x","Screening og modellering"]
["K_09",251,"Kloak og afløb","Dræn og drænrør","Orbicon ligger inde med det største arkiv over dræn i Danmark. Drændata er værdifulde, når naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand og man f.eks. vil genskabe vådområder. I Orbicons drænarkiv findes bl.a. kort over dræn, projektbeskrivelser og beskrivelser af den oprindelige natur. Orbicon har ofte også projektbeskrivelser og diverse juridiske dokumenter, som forlig eller kendelser, i forbindelse med dræningssagerne.","Orbicon","download","Betaling","1990-01-01","Landsdækkende","Historiske data. Oplysninger om hvor der er drænet er indscannet, og findes som georefererede tiff-filer, men Orbicon kan digitalisere drænkort til f.eks. shp-filer.","plst@orbicon.dk","https://www.orbicon.dk/expertise/digitale-draenkort","x","x","Screening og modellering"]
["K_10",252,"Kloak og afløb","Rørlagte regnvandsledninger","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_11",253,"Kloak og afløb","Kloakker (placering og dimension)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_12",254,"Kloak og afløb","Pumper (placering, type, kapacitet)","Placering af pumper, samt deres type og kapacitet.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_13",255,"Kloak og afløb","Rørføring m. dimension (forsyningsselskaber)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_14",256,"Kloak og afløb","Regnvandsbassiner, volumen","Placering af forsyningens regnvandsbassiner, i begrænset omfang volumen.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","x","x","Screening og modellering"]
["K_16",258,"Kloak og afløb","PULS (Punktkildedatabase)","I PULS kan du nu læse og inddatere data om renseanlæg og regnbetingede udledninger.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis","Løbende",null,"Databasen kræver log-in og er henvendt til myndigheder","https://puls.miljoeportal.dk/","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/punktkildedata/Sider/default.aspx","x","x","Screening og modellering"]

{"sheet":"Output","index":7,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Plan- og basisdata","index":8,"n_rows":84,"n_cols":13,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["P_01","Plan- og basisdata","Kommuneplan, vedtaget","Kommunerne skal efter planloven opretholde og vedligeholde kommuneplanen. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling, både i byerne og i det åbne land. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fef24767-25c6-476d-8535-26a99a676707","Screening"]
["P_02","Plan- og basisdata","Kommuneplanstrategi, vedtaget","Hvert 4. år skal kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre en planstrategi efter planloven. Planstrategien er tænkt at kunne rumme en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0e1aeb4-bf30-4463-9f72-2add89ca2037","Screening"]
["P_03","Plan- og basisdata","Kommuneplanramme, vedtaget","Kommuneplanen skal efter palnloven indeholde rammer for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7da76387-f313-4483-a6f3-f4cf807ad2d8","Screening"]
["P_04","Plan- og basisdata","Kommuneplantillæg, vedtaget","Kommunen kan foretage ændringer i en vedtaget kommuneplan via et kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes eller del af kommunens udvikling, både i byerne og i det åbne land.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2924e734-b9ab-4af2-b6e9-68ad2f38ad59","Screening"]
["P_05","Plan- og basisdata","Lokalplan, forslag","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","Screening"]
["P_06","Plan- og basisdata","Lokalplan, vedtaget","Lokalplaner efter planloven. Der skal udarbejdes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1b680eba-02d7-4417-933c-6fede9a86082","Screening"]
["P_07","Plan- og basisdata","Kommunale oversvømmelseskortlægninger","Kortet viser sandsynlighed for oversvømmelse - for flere typer af oversvømmelser. Det kan for eksempel være i forhold til stormflod eller skybrud. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke typer der er relevante at vurdere.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Screening"]
["P_08","Plan- og basisdata","Kommunale værdikortlægninger","Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort. Værdikortet kan f.eks. bygge på ejendomme, befolkning, infrastruktur og arealanvendelser. Data præsenteres i et 100 meters net.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","Screening"]
["P_09","Plan- og basisdata","Kommunale risikokortlægninger","Når oversvømmelsesscreeningen er omsat til sandsynligheder, skal disse sammenholdes med værdikortet for at få risikobilledet. Risikokortlægningen kan for eksempel laves ved at inddele kommunen i zoner på 100x100 meter, hvor sandsynligheden og værdien for hver zone ganges sammen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning.aspx","Screening"]
["P_10","Plan- og basisdata","Kommunale klimatilpasningsplaner","De kommunale klimatilpasningsplaner er omdrejningspunktet for kommunernes klimatilpasningsindsats. De indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, anviser tiltag til at imødegå dem - og prioritere indsatsen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/vejen-til-klimatilpasning.aspx","Screening"]
["P_11","Plan- og basisdata","Kommunale risikostyringsplaner","I Danmark skal kommuner, hvor der er områder, der er udpeget, udarbejde en risikostyringsplan. Der er udpeget 10 områder i henhold til direktivet (se datasæt H_28), der omfatter 22 kommuner. De 22 kommuner er placeret inden for to af de fire vanddistrikter: Vanddistrikt Jylland og Fyn samt Vanddistrikt Sjælland. Der findes yderligere to vanddistrikter: Bornholm og et internationalt distrikt ved den dansk/tyske grænse.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx","http://kysterne.kyst.dk/risikostyringsplaner.html","Screening"]
["P_12","Plan- og basisdata","Særligt værdifulde landbrugsområder, vedtaget ","Planloven § 11a, 9 Særlige værdifulde landbrugsområder \"varetagelse af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning og sikringen af særlig værdifulde landbrugsområder\".","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","Screening"]
["P_13","Plan- og basisdata","Lavbundsareal, vedtaget","Planloven § 11a, 12 Lavbundsarelaer ”lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder”","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/"," ","Screening"]
["P_14","Plan- og basisdata","Statistisk kvadratnet","Det danske Kvadratnet inddeler landet i tusindvis af celler, som du så fylder med data – enten data du selv har, eller data du køber af Danmarks Statistik.","Danmarks statistik","download","Betaling",null,"Landsdækkende","Kvadratnette kan bl.a. indeholde socioøkonomisk data, nedbørshændelser, befolkningsveækst, mm","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","http://www.dst.dk/da/TilSalg/produkter/geodata/kvadratnet","Screening"]
["P_15","Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, aflyst","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","Screening"]
["P_16","Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, forslag","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","Screening"]
["P_17","Plan- og basisdata","Naturbeskyttelsesområder, vedtaget","Planloven § 11a, 13 naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser ”varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelses-interesser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potenti-elle økologiske forbindelser”.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=67576d3f-8060-47af-b6a3-c436a9c2f303","Screening"]
["P_18","Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - baseline","Temaet viser de udpegede områder og tilhørende renseklasser. Formålet er at angive den planlagte rensning for den spredte bebyggelse i baseline. Data opdateres ikke.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0dbc9003-4c31-4d5e-98c0-b94b1f02a6fb","Screening"]
["P_19","Plan- og basisdata","Spredt bebyggelse - renseklasse - indsats","Temaet viser områder angivet ved renseklasser, hvor der stilles krav til forbedret rensning fra spredt bebyggelse. Gennemføres i henhold til vandplanens bilag 2. Datagrundlaget er fra 2010. Indsatskravet omfatter derfor også de tilfælde, hvor indsatsen måtte være igangsat eller gennemført.","Kommunerne","WMS, webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache7-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=593510bd-0c26-4b44-88a8-cedc1e3dafbc","Screening"]
["P_20","Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, aflyst","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","Screening"]
["P_21","Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, forslag","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","Screening"]
["P_22","Plan- og basisdata","Tilslutningspligtområde, vedtaget","Energistyrelsen er ressortministerium for den kollektive varmeforsyning, mens kommunerne er administrativ myndighed. Kommunerne skal efter varmeforsyningsloven registrere oplysninger edr. den kollektive varmeforsyning i PlansystemDK. Herudover er kommunerne via planloven forpligtet til at registrere oplysninger om tilslutningspligt fastlagt i lokalplaner i PlansystemDK.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=559baf99-e09a-47e9-b02a-133090b08f91","Screening"]
["P_23","Plan- og basisdata","Vandområdeplaner","Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.","SVANA","download","Gratis","2016-06-27","Hovedvandoplande","Data benyttet til vandplanerne kan findes her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/vandomraadeplaner-2015-2021/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","Screening"]
["P_24","Plan- og basisdata","Udkast til vandområdeplanernes MiljøGIS 2015-2021","Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være færdige og vedtaget d. 22. december 2015","Naturstyrelsen","download","Gratis","2015-01-27","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/udkast-til-vandomr%C3%A5deplanernes-milj%C3%B8gis-2015-2021-dec-14","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/","Screening"]
["P_25","Plan- og basisdata","Vandområdeplaner, basisanalyse 2015-2021","Basisanalysen er en indledende analyse af datagrundlaget, der lægges til grund for de kommende vandområdeplaner.","Miljøstyrelsen","download","Gratis","2016-01-19","Landsdækkende","download via kortforsyningen","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandomr%C3%A5deplaner-basisanalyse-2015%E2%80%932021","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=173e3136-bc0f-477a-a7bc-126d35f3218a","Screening"]
["P_26","Plan- og basisdata","Udkast til vandplaner 2013","GIS-data der knytter sig til vandplanerne, f.eks. Arealanvendelse, bavaringsværdige landskaber, spærringer","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-08-07","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-0","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","Screening"]
["P_27","Plan- og basisdata","Vandplaner 2009-2015 ","Data til endelig vedtaget vandplan (2009-2015) – udgivet oktober 2014","Naturstyrelsen","download","Gratis","2014-01-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandplaner-2009-2015","http://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/vandplaner-2009-2015/","Screening"]
["P_28","Plan- og basisdata","Vandforsyningsplaner","Planen beskriver hvordan vandforsyningen foregår i dag samt kommunens retningslinjer og visioner for den fremtidige vandforsyning.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"Screening"]
["P_29","Plan- og basisdata","Spildevandstilladelser","Virksomheder, der afleder spildevand fra produktionen, skal have en tilslutningstilladelse (i daglig tale også kaldet en spildevandstilladelse) fra kommunen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"Screening og modellering"]
["P_30","Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, aflyst","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","Screening og modellering"]
["P_31","Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, forslag","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","Screening og modellering"]
["P_32","Plan- og basisdata","Kloakopland / kloaktype, vedtaget","Et kloakopland angiver, hvilken kloakeringsstatus ejendommene iht. kommunens planer har og hvilken kloakeringsstatus de planlægges at få i fremtiden. Kloakoplande følger typisk matrikel skel, men ikke altid, så et matrikelnummer kan delvist være beliggende i/udenfor et kloakopland.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0","http://kort.plansystem.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6ea84870-4ccb-45a7-b5e5-72508e58ab8b","Screening og modellering"]
["P_33","Plan- og basisdata","Spildevandsplan","Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den nuværende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen belyser også de miljømæssige konsekvenser for spildevandshånd-\nteringen og de økonomiske konsekvenser for Kloakforsyningen.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Screening og modellering"]
["P_34","Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - enkelt opslag","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","OIS-data","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","Screening"]
["P_35","Plan- og basisdata","Bygnings- og boligregistret (BBR) - masse udtræk","Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, energiforbrug m.v.","SKAT","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Kontakt OIS-distributører for masse udtræk","bbr@bbr.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=b49995f6-f194-4f31-8a81-ae3aa0a0f2dd","Screening og modellering"]
["P_36","Plan- og basisdata","Ejendoms- og grundværdi  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"Screening"]
["P_37","Plan- og basisdata","Ejendomsinfo  - enkelt opslag","SVUR (Statens Salgs- og Vurderingsregister) er et register, der indeholder vurderingsoplysninger herunder oplysninger om ejendoms- og grundværdi samt oplysninger salgspriser for gennemførte salg af ejendomme. Oplysninger i SVUR stammer fra Vurderingsregistret (VUR) og salgspriser, der hentes fra Tingbogen under Tillysningsretten. SKAT er ansvarlig for VUR/SVUR. SKAT formidler vurderingsoplysninger gennem SVUR. Kommunerne anvender SVUR-oplysningerne til beregning af ejendomsskat.","SKAT","Databasevisning","Gratis","Løbende","Landsdækkende","SVUR-data","https://www.ois.dk/",null,"Screening"]
["P_38","Plan- og basisdata","Værdikort for bygninger","Værdikortet bygger på adresseoplysninger, ejendomsvurderinger og bygningsoplysninger. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-01-16","Landsdækkende","ftp til shape-data (kræver bruger er oprettet): ftp://ftp.kortforsyningen.dk/klimatilpasningsplaner/VAERDIKORT/","https://download.kortforsyningen.dk/content/v%C3%A6rdikort-v%C3%A6rdikort-bygninger","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vaerdikort.aspx","Screening"]
["P_39","Plan- og basisdata","Værdikort, befolkning (100m grid)","Danmarks Statistik Befolkningstal (1. januar 2010) fordelt på 100 x 100 m kvadratnet. Er kortets bredde mindre end ca. 4 km vises befolkningstallet i hver kvadratcelle.","Danmarks Statistik","webGIS","Gratis","2010-01-01","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner"," ","Screening"]
["P_40","Plan- og basisdata","Jordforurening, V1","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V1, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=27e7cbc1-b817-4b19-8d30-deef006f8303","Screening"]
["P_41","Plan- og basisdata","Jordforurening, V2","Tjeneste der giver adgang til Jordforurening V2, som regionerne er dataansvarlig for, jf. dataansvarsaftalen for Danmarks Miljøportal, bilag 7.","Regionerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&TYPENAME=DKJORD_V2","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c3d1c574-48ec-45f6-99f4-9c5b1db2ebf5","Screening"]
["P_42","Plan- og basisdata","Beskyttede vandløb","Temaet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation. Modsat de øvrige beskyttede naturtyper, er vandløb udpeget som beskyttede. Lov om naturbeskyttelse, §3, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","Findes under naturbeskyttelse og Natura 2000, WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=753677ce-70ac-4833-a789-515024eae873","Screening"]
["P_43","Plan- og basisdata","Søbeskyttelseslinjer","Søbeskyttelseslinjen har til formål at sikre søer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Inden for beskyttelseslinjen er der generelt forbud mod ændringer, d.v.s. der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantningen o.l. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=952b41ec-dc14-49b1-a013-53ccf16deb12","Screening"]
["P_44","Plan- og basisdata","Åbeskyttelseslinjer","Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er inden for beskyttelseslinien tale om et generelt forbud mod ændringer. Lov om naturbeskyttelse, §16, lovbekendtgørelse nr 933 af 24. september 2009","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2013-05-17","Landsdækkende","Findes under Bygge- og Beskyttelseslinjer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3033fc6c-b7f8-418a-8fc9-f1af372b8182","Screening"]
["P_45","Plan- og basisdata","Anvendelse af vandløb, søer og kystvande, vedtaget ","Kommuneplanen skal efter Planlovens § 11a, 19 indeholde retningslinjer for anvendelse af vandløb, søer og kystvande. Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande omfatter eksempelvis rekreativ anvendelse til badning, sejlads og fiskeri.","Kommunerne","WMS, webGIS, download","Gratis","2015-09-06","Kommunalt","WMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://kort.plansystem.dk/","https://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=10a1cc58-3eb2-45ff-84a1-9e9b4bea0612","Screening"]
["P_46","Plan- og basisdata","Drikkevandsinteresser","Temaet viser drikkevandsområder i kategorierne: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), Områder med drikkevandsinteresser (OD), Områder med Særlige Drikkevandsinteresser er dynamiske størrelser, der kan justeres i udbredelse, efterhånden som videns grundlaget forbedres i takt med, at den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning giver ny viden om grundvandsforekomsternes lokalisering og tilstand.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WMS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS\nWFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6077184d-6a2f-47d8-ab50-84daef8ed746","Screening"]
["P_47","Plan- og basisdata","Følsomme indvindingsområder","Følsomme indvindingsområder udpeges, med udgangspunkt i Vandforsyningslovens § 11 a, inden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Disse områder er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening. Der udpeges to typer af følsomme indvindingsområder; Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI). Etableringsgrundlaget for Nitratfølsomme indvindingsområder er grundvandskortlægningen. Etableringsgrundlaget for Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder er et jordbundskort udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer & Jordbrug.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-05-10","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d707f849-672f-4c7b-86e8-499e425b59f1","Screening"]
["P_48","Plan- og basisdata","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)","Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) har lovgivningsmæssigt ophæng i Vandforsyningslovens § 11. BNBO er en administrativt fastlagt beskyttelseszone, baseret på en konkret beregning. Zonen er beregnet omkring alle almene vandforsyningsboringer tilhørende almene vandforsyninger til drikkevandsformål. BNBO afspejler den zone omkring en indvindingsboring, hvor grundvandsspejlet sænkes, når vandværket pumper grundvandet op. Størrelsen af det område, hvor der opstår en tragteffekt, afhænger af mange lokale forhold. Beregningerne bygger bl.a. på oplysninger om, hvor meget vand, der indvindes, samt hvilke jordlag, der er omkring boringen, og hvor hurtigt vandet løber igennem lagene.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-08-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0d0b5f3c-8a28-440f-abc9-e58bb0766486","Screening"]
["P_49","Plan- og basisdata","Standbeskyttelseslinje","Strandbeskyttelseslinjen er en 300 meter beskyttelseszone. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Strandbeskyttelseslinjen er generelt 100 m i sommerhusområder. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=977d863b-e5a3-4ff4-8ada-8b07621abb6d","Screening"]
["P_50","Plan- og basisdata","Klitfredning ","Klitfredningslinjen er en 300 meter beskyttelseszone langs den jyske vestkyst imod Skagerak og Vesterhavet. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre en generel friholdelse af kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse, samt at bekæmpe og forebygge sandflugt. Beskyttelseszonens omfang er fastsat af Strandbeskyttelseskommissionen og Miljøministeren efter høring hos lodsejere, kommuner og amt. Beskyttelseszonen er noteret i tingbogen på de ejendomme, som er helt eller delvist omfattet af bestemmelsen. Beskyttelseszonen vises ikke på umatrikulerede arealer, men disse arealer kan være omfattet af bestemmelsen.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url:  http://wfs.arealinfo.dk/wfs?version=1.0.0&service=wfs&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d41bf9fc-487b-42c2-af7e-769684fe08be","Screening"]
["P_51","Plan- og basisdata","Skovbyggelinjer ","Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Indenfor byggelinjen er der forbud mod at bygge. Byggelinjen kan enten være registreret som gældende eller ophævet. Skovbyggelinjens formål er at sikre skovenes værdi som landskabselementer samt opretholde skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyrelivet. Lov om naturbeskyttelse, §17, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=57d312c6-0e75-4a58-88b7-ca3feee16506","Screening"]
["P_52","Plan- og basisdata","Kirkebyggelinjer ","Kirkebyggelinien er en 300 m beskyttelseszone målt fra kirkebygning til beskyttelse mod, at der opføres bebyggelse over 8,5 m, som virker skæmmende på kirken. Beskyttelseszonen omfatter som udgangspunkt hele området ud til en afstand af 300 m målt fra kirkebygningen. Lov om naturbeskyttelse, §19, lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=95dbc473-2269-4f29-8c5e-64620ae15bea","Screening"]
["P_53","Plan- og basisdata","Beskyttede sten- og jorddiger ","Temaet omfatter sten- og jorddiger, som er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Temaet er vejledende og må derfor ikke anvendes til at afgøre, om der er beskyttede diger i et område. Museumsloven, §29a, lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer, senest Ændringslov nr. 454 af 9. juni 2004. Hvilke diger, der er omfattet af beskyttelsen, fremgår af Bekendtgørelse nr. 1029 af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og jorddiger og lignende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-02-06","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d347bf7b-bb39-4fee-9129-8cfcafaee926","Screening"]
["P_54","Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, beskyttelseslinjer","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/a3f558be-b6de-498d-a5b0-b246fb70dc68","Screening"]
["P_55","Plan- og basisdata","Fredede fortidsminder, punkt","De fredede fortidsminder er en delmængde af Slots- og Kulturstyrelsensstyrelsens database over Fund og Fortidsminder og udgør ca. 33.000 ud af i alt 175.000 registreringer. Grundlaget i registreringen er Nationalmuseets berejsning af hele landet fra 1860'erne til 1920 samt efterfølgende indberetninger fra de danske museer om nye arkæologiske lokaliteter. Fra 2008-2013 foregår en nyberejsning af samtlige fredede fortidsminder, hvor der bl.a. foretages GPS-opmåling af samtlige. Disse opmålingsdata indberettes til Fund og Fortidsminder løbende.","Kulturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2011-05-12","Landsdækkende","WFS url: https://www.kulturarv.dk/ffpublic/wfs/ows?service=wfs&version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/45606839-a25d-4cf9-a7cd-b3a3d718140e","Screening"]
["P_56","Plan- og basisdata","Fredede områder ","Naturbeskyttelsesolven, kapitel 6 (§§33-51). Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6 (eller ældre naturfredningslove), samt i visse tilfælde fredninger af ældre dato gennemført ved fx tinglyst deklaration. Temaet består af objekter som er tilknyttet et reg.nr. (Tematekst 2), der bruges som identifikation i relation til det Centrale Fredningsregister. For de fleste objekter er der et link videre til scannede fredningsafgørelser og dispensationer. Dette link findes i bunden af objekt informationsboksen.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb9dbed0-6645-462e-85f7-ddbb9ab7f59b","Screening"]
["P_57","Plan- og basisdata","Fredede områder, forslag ","Fredede områder, forslag. Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6 (§§33-51), lbk. nr. 933 af 24. september 2009. Temaet indeholder arealer eller lokaliteter, som er foreslået fredet ved gennemførelse af en fredningssag efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6. Forslagets bestemmelser har retsvirkning, indtil der er truffet en endelig afgørelse om fredning. Det skal understreges at den geografiske information kun kan betragtes som retningsgivende, idet det alene er matrikler omfattet af fredningsbestemmelserne i fredningforslagene, der har midlertidig retsvirkning. Temaet opdateres løbende i dialog med sagsrejser.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-05","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS&TYPENAME=FREDEDE_OMR_FORSLAG","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a0b03cd5-9a3a-4af0-bf31-3ad9c6c1cae6","Screening"]
["P_58","Plan- og basisdata","Beskyttede naturtyper ","Registrering af naturtyper, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Disse er: · søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m2, · moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m2, · \"mosaikker\" af ovennævnte naturtyper med et areal på mindst 2500 m2, · visse udpegede vandløb & · alle moser i f. m. beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere. Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver det.","Kommunerne","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2017-03-15","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=fb9e06dc-9f02-42ac-bf1c-e0d662b81f4f","Screening"]
["P_59","Plan- og basisdata","NATURA 2000 Fuglebeskyttelse","Et EF-fuglebeskyttelsesområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Levestederne for mange fuglearter forringes eller er direkte truede. Fuglebeskyttelsesområder er med til at opretholde og sikre levestederne. I Danmark er områderne især vigtige for mange vandfugle. Hvert område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter. Grundlaget for områderne er fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter fuglebeskyttelsesområder.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2015-01-22","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a41eda70-0705-4641-8013-bb7348383eb7","Screening"]
["P_60","Plan- og basisdata","Natura 2000 Habitatområder","Et EF-habitatområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Grundlaget for habitatområderne er habitatdirektivet fra 1992, der har som formål at beskytte og forbedre vilkårene for naturtyper, dyr og planter i EU. Habitatområder udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-06-30","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cf11d200-9425-481a-ba9b-f5dc77f95026","Screening"]
["P_61","Plan- og basisdata","Ramsar områder ","Et Ramsarområde er ét af tre slags internationale naturbeskyttelsesområder: EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder samt Ramsarområder. De to førstnævnte betegnes samlet Natura 2000 områder. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Ramsarområder er udpeget på baggrund af \"Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle\".","Naturstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-01-01","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9364c928-9e9c-424b-bf9f-8d3a4a25cdb5","Screening"]
["P_62","Plan- og basisdata","Særligt udpegede N2000-arealer","Arealer inden for Natura 2000-områderne, hvor der kan søges tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Udpegningen er sket på grundlag af en faglig vurdering fra Naturstyrelsen. Bekendtgørelse nr. 59 af 27. januar 2011 om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer","NaturErhvervstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2012-01-20","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7eb47aad-abb7-4d2b-bbad-c406cc2a7f8b","Screening"]
["P_63","Plan- og basisdata","Natura2000 oplande","Temaet viser klassificeringen af oplande til sårbare og meget sårbare Natura 2000 områder. Temaet anvendes sammen med kvælstofreduktionspotentialet til fastlæggelse af Nitratklasser i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Nitratklasserne anvendes i IT-ansøgningssystemet ”husdyrgodkendelse.dk” til vejledning i forbindelse med regulering af husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2014-08-07","Landsdækkende","WFS url: http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WFSServer?request=DescribeFeatureType&service=WFS","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=bcdc476c-5e41-468c-800a-edc460dd73f5","Screening"]
["P_64","Plan- og basisdata","Natura2000 områder","Natura 2000-områderne beskytter særligt værdifulde naturområder. Natura 2000 er fællesbetegnelsen for to af EU's direktiver, det såkaldte Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Målet er at sikre biologisk mangfoldighed i EU's medlemslande og levere et globalt bidrag. Statisk tema","Naturstyrelsen","WMS, webGIS, download","Gratis","2010-09-21","Landsdækkende","WMS url: http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=wms&request=getcapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/natura2000-basisanalyse-2013","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4501840f-dcc2-49c1-b84b-a4deb9c3434b","Screening"]
["P_65","Plan- og basisdata","Markblokkort ","Markblokkortet er et digitalt markkort, med landbrugsarealer samlet i markblokke. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU's arealbaserede støtteordninger. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type.","FVM-NaturErhverv","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://kortdata.fvm.dk/download/Markblokke_Marker?page=MarkblokkeGaeldende","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=1eb89ebb-f674-4ad1-9e53-d1e252226596","Screening"]
["P_66","Plan- og basisdata","Ortofoto Forår 2017","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=orto_foraar&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&SRS=EPSG:25832&BBOX=192470.588235294,5872588.23529412,1072470.58823529,6534313.7254902&WIDTH=800&HEIGHT=600","https://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark-ortofoto-blokinddelt","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","Screening"]
["P_67","Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Forår","Optagelsestidspunkt for ortofotos er om foråret før løvspring. Data er opdelt i 1 km. blokke. Filnavn indeholder SV-koordinat samt årstal for fotooptagelse.","SDFE","WMS","Gratis","2016-03-31","Landsdækkende","adressen/linket er en WMS url. Der kræves oprettelse af log-in.","WMS url: http://kortforsyningen.kms.dk/orto_foraar?service=WMS&request=GetCapabilities","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7d50f147-f2e2-44b6-91ba-0c441794708c","Screening"]
["P_68","Plan- og basisdata","Ortofoto Sommer (DDO) 2016","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende ortofoto i 12½ cm opløsning.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2016-09-01","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","hna@cowi.com","http://www.cowi.dk/menu/service/Geografiskinformationogit/Kortoggeodataprodukter/Ortofotos/ddo2016/Documents/Produktblad_DDO2016.pdf","Screening"]
["P_69","Plan- og basisdata","Historiske Ortofoto Sommer (DDO) 1954-2014","Danmarks Digitale Ortofoto (DDO) er et landsdækkende  såkaldt sommerortofoto, der giver et detaljeret billede af bebyggelse og infrastruktur og fremhæver vegetationen i det danske landskab.","COWI","WebGIS, WMS, download","Betaling","2014-07-29","Landsdækkende","WebGIS: http://www.kortal.dk/","lrfl@cowi.com","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=8075cd36-886b-46a9-b28d-95a3e16c88e9","Screening"]
["P_70","Plan- og basisdata","Skærmkort","DTK/Skærmkort er et digitalt topografisk kort i multiskala over Danmark velegnet til visning på skærm med zoomfunktion. Kortet findes i tre udgaver: den klassiske i farver, en dæmpet udgave og en grå udgave.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_skaermkort&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=021879cc-fc22-41d0-a0ae-9b3cf552d719","Screening"]
["P_71","Plan- og basisdata","Kort10, vektor","Kort10 er et landsdækkende topografisk objektorienteret kort i vektorformat i målforholdet 1:10 000. Kort10 er baseret på det fællesoffentlige kortgrundlag etableret i et kortlægningssamarbejde mellem Kommunerne, KL samt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Denne datasamling benævnes: GeoDanmark-data.\nObjekttyperne er inddelt i 7 klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro og administrativ.\nKort10 er et topografisk kort, og en forædlet udgave af GeoDanmark-data. Der suppleres bl.a. med kartografiske informationer. Desuden tilføjes bl.a. vej- og stednavne, administrative grænser og højdekurver.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo_geo_gml2&request=GetCapabilities&service=WFS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=49d0eee8-16c7-4e90-b91e-89fac91a892f","Screening"]
["P_72","Plan- og basisdata","Målebordsblade (Høje)","De høje målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1862 – 1899.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_hoeje_maalebordsblade&request=GetCapabilities&service=WMS&version=1.1.1","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=db4fd2f8-94b5-4da3-9cd7-42fcbfbc809e","Screening"]
["P_73","Plan- og basisdata","Målebordsblade (Lave)","De lave målebordsblade er historiske, topografiske landkort i målforhold 1:20000 fra perioden 1901 – 1971.","SDFE","WMS, download","Gratis","2012-11-16","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=topo20_lave_maalebordsblade&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=5374d9cb-62df-4755-9d5c-2c8a55ff4dfa","Screening"]
["P_74","Plan- og basisdata","Officielle adresser (BBR)","Datasættet repræsenterer de officielle vejnavne- og adressebetegnelser i Danmark. Datasættet inkluderer adressepunkter, der repræsenterer hver adresses geografiske placering. Datasættes formål er at fungere som den grundlæggende, fælles reference til de officielle adresser som fastsættes af kommunerne og registreres i Bygnings- og Boligregisteret, BBR, samt i CPRs vejregister, i overensstemmelse med reglerne i BBR-loven og adressebekendtgørelsen.","SKAT","WFS","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kort.aws.dk/geoserver/inspire/wms?REQUEST=GetCapabilities","https://www.ois.dk/","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=99c7068b-d6e8-4090-add7-b7c6f7562927","Screening"]
["P_75","Plan- og basisdata","Matrikelkort","Matrikelkortet er et digitalt, juridisk kortværk, som viser de registrerede ejendomsgrænser og vejrettigheder. I matrikelkortet vises også de fredskovsbelagte arealer, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning. Matrikelregistret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f. eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Matrikelkortet ajourføres dagligt som et led i registreringen af matrikulære ændringer, hvor de praktiserende landinspektører fremsender målinger til nye og allerede eksisterende skel. Der findes flere udgaver af matrikelkort tjenester.","SDFE","WFS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://kortforsyningen.kms.dk/service?servicename=mat_gml2&request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/matrikelkortet","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c711fb63-dd6f-43eb-b5eb-f6fc6ae717b7","Screening"]
["P_76","Plan- og basisdata","Kommunegrænser","Afgrænsning af en selvstændig administrativ enhed.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_77","Plan- og basisdata","Bygningsaftryk (BYGNING)","Repræsentation af et i BBR registreret bygningsobjekts bebyggede og overdækkede areal.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_78","Plan- og basisdata","Vindmøller (VINDMOELLE)","Tårn med møllehat for elproduktion.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_79","Plan- og basisdata","Jernbane (JERNBANE_BRUDT)","Midte af et skinnesæt til skinnebåret trafik.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_80","Plan- og basisdata","Veje (VEJMIDTE_BRUDT)","Midte af et færdselsareal benyttet til motoriseret, gående, cyklende eller ridende færdsel.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_81","Plan- og basisdata","Kirkegård (BEGRAVELSESOMRAADE)","Et område til brug for begravelser.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_82","Plan- og basisdata","Tekniske arealer (TEKNISK_AREAL)","Et areal med tekniske funktioner og/eller indretninger som f.eks. militært anlæg, rensningsanlæg, vindmøllepark\neller lufthavn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Kan bl.a. benyttes til værdikortlægning","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["P_83","Plan- og basisdata","Plask","PLASK er et gratis værktøj, som Miljøstyrelsen stiller til rådighed for alle, der kan have gavn af at beregne den samfundsøkonomiske gevinst ved klimatilpasning. Redskabet er særligt målrettet forsyningsselskaber og kommuner, der udvikler fælles løsninger. Disse er oftest billigere og skaber flere kvaliteter end traditionelle rørbaserede projekter. Udviklingen af disse alternative løsninger kræver et tæt samarbejde og PLASK er derfor også udviklet med det mål at fremme dialog og fælles vidensudvikling.","Miljøstyrelsen og Niras","download","Gratis","2017-08-16","Landsdækkende","Excel-ark til beregning af økonomisk gevinst ved klimatilpasning","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/plask.aspx","Screening"]

{"sheet":"Terrændata","index":9,"n_rows":36,"n_cols":13,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["T_01","Terrændata","DHM/2007 Overflade (1,6m)","DHM-2007/Overflade er en model af højderne på overfladen af terræn og permanente genstande herpå. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1.6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007overflade-16-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=9b2e1114-bc44-416e-b430-fcadbdd0baa8","Screening og modellering"]
["T_02","Terrændata","DHM/2007 Punktsky (1,6m)","DHM-2007/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-03-18","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007punktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa5ed7b3-e47d-4abc-aa8a-f806f62014e8","Screening og modellering"]
["T_03","Terrændata","DHM/2007 Terræn (1,6m)","DHM-2007/Terræn er en model af højder på overfladen af terræn. Bygninger, vegetation, biler og broer er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-01-08","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-16-m-grid","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/9d30a421-dbd2-4766-862f-814f1ab640c4","Screening og modellering"]
["T_04","Terrændata","DHM/2007 Terræn_Bro (1,6m)","DHM-2007/Terræn_Bro er en model af højder på overfladen af terræn med broer. Bygninger, vegetation og biler er fjernet fra modellen. Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 1,6 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2013-12-02","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6nbro","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=557dcdf8-0a84-4290-bbcb-975437ce9d16","Screening og modellering"]
["T_05","Terrændata","DHM/2007 Terræn (10m)","En digital model af terrænets højde over havniveau. DHM/Terræn beskriver højden af landskabet. Alle objekter over terræn, såsom træer, huse, halmballer, biler m.m. er fjernet. Modellen er egnet til planlægning, projektering og landskabsanalyser. Modellen findes også i en udgave med 1,6 m. grid (se datasæt T_03).","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-05-09","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007terr%C3%A6n-10-m-grid","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","Screening og modellering"]
["T_06","Terrændata","DHyM/2007 Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM-Bro, hvor den skal justeres for at overflademodellen kan blive hydrologisk justeret, så den kan vise, hvor overfladevandet vil løbe. Der ”skæres” f.eks. huller i trafikårer, så åforløb herunder ikke blokeres af volden vejen ligger på. Omvendt lukkes huller, hvor vandet ikke kan løbe, skønt det vises i overflademodellen. Hver udpegning er en vektor, med en attribut for koter og type af rettelse","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007tilpasninger","http://sdfe.dk/hent-data/danmarks-hoejdemodel/","Screening og modellering"]
["T_07","Terrændata","DHyM/2007 Rain","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007rain","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cee4a408-6778-48c0-978d-d01ad7b096ca","Screening og modellering"]
["T_08","Terrændata","DHyM/2007 Searise","Højdemodel baseret på DHM/Terræn_Bro, hvor det hydrologiske tilpasningslag er indarbejdet således, at overfladevandet kan strømme i modellen, som det gør i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007searise","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=921460d3-2728-4554-a964-168ec9120489","Screening og modellering"]
["T_09","Terrændata","Højdekurver (DHM-2007)","Højdekurverne er et delelememt i Danmarks Højdemodel 2007 (DHM-2007).Højdekurvernes ækvidistance er ½ m.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007h%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e2631013-eb3d-44e3-8976-885c589bef59","Screening og modellering"]
["T_10","Terrændata","DHM/Højdekurver (25cm interval)","DHM/Højdekurver er et delelememt i Danmarks Højdemodel. DHM/Højdekurvernes ækvidistancer er 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m.","SDFE","WMS, WFS, download","Gratis","2017-05-08","Landsdækkende","WFS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=DHM_gml2&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WFS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmh%C3%B8jdekurver","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=af96a668-cf78-4cec-9d57-61a9d841a62c","Screening"]
["T_11","Terrændata","DHM/Overflade (0,4m)","DHM/Overflade der en digital model af den fysiske overflade, som beskriver højden af bygningsanlæg og vegetation i forhold til det gennemsnitlige havniveau (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmoverflade-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=6cedf383-ad5d-4040-a88d-54d037d467b5","Screening og modellering"]
["T_12","Terrændata","DHM/Punktsky (0,4m) ","DHM/Punktsky er et landsdækkende 3-dimensionalt datasæt, som indeholder georefererede og klassificerede kotepunkter. Punkttætheden varierer efter overflades refleksionsevne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmpunktsky","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=7ee6e838-151a-4c4a-ac92-883af29c25d4","Screening og modellering"]
["T_13","Terrændata","DHM/Terræn (0,4m)","DHM/Terræn er en digital model af terrænets højde i forhold til det gennemsnitlige havniveau, dvs. terrænets kote (DVR90). Modellen er lagret i et grid (raster) med en cellestørrelse på 0,4 meter.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-01","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","http://download.kortforsyningen.dk/content/dhmterr%C3%A6n-04-m-grid","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a813e173-b580-459b-87c8-f7407175ef36","Screening og modellering"]
["T_14","Terrændata","DHM/Hydrologiske Tilpasninger","Udpegning af steder i DHM/Terræn, hvor den skal justeres for at modellen kan bruges til hydrologisk modellering.","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","Screening og modellering"]
["T_15","Terrændata","DHM/Nedbør ","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen som det strømmer i naturen, f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er åbne.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmnedb%C3%B8r","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/1cd18884-8677-4321-9daf-55b37845c9f0","Screening og modellering"]
["T_16","Terrændata","DHyM/Searise (DHM-2016)","Hydrologisk tilpasset højdemodel baseret på DHM/Terræn, hvor det DHM/Hydrologiske_tilpasninger er indarbejdet således, at overfladevandet kan simuleres i modellen, som det strømmer i naturen f.eks. ind under veje, hvor den krydses af en å. Sluser ud mod havet er lukkede.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-03-30","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavstigning","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=df561315-325e-4541-82fd-59ed03073277","Screening og modellering"]
["T_17","Terrændata","Bassin","Placeringen af åbne beholdere nedgravet i eller over jorden til opbevaring af væske.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["T_18","Terrændata","Dige ","Jordvold eller stensætning i terræn.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["T_19","Terrændata","Højde","Bølgebrydende anlæg ud fra eller parallelt med KYST.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["T_20","Terrændata","Dæmning","Menneskeskabt anlæg til hindring af oversvømmelse eller til at lede trafik over områder med meget blød\nbund.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["T_21","Terrændata","Lavningskort (DHM-2016)","Lavningskort af DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Data indeholder max. volumen for hver lavning","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","Screening"]
["T_22","Terrændata","Lavbundsarealer ","Landbundsarealer er blevet afgrænset på GMI-kort i 1:20.000. GMI-kortene er fra umiddelbart efter 1900.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","Historiske data","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","Screening"]
["T_23","Terrændata","Hovedvandoplande","Temaet viser afgrænsningen af de 23 hovedvandoplande i Danmark.","SVANA","WebGIS, download","Gratis","2015-02-09","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=edf819da-c955-4afe-b071-60acdc0b7901","Screening"]
["T_24","Terrændata","Jordbundstyper","Simplificerede jordbundstyper fra den landsomfattende Jordklassificering 1975-79","Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet","webGIS, download","Gratis","2010-12-01","Landsdækkende","Findes under Tilskudordninger og drift af landbrugsjord","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c39d5e5b-5458-4914-bcb2-08730eaa692a","Screening og modellering"]
["T_25","Terrændata","Jordklassificering","Disse kort blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970'erne.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2005-06-13","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","Screening og modellering"]
["T_26","Terrændata","Jordtype og arealanvendelse , 1:50.000","Kortet indeholder information om pløjelagets tekstur inddelt i otte jordtypeklasser. For at kunne klassificere pløjelagets tekstur, blev der udtaget ca. 36.000 jordprøver i 0 til 20 cm dybde fordelt over hele landet. Resultaterne fra disse analyser blev lagret i et vektortema. Jorden blev opdelt i otte jordtyper. Med udgangspunkt i teksturanalysen blev udbredelsen af de otte jordtyper bestemt i samarbejde med de lokale landbrugskonsulenter. På denne måde blev eksperternes viden kombineret med konsulenternes lokalkendskab.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://gis.au.dk/Basemap/","http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/","http://www2.dmu.dk/Pub/TR11.pdf","Screening"]
["T_27","Terrændata","Jordbundskort2014","Jordbundskortet (JB-kort) er udarbejdet for NaturErhvervstyrelsen i 2014 af DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) på Århus Universitet. JB-kortet erstatter de tidligere jordklassificeringskort. JB-kortet er afledt af nye landsdækkende 3D teksturkort, der viser jordens tekstur i hele rodzonen. Det nye JB-kort er udarbejdet ved anvendelse af statistiske metoder (regression kriging) ved anvendelse af alle tilgængelige punktobservationer af jordens tekstur (ca. 55.000 punkter) samt en række miljødata, såsom jordartskortet, landskabselementkortet samt Danmarks højdemodel. Det nye JB-kort består af 11 jordbundsklasser og dækker hele Danmark, inklusiv skove og byer.","Landbrugs- og Fiskeristyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-04-21","Landsdækkende","WebGIS: http://www.jordbrugsanalyser.dk/","http://jordbrugsanalyser.dk/downloadside/index.html","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=cb28018e-de07-4c3e-a03c-012a34567734","Screening og modellering"]
["T_28","Terrændata","Jordartkort 1:25.000","Det digitale jordartskort 1:25 000 er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløje- og kulturlag. \nSiden 1888 har GEUS (DGU før 1995) systematisk kortlagt Danmarks overfladegeologi. Kortlægningen foretages i målestoksforholdet 1:25 000. Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med et karteringsspyd i 1 m’s dybde. Prøverne tages med 100-200 meters mellemrum.\nKorttemaet er endnu ikke fuldstændigt, men dækker i 2015 ca. 88 % af Danmarks areal.","GEUS","download","Betaling","2015-01-01","88% Landsdækkende","For køb: http://www.geus.dk/DK/services/databank-info/Sider/dkgis-products-dk.aspx","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c29c3b25-4145-4b03-bde5-4fa0036197b7","Screening og modellering"]
["T_29","Terrændata","Jordartkort 1:200.000","Tolket oversigtskort over den overfladenære geologi i Danmark. Kortet viser en landsdækkende klassificering og udbredelse af jordarter (fortrinsvis glaciale og postglaciale sedimenter) i landoverfladen af Danmark. \nKortet er overvejende baseret på den systematiske geologiske kortlægning af Danmark i 1:25.000. Disse informationer er suppleret med geologiske data fra GEUS' boredatabase, oplysninger fra den kvartærgeologiske litteratur, geomorfologiske kortlægninger samt foto-geologiske tolkninger.","GEUS","WMS, webGIS","Gratis","2011-11-01","Landsdækkende","WMS url: http://data.geus.dk/arcgis/services/GtW/S014_Jordartskort_200000/MapServer/WmsServer?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.1.1&layer=Jordartskort_200000","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=denmark","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=0616aa4d-0df3-47aa-aba3-857eeb7f4eb0","Screening og modellering"]
["T_30","Terrændata","Arealanvendelseskortet ","Et stabil digital topografisk arealanvendelseskort. Kortværket er etableret i stort målstoksforhold som kan udgøre et sammenhængende tema over Danmarks arealanvendelse, set ud fra en natur- og miljømæssig synsvinkel. Temaet skal udgøre grundlaget for statistisk og geografisk visualisering, samt analyse af natur- og miljødata på regionalt og nationalt niveau.","Miljøministeriet","WebGIS, download","Gratis","2002-04-30","Landsdækkende","AIS-data","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/4_Download/download.htm","http://www.dmu.dk/1_viden/2_miljoe-tilstand/3_samfund/ais/3_Metadata/metadata.htm","Screening"]
["T_31","Terrændata","Forhøjet risiko for sætning","Temaet forhøjet risiko for lokal sætning viser, hvor der er en øget sandsynlighed for, at der lokalt kan ske sætninger af jordoverfladen. Sætningernes størrelse vil med stor sandsynlighed være mellem 1 og 5 millimeter om året, men i visse områder har præcise højdemålinger vist sætninger på ca. 1 centimeter om året.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-03","Landsdækkende","webGIS","http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","Screening og modellering"]
["T_32","Terrændata","Vertikale landbevægelser","Med kortene kan du se, hvor meget Danmark hæver sig, og hvor i Danmark der er risiko for lokale sætninger.","SDFE","webGIS","Gratis","2013-12-01","Landsdækkende","Vises på værktøjet \"Landhævning og -sætning\". ","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning/landhaevning-og-saetninger.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/landhaevning-og-saetning.aspx","Screening og modellering"]
["T_33","Terrændata","Befæstelsesgrad i %","Temaet viser befæstelsesgraden i %. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Til hver arealklasse knyttes en befæstelsesgrad. De befæstelsesgrader, der er anvendt, er fastsat på baggrund af de værdier, der er udarbejdet til \"Effektiv metodik til screening af oversvømmelsesrisici i vandløb\". Data er leveret i 10m grid fra Aarhus Universitet. Til beregning af den gennemsnitlige befæstelsesgrad inden for et lavningsoplang er data resamplet til et 9,6m grid ved hjælp af nearest neighbor-metoden. Det betyder, at de oprindelige værdier er bibeholdt, men at de kan være forskudt med ½*cellestørrelsen. Det befæstelsesgradskort, der stilles til rådighed, er holdt i det oprindelige 10m grid.","Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-bef%C3%A6stelsesgrad"," ","Screening og modellering"]
["T_34","Terrændata","Hydraulisk ledningsevne","Temaet viser den nær mættede hydrauliske ledningsevne i øverste jordlag (0-25 cm). Udarbejdet af DCA – Aarhus universitet.","DCA - Aarhus Universitet","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-hydraulisk-ledningsevne"," ","Screening og modellering"]
["T_35","Terrændata","Landskabselementer","Et vektordatasæt med afgrænsning imellem 18 landskabstyper, f.eks. Marsk, Yoldia, Klit, Bakkeø, Hedeslette og Ung moræne. Foruden de 18 landskabstyper, er der oprettet en række blandingsrækker i områder, hvor det ikke har været muligt eller ønskeligt at udskille landskabstyperne fra hinanden.","DCA - Aarhus Universitet","WebGIS, download","Gratis","2006-02-21","Landsdækkende",null,"http://dca.au.dk/forskning/den-danske-jordklassificering/ "," ","Screening og modellering"]

{"sheet":"Hav og kyst","index":10,"n_rows":34,"n_cols":13,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["H_01","Hav og kyst","Havn","Placeringen af bygværk på grænsen mellem land og vand eller fritliggende i vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["H_02","Hav og kyst","Kyst","Linjen der definere grænsen mellem hav og land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["H_03","Hav og kyst","Bade-bådebro","Placeringen af bygværk bygget på pæle i eller ud fra kanten af sø, vandløb eller hav.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening"]
["H_04","Hav og kyst","Havstigning (10-100cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 10 cm-100 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-08","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-10-100-cm"," ","Screening"]
["H_05","Hav og kyst","Havstigning (110-200cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 110 cm-200 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-09","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-110-200-cm"," ","Screening"]
["H_06","Hav og kyst","Havstigning (210-300cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 210 cm-300 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-10","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-210-300-cm"," ","Screening"]
["H_07","Hav og kyst","Havstigning (310-400cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 310 cm-400 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-11","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-310-400-cm"," ","Screening"]
["H_08","Hav og kyst","Havstigning (410-500cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 410 cm-500 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-12","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-410-500-cm"," ","Screening"]
["H_09","Hav og kyst","Havstigning (510-600cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 510 cm-600 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-13","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-510-600-cm"," ","Screening"]
["H_10","Hav og kyst","Havstigning (610-700cm) (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden på terræn (i cm) for hvert 10 centimeters interval for havniveauer mellem 10 og 700 cm. Dette produkt viser intervallet 610 cm-700 cm. Udarbejdet af Naturstyrelsen. Datafilen indeholder tif, tfw, vat, clr og ovr filer for hvert interval. Projektionen er ETRS 1989 UTM zone 32N. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i høring.","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-03-14","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/havstigning-610-700-cm"," ","Screening"]
["H_11","Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster","Datasættet viser områder, der teoretisk kan oversvømmes af havvand ved en given vandstand. Fra arealerne er der en åben forbindelse til havet, og arealets højde ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra arealet til havet. Dermed kan kortet ikke give information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, efter den givne havvandstand blev nået. ","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-02-20","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhavvand-p%C3%A5-land","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/5da26f26-2327-4a01-a281-0816c397ef44","Screening"]
["H_12","Hav og kyst","Havstigning - Havvand på land (DHM-2016), raster & vektor","Datasættet er identisk med datasæt H_27, dog kan det herfra downloades som vektor-data.","SCALGO og NIRAS","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com"," ","Screening"]
["H_13","Hav og kyst","Kystbeskyttelse (Konstruktioner til kystbeskyttelse)","Kystbeskyttelsesanlæg er et datasæt som viser kystbeskyttelseskonstruktioner i Danmark. Kystbeskyttelsesanlæg indeholder følgende typer af anlæg • Bygværk • Bypass • Bølgebryder • Både- og badebroer (opdateret indtil 1998) • Dige • Div. Konstruktioner • Høfde • Kunstige rev (opdateret indtil 1998) • Ledeværk (opdateret indtil 1998) • Sandfodring • Skråningsbeskyttelse • Skråningsbeskyttelse uindmålt • Stenrække • T høfde • Udledning (opdateret indtil 1998) • Ydermole Data følger ikke INPSIRE datamodellen.","Kystdirektoratet","WMS, WFS, download","Gratis","2013-02-08","Landsdækkende","WFS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WFSServer?SERVICE=WFS&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetCapabilities\nWMS url: http://kystatlas.kyst.dk/arcgis/services/ekstern/KDI_Kystbeskyttelsesanlaeg/MapServer/WMSServer?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetCapabilities","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=2492ff69-1d6a-4234-9017-a7ca0bd597be","Screening og modellering"]
["H_14","Hav og kyst","Højvandsstatistik ","Temaet indeholder højvande for forskellige gentagelsesperioder","Kystdirektoratet","WebGIS, download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","Screening og modellering"]
["H_15","Hav og kyst","Højvandshændelser 2010 (20, 50 og 100års hændelser)","20, 50 og 100 års hændelser for år 2010.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","Screening og modellering"]
["H_16","Hav og kyst","Højvandshændelser 2050 (50 og 100års hændelser)","50 og 100 års hændelser for lavt, middel, højt og meget højt scenarie for år 2050.","Kystdirektoratet","download","Gratis","2013-02-01","Landsdækkende","Vises også på MiljøGIS-visningen \"Klimatilpasningsplaner\"","https://download.kortforsyningen.dk/content/kyst-kystbeskyttelse-h%C3%B8jvandsstatistik-og-h%C3%B8jvandsh%C3%A6ndelser","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/kyst.aspx","Screening og modellering"]
["H_17","Hav og kyst","Kystnærhedszone","Kystnærhedszonen omfatter \"landzonerne\" og \"sommerhusområderne\" i kystområderne. Kystområderne omfatter et areal på ca. 3 km fra kystlinjen. OBS. Senere ændringer i lovgivningen betyder at \"eksisterende byzone\" ikke er omfattet af bestemmelserne vedrørende kystnærhedszonen. Den oprindelige kystnærhedszone er digitaliseret amt for amt. Københavns kommune og Københavns Amt er samlet under et (attribut ”150”) og Frederiksberg Kommune har ikke arealer inden for kystnærhedszonen. Printede detailkort over kystnærhedszonen i målestok 1:100.000 er udsendt til kommuner og amter i forbindelse med Miljøministeriets vejledning nr. 76 af 27. april 1993.","Naturstyrelsen","WMS, WFS, download","Gratis","2015-09-06","Landsdækkende","WFS url: http://geoservice.plansystem.dk/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0\nWMS url: http://kort.plansystem.dk/wms?servicename=wms&request=getcapabilities&service=wms","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx#MyndighedArealDownload","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=29a71915-337e-46a3-9c90-7b1a7128ec59","Screening"]
["H_18","Hav og kyst","Nationale kystlandskaber","Udpegningen er sket for at få særlig opmærksomhed på de geologiske værdier i disse områder, når der planlægges for det åbne land.","Naturstyrelsen","WebGIS, download","Gratis","2004-05-01","Landsdækkende","Data kan downloades fra webGIS via tabelvisning","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-geologiske-interesser",null,"Screening"]
["H_19","Hav og kyst","Erosionsatlas","Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","2013-01-30","Landsdækkende","Atlasset indeholder flere under-datasæt: Kronisk erosion detaljer/forenklet og Akut erosion detaljer/forenklet","http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://kysterne.kyst.dk/pages/webside.asp?articleGuid=201192","Screening"]
["H_20","Hav og kyst","Bølgemålinger","Datasættet ”Kystdirektoratets bølgemålinger” indeholder en række parametre (bl.a. højde, periode og retning) om bølger fra målestationer langs den jyske vestkyst. Data følger ikke INPSIRE datamodellen.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","Løbende","Den jyske vestkyst","webGIS åbnes ved at trykke øverst på \"> Kyst.dk online\"","http://kysterne.kyst.dk/","https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/53318227-68da-474d-b041-4c6e312266bd","Modellering"]
["H_21","Hav og kyst","Bølgeenergi","Kystdirektoratet har overslagsmæssigt beregnet bølgeenergien på kysterne. Kyststrækningen påvirkes og formes af vejret, hvor især bølgerne har betydning for kysternes udseende. Bølgerne formes af vindens friktion med havoverfladen og afhænger blandt andet af vindstyrken og hvor lang strækning vinden har blæst over og vandets dybde. Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige megen bølgeenergi, kan kystens udseende ændres. Beregningerne er foretaget ud fra vindmålinger fra perioden 1995-2005","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/boelgeenergi.html","Screening"]
["H_22","Hav og kyst","Kysttyper","Kystdirektoratet har foretaget en screening af de danske kyster og inddelt dem i fem kysttyper: Klippekyst, Klintekyst, Tidevands/marsk, Tilgronings- og Fladkyst.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/kysttyper.html","Screening"]
["H_23","Hav og kyst","Sedimenttransportretning","Rammes en kyst af mange bølger, det vil sige af megen bølgeenergi, kan kysten hurtigt ændre udseende. Især hvis bølgerne rammer kysten i en skrå vinkel, kan der føres store mængder sediment (sand, ler, grus og sten) langs med kysten fra et sted til et andet. Retningen er angivet ved, at man kigger mod havet med ryggen mod kysten.","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Vises på også i Kystatlas-webGIS'en: http://kystatlas.kyst.dk/kdi/viewer.html?ViewerConfig=http://kystatlas.kyst.dk/geocortex/essentials/rest311/sites/KDI_Ekstern/viewers/kystdirektoratet/virtualdirectory/config/viewer.xml","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/kystplanlaegger/kystplanlaegger.aspx","http://omkystdirektoratet.kyst.dk/sedimenttransport.html","Screening"]
["H_24","Hav og kyst","Klimascenarier, havvandsttigning","Viser hvilke arealer der bliver oversvømmet ved en given vandstand.","SDFE","webGIS, WMS","Gratis","2017-03-14","Landsdækkende","WMS url: https://kortforsyningen.kms.dk/service?request=GetCapabilities&version=1.1.1&ticket=5ea74dcd2bd346dad57ed05eaedf4b7c&servicename=dhm&service=WMS","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/havvandpaaland/havvand-paa-land.aspx","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=3d9a5340-221e-455b-8dca-da9d924bf68a","Screening og modellering"]
["H_25","Hav og kyst","Historiske vandstandsmålinger, havvand (DMI)","DMI's vandstandsmålinger indsamles til brug for stormflodsvarslingen.","DMI  ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Begrænset adgang. Kontakt DMI: http://www.dmi.dk/service-menu/kontakt/ ","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,"Modellering"]
["H_26","Hav og kyst","Historiske vandstandsmålinger, havvand (KDI)","Datasættet ”Kystdirektoratets vandstandsmålinger” indeholder vandstandsmålinger fra Kystdirektoratets målestationer. Kystdirektoratet har 34 målestationer som primært er placeret langs den jyske vestkyst. Data følger ikke INPSIRE datamodellen","Kystdirektoratet","webGIS","Gratis","Løbende","Landsdækkende","webGIS åbnes ved at trykke øverst på \"> Kyst.dk online\"","http://kysterne.kyst.dk/","https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/52c56386-a185-4373-af60-c791811a608d","Modellering"]
["H_27","Hav og kyst","Højvandssluser og kontraklapper ","Data er en del af de hydrologiske tilpasninger hvor \"hindring\" har værdien \"Sluse\" eller \"Kontraklap\" - se T_19","SDFE","WMS, download","Gratis","2016-04-07","Landsdækkende","Se datasæt T_14","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmhydrologiske-tilpasninger","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=a8d5e2ea-4900-4cbd-b6a2-400e6c8e9810","Screening og modellering"]
["H_28","Hav og kyst","Oversvømmelsesdirektivområder, kyst","Data viser de risikoområder der er blevet udpeget for at have en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse) blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002.","Miljøministeriet","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Alternativ oversigt findes her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis_oversvoemmelsesdirektiv"," ","Screening"]
["H_29","Hav og kyst","Badevand","Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) indberetter årligt badevandsoplysninger til EU. Datasættene er et punkttema over målestationer og resultater for badevandskvaliteten.","Miljøstyrelsen","webGIS","Gratis","2017-03-09","Landsdækkende","Findes under Badevandsklassifikation","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=e636519f-8b24-400f-8204-484d7a9aab3b","Screening"]
["H_30","Hav og kyst","Søkort","I samarbejde med Forsvaret indsamler Geodatastyrelsen detaljerede dybdedata om havbunden. Søkortene indeholder højdekurver af havbunden.","Geodatastyrelsen","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","Skal erhverves hos privat forhandler","http://www.kobsokort.dk/upload/microsites/soekort/ebooks/danske%20forhandlere%20pr.%2011.%20august%2015.pdf","http://gst.dk/soekort/om-soekort/","Modellering"]
["H_31","Hav og kyst","Typologi for kystvande","Temaet viser typologien for kystvande samt navn, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-07","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","Screening"]
["H_32","Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i antallet af stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-26","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_stormskader.aspx","Screening og modellering"]
["H_33","Hav og kyst","Forsikring&Pension stormskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for stormskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-27","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/erstatninger_for_stormskader.aspx","Screening og modellering"]

{"sheet":"Nedbør og klimadata","index":11,"n_rows":27,"n_cols":13,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["N_01","Nedbør og klimadata","Nedbørsstatistik","Nedbørsstatistik med angivelse af millimeter nedbør per døgn ved 10-, 20,-, 50- og 100-års hændelser. Nedbørsstatistikkerne stammer fra Danmarks Meteorologiske Institut og er opgjort for 112 stationer.","DMI","webGIS, download","Gratis","2013-11-01","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-nedb%C3%B8rsstatistik"," ","Modellering"]
["N_02","Nedbør og klimadata","Klimascenarier, nedbør","Kortet viser observeret nedbør for flere perioder og beregnet nedbør for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","Screening og modellering"]
["N_03","Nedbør og klimadata","Klimascenarier, temperatur","Kortet viser observeret temperatur for flere perioder og beregnet temperaturer for flere klimascenarier","DMI","webGIS, download","Gratis",null,"Landsdækkende","download for punkter","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort/nedboer.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/klimakort.aspx","Screening og modellering"]
["N_04","Nedbør og klimadata","Nedbørsmålinger","Danmarks Meteorologiske Institut og Ingeniørforeningen i Danmarks Spildevandskomité har siden 1979 samarbejdet om etablering og drift af et landsdækkende automatisk nedbørmålernet.","Spildevandskomiteen ","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI indsamler data og står for driften af Spildevandskomiteens regnmålersystem","http://svk.dmi.dk/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/spildevandskomiteens-regnmaalersystem/","Modellering"]
["N_05","Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, SVK ","I dette datasæt vises bearbejdede ekstremnedbørdata for samtlige SVK målestationer. Der vises de seneste 48 timers nedbør samt intensitet. Der ud over vises om der har været skybrud og hvilken gentagelsesperiode nedbøren har haft.","Spildevandskomiteen ","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","http://svk.dmi.dk/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","Screening og modellering"]
["N_06","Nedbør og klimadata","Ekstremnedbør, DMI","I dette datasæt vises ekstremnedbør beregnet på baggrund af døgnnedbør fra DMIs stationsnet. Der er beregnet 10-, 20-, 50-, 100-års gentagelsesniveauer og de respektive 95 % konfidensintervaller for hver station.","DMI","webGIS, download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer/ekstremnedboer.aspx","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/ekstremnedboer.aspx","Screening og modellering"]
["N_07","Nedbør og klimadata","Nedbør, vejrarkiv","DMI måler nedbør på forskellige måder. Blandt andet via DMIs automatiske nedbørsmåler og via DMIs fem nedbørsradarer.","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/","https://www.dmi.dk/erhverv/anvendelse-af-vejrdata/nedboer/","Modellering"]
["N_08","Nedbør og klimadata","Luftfugtighed, vejrarkiv","Luftfugtighed i %","DMI","download","Betaling","Løbende","Landsdækkende","DMI vejrarkiv","https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/"," ","Modellering"]
["N_09","Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007)","Temaet viser lavninger hvor vandet vil fordele sig i terrænet efter en regnhændelse på 55 mm. Den bidragende regnmængde kommer fra oplandet til lavningen. Datasættet er udarbejdet af Naturstyrelsen. Zip-fil indeholder geografisk opdelte datasæt - 12 områder: Anholt, Bornholm, Fanø, Fyn, Hesselø, Jylland Midt, Jylland Nord (syd for Limfjorden), Jylland nord for Limfjorden, Jylland Syd, Læsø, Samsø, Sjælland_Lolland_Falster.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2014-01-20","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-regnh%C3%A6ndelser"," ","Screening og modellering"]
["N_10","Nedbør og klimadata","DHyM/2007 Bluespot-max","Maksimalt ekstremregns-scenarie, der viser udbredelsen af alle afløbsløse lavninger i landskabet, samt vanddybden for hver vanddækket celle.","SDFE","WMS, download","Gratis","2014-02-06","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhym-2007bluespot-max"," ","Screening og modellering"]
["N_11","Nedbør og klimadata","Strømningsveje/Flow (DHM-2007)","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand. Udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med NIRAS.\nOBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","SDFE","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse"," ","Screening"]
["N_12","Nedbør og klimadata","Lavninger (DHM-2007)","Temaet viser regnmængde (mm) før lavninger i terrænet er fyldt. Udarbejdet af Naturstyrelsen.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavninger"," ","Screening"]
["N_13","Nedbør og klimadata","Lavningsdybder (DHM-2007)","Temaet viser vanddybden i en fyldt lavning (cm). Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsdybder"," ","Screening"]
["N_14","Nedbør og klimadata","Lavningsoplande (DHM-2007)","Temaet viser lavningernes oplande. Udarbejdet af Naturstyrelsen. OBS. Produktet er forældet, datasættet er i hørring.","Naturstyrelsen og NIRAS","webGIS, download","Gratis","2013-03-04","Landsdækkende","Historiske data","https://download.kortforsyningen.dk/content/nedb%C3%B8r-lavningsoplande"," ","Screening"]
["N_15","Nedbør og klimadata","DHM/Bluespot_ekstremregn (DHM-2016)","Et ”Bluespot” er en lavning i terrænet. DHM/Bluespot_ekstremregn viser hvor meget regn der skal falde for at lavningen bliver fyldt med vand. Beregningen er teoretisk, da der ikke tages højde for kloakering eller nedsivning. Et bluespot betyder derfor ikke nødvendigvis en oversvømmelse. Beregningen antager ensartet fordeling af regn i oplandet. Fyldningen af hver celle akkumulerer overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Enheden er givet i meter regn. Bluespot_ekstremregnskortet burde kun bruges som screeningsredskab.","SDFE","WMS, download","Gratis","2017-04-21","Landsdækkende","WMS url: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=dhm&client=undefined&request=GetCapabilities&service=WMS","https://download.kortforsyningen.dk/content/dhmbluespot-ekstremregn","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/05cbbc69-f76e-436a-9061-f644e2a889be","Screening"]
["N_16","Nedbør og klimadata","Skybrudsskadesdata","Forsikring & Pension leverer gratis skadesdata fra de otte største forsikringsselskaber svarende til 80 – 90 pct. af alle skader. Kommunerne kan dermed se, hvor skaderne har været. Man kan også se, hvad de har kostet, og fx om skaderne sker der, hvor vandet kommer op af kloakkerne.","Forsikringsselskaberne","download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Ligger ikke frit tilgængelige, kommunerne skal anmode forsikringsselskaberne om at få adgang til data. Data er gratis.","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/nyheder/2013/Sider/seks_aars_data.aspx","Screening og modellering"]
["N_17","Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (antal)","Statistikken viser udviklingen i det samlede antal vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-24","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/antalskader/Sider/Antal_vandskader.aspx","Screening og modellering"]
["N_18","Nedbør og klimadata","Forsikring&Pension vandskadesdata (erstatninger)","Statistikken viser udviklingen i erstatninger (inkl. hensættelser) for vandskader på bygninger og løsøre i perioden 2006-2016.","Forsikring&Pension","download","Gratis","2017-05-25","Landsdækkende","Excel-ark til download","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","http://www.forsikringogpension.dk/presse/Statistik_og_Analyse/statistik/forsikring/erstatninger/Sider/Erstatninger_for_vandskader.aspx","Screening og modellering"]
["N_19","Nedbør og klimadata","Potentiel fordampning","Den potentielle fordampning, der er defineret som fordampningen fra en kortklippet græsafgrøde, beregnes ud fra Makkinks formel på basis af temperatur og globalstråling.","SEGES","Graf visning","Gratis","2016-08-14","Landsdækkende","Grafvisning for 2017 for udvalgte byer","https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/vejret/sider/pl_fordampning.aspx",null,"Modellering"]
["N_20","Nedbør og klimadata","Potentiel fordampning","Normalværdier for potentiel fordampning","DMI","download","Betaling",null,"Landsdækkende",null,"https://www.dmi.dk/om-dmi/dmi-paa-nettet/kontakt-dmi/kontaktformular/",null,"Modellering"]
["N_21","Nedbør og klimadata","CDS regnhændelser","Regneark til bestemmelse af CDS-regn (dimensioneringsregn). Dette værktøj kan beregne regnrækken for en given lokalitet og gentagelsesperiode. Baseret på denne regnrække beregnes herefter intensiteter for den tilsvarende CDS regn samt bassinvoluminer.","IDA Spildevandskomiteen","download","Gratis","2016-10-01","Landsdækkende","Brugervejledning til regnearket findes via linket til metadata","https://universe.ida.dk/media/13413673/regionalregnraekke_ver_4_1.xls","http://www2.er.dtu.dk/publications/fulltext/2002/mr2002-044.pdf","Screening og modellering"]
["N_22","Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2007) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektorprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt 40, 55, 63, 76 eller 87 mm regn. ","NIRAS","WMS, download","Betaling","2007-12-31","Landsdækkende","Historiske data","Kortdata@niras.dk",null,"Screening"]
["N_23","Nedbør og klimadata","Regnhændelser (DHM-2016) - Skybrudskort for given regnhændelse","Regnhændelsen er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne bluespots som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn. ","NIRAS og SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2016-04-07","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","Kortdata@niras.dk eller info@scalgo.com","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=hydroFlashFloodMapping","Screening"]
["N_24","Nedbør og klimadata","Vandoplande (DHM-2016) for given regnhændelse","Vandoplande er et vektor- eller rasterprodukt og indeholder de fundne oplande som de ville se ud hvis der faldt en given mm regn.  De er neregnet på DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, samt afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","Screening"]
["N_25","Nedbør og klimadata","Strømningsveje (DHM-2016) for given regnhændelse","Strømningsveje i DHM/Terræn 2015 med bygninger og DHyM tilpasninger for regn, afskåret til land polygon.","SCALGO","WMS, webGIS, download","Betaling","2017-06-12","Landsdækkende","Man kan selv angive præcis hvilken regnhændelse (i mm) man ønsker data for","http://scalgo.com/live","http://scalgo.com/doc/live-flood-risk/?id=basicDownload","Screening"]
["N_26","Nedbør og klimadata","Hydrologiske modeller","Enkelte kommuner ligger inde med detaljerede hydrologiske modeller, til udarbejdelse af LAR-løsninger.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"Modellering"]

{"sheet":"Vandløb og søer","index":12,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["V_01","Vandløb og søer","Vådområde","Placeringen af fladt, relativt lavtliggende vådbundsområde med karakter af våd eng, marsk eller mose.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["V_02","Vandløb og søer","Sø","Placeringen af vandfyldt fordybning på land.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["V_03","Vandløb og søer","Vandløbsmidte ","Kortlagt midte af en naturlig eller gravet, åben eller rørlagt rende til vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Modellering"]
["V_04","Vandløb og søer","Vandløbskant","Kortlagte vandløbs sideafgrænsning.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","FOT/GeoDanmark","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["V_05","Vandløb og søer","Vandløb: klimafaktorer for vandføring","For knap 250 stationer er der modelleret klimafaktorer for vandføringen for forskellige gentagelseshændelser mellem 5 og 1000år. Det er brugt tre forskellige klimamodeller, hvilket giver et mere robust screeningsgrundlag","GEUS","webGIS, download","Gratis","2013-02-15","Landsdækkende","webGIS-adresse: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-klimafaktorer-vandf%C3%B8ring","http://www.klimatilpasning.dk/media/602966/geusrapport2013_29_klimaekstremvandf_ring.pdf","Screening og modellering"]
["V_06","Vandløb og søer","Vandløb: Vandløbsstigning (DHM-2007)","Temaet viser oversvømmelsesudbredelsen ved vandløbene (større strømningsveje). Vandspejlet er hævet i 10cm intervaller i forhold til koter i højdemodellen. Vandstanden er ekstrapoleret mellem strømningsvejene. Der er ikke foretaget hydrauliske beregninger eller anvendt hydrologiske data","Naturstyrelsen","download","Gratis","2013-05-22","Landsdækkende","Historisk datasæt","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-vandl%C3%B8bsstigning","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","Screening og modellering"]
["V_07","Vandløb og søer","Vandløb: Strømningsvejes oplandsstørrelse","Temaet viser strømningsvejene på terrænet. For hver celle er oplandet angivet i hektar.","Naturstyrelsen og NIRAS","download","Gratis","2013-02-03","Landsdækkende","Historisk datasæt. Dette er midlertidige data, da der mangler data for et lille udsnit ved Blåvand.","https://download.kortforsyningen.dk/content/vandl%C3%B8b-str%C3%B8mningsvejes-oplandsst%C3%B8rrelse","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/vandloeb.aspx","Screening og modellering"]
["V_08","Vandløb og søer","Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI)","Oversigt over de vandløbsstationer i den fællesoffentlige WinBio-database, hvor der er udtaget prøver til bestemmelse af Dansk VandløbsFauna Index (DVFI). I attributdata findes oplysninger om det første og det sidste år, hvor der er udtaget faunaprøver på den enkelte station, samt antallet af tilsyn med faunaprøver.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis","2011-12-16","Landsdækkende","Miljøcentre (nu NST) står registreret som stationsejere","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=d6ec960d-285e-4082-9e81-146a35eaf819","Screening og modellering"]
["V_09","Vandløb og søer","Døgnvandføring","Kontinuerte målinger af vandstand i vandløb ved en række hydrometristationer. Målinger af øjebliksvandføringer i vandløb og beregning af daglige vandføringer i vandløb i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA som er en udmøntning af \"Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.\" Se også datasæt V_10.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Findes under Overfladevand, download per station","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/30925988-3cf8-4584-a682-1e03f7f09542","Modellering"]
["V_10","Vandløb og søer","Døgnvandstand","Kontinuerte målinger af vandstand i vandløb ved en række hydrometristationer. Målinger af øjebliksvandføringer i vandløb og beregning af daglige vandføringer i vandløb i forbindelse med det nationale overvågningsprogram NOVANA som er en udmøntning af \"Bekendtgørelse om overvågning af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i internationale naturbeskyttelsesområder mv.\" Se også datasæt V_09.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Findes under Overfladevand, download per station","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/30925988-3cf8-4584-a682-1e03f7f09542","Modellering"]
["V_11","Vandløb og søer","Vandkvalitet i recipienter","Punktmålinger af vandkvaliteten i vandområder, der modtager spildevand.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis",null,"Landsdækkende","Se datasæt K_21","https://puls.miljoeportal.dk/",null,"Screening og modellering"]
["V_12","Vandløb og søer","Vandløb med god biologisk og fysisk tilstand (Faunaklasse 5-7)","Indikatoren faunaklasse angiver, hvor der er vandløb med mindst god biologisk tilstand baseret på den iboende kendte fauna. Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI) angiver på en skala fra 1 til 7 hvor god en biologisk mangfoldighed, der findes i en given vandløbsstrækning baseret på sammensætningen af invertebrater (smådyr). Den dårligste tilstand betegnes faunaklasse 1, mens den bedste betegnes faunaklasse 7","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2016-10-04","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk","http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12473172/sr112_biodiversitetskort_for_danmark.pdf","Screening og modellering"]
["V_13","Vandløb og søer","Sø- og vandløbsstationer","Hydrometriske stationer Hedeselskabet/Orbicon gennem tiderne har arbejdet med.","Orbicon og kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/","Screening og modellering"]
["V_14","Vandløb og søer","Vandstandsmålinger, vandløb ","Oversigt over vandløbsmålestationer i Danmark og den viser stationernes placering på et kort. For hver målestation kan der findes administrative oplysninger om bl.a. ejerforhold og det er muligt at se hvor høj vandstanden er lige nu. Man skal dog være opmærksom på at de øjeblikkelige vandstande er genereret automatisk og registreringerne er ikke kontrolleret for eventuelle målerfejl.","Orbicon, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kommunerne","webGIS, download","Betaling","løbende","Landsdækkende","webGIS er gratis, men udtræk skal man købe af Orbicon","www.hydrometri.dk ","http://www.hydrometri.dk/hyd/","Modellering"]
["V_15","Vandløb og søer","Vandløb, bundkoter ","Til analyser af vandføring benyttes bundkoter/dybder af vandløb.","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Modellering"]
["V_16","Vandløb og søer","Vandløbsgeometri","Vandløbsgeometri kan bl.a. bestå af: tværsnit, vandføring, oplandsstørelser","Kommunerne og rådgivere","download",null,null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb. Flere rådgivere ligger også inde med vandløbsopmålinger, fx Orbicons VandløbsGIS og VASP.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Modellering"]
["V_17","Vandløb og søer","Vandløbsmodelleringer","Vandløbsmodeller er fleksible beregningsværktøjer som kan anvendes til at vurderer betydningen af potentielle ændringer i nedbør, særligt kraftige hændelser eller et øget havspejl, på vandløbs vandstandforhold og strømningshastigheder og indflydelse på omkringliggende arealer eller infrastruktur. Modelleringen kan evt. ske vha. MIKE 11 eller MIKE Flood.","Naturstyrelsen og Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Screening"]
["V_18","Vandløb og søer","Iltsvindskort","Udbredelse af iltsvind, modelleret ud fra målinger foretaget 11.-21. september 2017, er baseret på de observerede iltkoncentrationer i bundvandet for den angivne periode. Hvis der er målt to gange i perioden på den samme station baseres fladeudbredelsen på den seneste måling.","DCE - Aarhus Universitet","download","Gratis","2017-10-25","Landsdækkende","Som pdf: http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","jwh@bios.au.dk","http://bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Fagdatacentre/MarintFagdatacenter/Publikationer/Iltsvindsrapport_september-oktober_2017.pdf","Screening"]
["V_19","Vandløb og søer","Fysisk indeks i vandløb","Temaet indeholder en visning af stationer i vandløb, hvor disse stationer anvendes til indsamling af en række forskellige prøver/data til grundlag for bestemmelsen af fysisk indeks. Beregning af det fysiske indeks foretages på baggrund af indsamlede data omkring fysisk kvalitet. Beskrivelse af fysisk kvalitet er baseret på, at man vurderer tilstedeværelsen af forskellige morfologiske elementer i forhold til elementer, der er opstået som følge af menneskeskabte indgreb i vandløbets naturlige forløb. Formålet med temaet er at præsentere en geografiske placering af vandløbsstationer i Danmark, sammen med figurer og tabeller, der viser den tidsmæssige udvikling i det fysiske indeks.","Naturstyrelsen","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Findes under Overfladevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ",null,"Screening og modellering"]
["V_20","Vandløb og søer","Vandløbsregulativer","Vandløbsregulativer beskriver bredejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved det pågældende vandløb og indeholder bestemmelser om vandløbets fysiske tilstand og vedligeholdelse. ","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Findes hos kommunerne, delvist analoge data (pdf) for nogle få vandløb.","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx"," ","Screening"]
["V_21","Vandløb og søer","Typologi for målsatte søer","Temaet viser typologien for søer samt sønavn, søtype, vandområde og areal.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2016-06-16","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","Screening"]
["V_22","Vandløb og søer","Typologi for vandløb","Temaet viser typologien for vandløb samt vandløbsnavn, vandsystem, vandområde og længde.","Miljøstyrelsen","WMS, WFS, webGIS","Gratis","2016-06-13","Landsdækkende","WFS url: http://wfs2-miljoegis.mim.dk/vp2_2016/ows?version=1.1.0&request=GetCapabilities","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016"," ","Screening"]

{"sheet":"Grundvand","index":13,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["G_01","Grundvand","Danske boringer","Viser boringer i Danmark og angiver typen","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","Screening og modellering"]
["G_02","Grundvand","Danske vandforsyningsboringer","Liste over aktive almene vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","Screening og modellering"]
["G_03","Grundvand","Danske vandforsyningsboringer, resten","Liste over andre vandforsyningsboringer i Danmark","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","Screening og modellering"]
["G_04","Grundvand","Pejling af grundvandstanden","Jupiter indeholder pejlinger fra danske boringer. Udover kommunernes indberetning af pejlinger, indeholder datasættet pejlinger fra en lang række andre indberettere, herunder brøndborere, rådgivere og pejlenetværk. Databasen opdateres løbende.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=aa3a7589-9759-453b-b679-711bc73d97e1","Screening og modellering"]
["G_05","Grundvand","Aktiv vandindvinding","Dette lag forsøger at gætte, hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 1 er ringe sandsynlighed mens 10 er overvejende sandsynlig.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=046e2909-119f-4a32-8ba8-ebab0f919481","Screening og modellering"]
["G_06","Grundvand","Vandindvindingsanlæg","Placering af vandindvindingsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"Screening og modellering"]
["G_07","Grundvand","Grundvandsmodeller (geologiske, hydrostratigrafiske og numeriske)","Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller lagret i GEUS' modeldatabase. Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?mapname=modeldb&whoami=[email]","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","Screening og modellering"]
["G_08","Grundvand","Grundvandsrapporter","Samling af georefererede rapporter primært med fokus på kortlægning og indsatsplanlægning for vandmiljøet.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","GEUS' Grundvandsrapportdatabasen","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=rapportdb","http://jupiter.geus.dk/Rapportdb/GrundvandsrapportList.seam","Screening"]
["G_09","Grundvand","Grundvandsmagasiner","Grundvandsmagasiners udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv. indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","Screening og modellering"]
["G_10","Grundvand","Terrænnær grundvandsstand 1991-2010","Temaet viser afstanden til nuværende grundvandsstand (m), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-01","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","Screening og modellering"]
["G_11","Grundvand","Ændring i grundvandsstand for 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsstand (m) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsstand og typisk høj grundvandsstand.","GEUS","WMS, webGIS, download","Gratis","2012-06-02","Landsdækkende","webGIS: http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","https://download.kortforsyningen.dk/content/grundvand-terr%C3%A6nn%C3%A6r-og-%C3%A6ndrede-grundvandsstande","http://www.klimatilpasning.dk/media/340310/klimagrundvandskort.pdf","Screening og modellering"]
["G_12","Grundvand","Terrænnær grundvandsstand (100m grid)","Enkelte kommuner har kort over terrænnært grundvand, med Grid-størrelse på 100 x 100 m med en nøjagtighed på 0,5m i koten","Kommunerne","download","Gratis",null,"Kommunalt","Kontakt den relevante kommune for data","http://www.klimatilpasning.dk/kort/kommunekort.aspx",null,"Screening og modellering"]
["G_13","Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2015 (50m grid)","Screeningskort for nuværende højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","Screening"]
["G_14","Grundvand","Terrænnær grundvandsspejl 2050 (250m grid)","Screeningskort for fremtidigt højtstående grundvand, udarbejdet i forbindelse med et MUDP-projekt vedr. klimarobuste risikovurderinger af jordforureninger i samarbejde mellem Region Syd, Region Sjælland, Orbicon og NIRAS. Kortet er baseret på det terrænnære grundvandsspejl (beregnet ud fra pejlinger fra GEUS’ Jupiter-database og støttepunkter lags vandløb, søer og kyst) samt Kortforsyningens 10x10 m terrænmodel og GEUS’ jordartskort.","NIRAS","download","Betaling","2015-10-30","Landsdækkende","I områder med få eller ingen pejledata samt terrænvariationer, kan der være usikkerhed omkring nedsivningspotentialet i det givne område.","kiag@niras.dk","http://www.klimatilpasning.dk/media/1085327/Kategorisering%20af%20klimarobuste%20risikovurderinger%20af%20jordforureninger.pdf","Screening"]
["G_15","Grundvand","Indsatsområder (nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder)","Indsatsområder udpeges efter vandforsyningslovens § 11 a. Indsatsområder udpeges inden for følsomme indvindingsområder i OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. Indsatsområder er områder hvor en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne er nødvendig til sikring af drikkevandsinteresserne. For hvert indsatsområde skal kommunalbestyrelsen ifølge § 13 i vandforsyningsloven vedtage en indsatsplan. Etableringsgrundlaget for indsatsområderne i dette tema er grundvandskortlægningen.","Naturstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Findes under Drikkevand og grundvand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=4820d6b8-5a94-485f-821f-917b5331fd1e","Screening"]
["G_16","Grundvand","Indvindingsoplande udenfor OSD","Indvindingsoplande udenfor Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) ajourføres som led i den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning. Løbende opdatering kan ligeledes foretages af kommunerne, der er ressourcemyndighed. Der er for øjeblikket ikke en fast procedure for den løbende opdatering af indvindingsoplande.","Miljøstyrelsen","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Drikkevand og grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/fca3a2eb-44c6-4977-8163-d932b19683c1","Screening"]
["G_17","Grundvand","Indvindingsoplande inden for OSD","Indvindingsoplande inden for Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) afgrænset i grundvandskortlægningen. Temaet indeholder alle indvindingsoplande afgrænset i OSD i kortlægninger afsluttet i 2013-2014, samt størstedelen af indvindingsoplande afgrænset i kortlægninger afsluttet i 2015.","Kommunerne","webGIS, download","Gratis","2015-12-01","Landsdækkende","Kan også ses under Grundvand på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand","http://www.miljoeportal.dk/Nyt/Sider/Nyheder/Indvindingsoplande-indenfor-OSD.aspx","Screening"]
["G_18","Grundvand","Dæklagstykkelse over grundvandsmagasin","Dæklags udbredelse (horizontalt og vertikalt) og hydrauliske egenskaber mv.  indgår i grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","Screening og modellering"]
["G_19","Grundvand","Grundvandsdannende oplande","Grundvandsdannende oplande er et beregningsresultat af grundvandsmodellerne (G_07)","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Se datasæt G_07","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=modeldb","http://www.geus.dk/modeldb/","Screening"]
["G_20","Grundvand","Grundvandsdannelse (OSD og IOL)","Grundvandsdannelse inden for kortlagte Områder med Særlig Drikkevandsinteresse (OSD) og IndvindingsOpLande (IOL) bestemt på baggrund af hydrologiske modeller.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","Findes under Grundvandsdannelse, kan også ses på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand",null,"Screening"]
["G_21","Grundvand","Nuværrende grundvandsdannelse 1991-2010","Temaet viser den nuværende grundvandsdannelse (mm/år), 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","Screening"]
["G_22","Grundvand","Ændring i grundvandsdannelse 2021-2050","Temaet viser ændringen i grundvandsdannelse (mm/år) for 2021-2050 for 3 forskellige klimamodeller, 500*500m grid. Temaet findes i to udgaver: middel grundvandsdannelse og typisk lav grundvandsdannelse.","GEUS","webGIS","Gratis","2011-01-01","Landsdækkende","DK model data (datasæt G_25)","http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/grundvand/grundvandskort.aspx","http://www.klimatilpasning.dk/kommuner/kortlaegning-til-brug-for-klimatilpasning/den-kommunale-risikokortlaegning/grundvand.aspx","Screening"]
["G_23","Grundvand","Potentialekort","Kort over grundvandsstanden, anvendes bl.a. ved vurdering af grundvandets strømningsforhold og beregning af indvindingsoplande. Potentialekort er dermed vigtige for at målrette både den areal- og den punktkilderettede grundvandsbeskyttende indsats. ","Regionerne og Naturstyrelsen","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region for data","http://www.regioner.dk/",null,"Screening og modellering"]
["G_24","Grundvand","B-boringer","B-boringer omfatter midlertidige boringer og boringer uden filter- eller forerør eller andre installationer, som ikke kræver tilladelse.","Regionerne og GEUS","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller se datasæt G_26","http://www.regioner.dk/",null,"Screening"]
["G_25","Grundvand","Den nationale vandressourcemodel (DK model) over grundvand","Den Nationale Vandressource Model (DK-model) er en computer model, der beskriver de væsentligste dele af ferskvandets kredsløb såsom nedbør, fordampning, overfladisk afstrømning, grundvandsdannelse, drænafstrømning og afstrømning fra grundvand til vandløb, søer og hav. Formålet med den Nationale Vandressource Model er at skabe et landsdækkende overblik over den udnyttelige drikkevandsressource (der i Danmark er næsten 100% grundvandsbaseret) og dennes regionale fordeling.","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","2009-01-01","Landsdækkende","Kræver oprettelse af log-in","http://gerda.geus.dk/Modeldb/modeldbLogin","www.vandmodel.dk","Modellering"]
["G_26","Grundvand","GeoGIS databaser med terrænnære pejledata","Data omfatter boreoplysninger om geologi, pejlinger og analyseresultater (vand, jord og luft). Databaserne indeholder regionernes boringer (A og B), samt de 300.000 geotekniske boringer, som GEO har i deres arkiv","Regionerne og GEO","download","Gratis","Løbende","Regionalt","Kontakt den relevante Region eller GEO for data. Data er undveje til at blive overflyttet til Jupiter-databasen","https://www.geo.dk/kontakt/",null,"Screening og modellering"]
["G_27","Grundvand","Anlæg, almen vandforsyning","Placering af almene vandforsyningsanlæg","GEUS","WMS, WFS, webGIS, download","Gratis","Løbende","Landsdækkende","Jupiter-databasen, WFS url: http://data.geus.dk/geusmap/ows/25832.jsp?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities","http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter",null,"Screening og modellering"]

{"sheet":"Kloak og afløb","index":14,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Nr.","Fagområde","Navn","Resumé","Ejer","Distributionstyper","Betaling","Ajourføringsdato","Geografisk dækning","Bemærkning","Link/adresse","Link til mere metadata","Proces"]
["K_01","Kloak og afløb","Nedløbsrist (NEDLOEBSRIST)","Placering af rist dækkende et nedløb til en kloak beregnet for overfladevand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen)","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["K_02","Kloak og afløb","Brønddæksel (BROENDDAEKSEL)","Placering af dæksel over nedgang til underjordisk installation.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen)","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["K_03","Kloak og afløb","Afvandingsgrøft (AFVANDINGSGROEFT)","Midte af en åben, kunstig anlagt rende til vand.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2017-11-22","Landsdækkende","Data er kun gældende for OP3-områder (se FOT specifikationen)","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["K_04","Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, udledningspunkt","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","Screening og modellering"]
["K_05","Kloak og afløb","Regnbetinget udledning, målested","Regnbetingede udledninger er udledninger af spildevand, der via kloak/seperate ledninger løber til vandløb, sø eller kyst. Udledningerne sker i forbindelse med regnhændelser.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/regnbetingede-udledninger/","Screening"]
["K_06","Kloak og afløb","Renseanlæg, udledningspunkt","Temaet viser udledningspunktet til vandløb, sø eller kystvande for kommunale og private renseanlæg større end 30 PE.","Miljøstyrelsen ","webGIS","Gratis",null,"Landsdækkende","Data findes under laget Spildevand","http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ ","http://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/spildevand/kilder-til-spildevandsudledning/renseanlaeg/","Screening"]
["K_07","Kloak og afløb","Punktkilder, spildevand","Temaet viser placering af overvågningsstationer for punktkilder. Data opdateres ikke.","Miljøstyrelsen ","webGIS, download","Gratis","2016-06-23","Landsdækkende","Download via ftp-server: https://SIT-FTP.Statens-it.dk, brugernavn ”anonymous”, intet password","http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014","http://www.geodata-info.dk/Portal/ShowMetadata.aspx?id=c16ef1fa-715f-4af9-809a-75935c64212a","Modellering"]
["K_08","Kloak og afløb","Spildevand/renseanlæg","Omrids af rensningsanlæg, nedsivningsanlæg og pumpestationer inkl. bygninger, bassiner, tanke, oplagspladser, parkeringspladser mv.","GeoDanmark","WMS, WFS, download","Gratis","2016-04-15","Landsdækkende","Se datasæt P_70","http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark","https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/vedligehold-og-produktion/specifikation/","Screening og modellering"]
["K_09","Kloak og afløb","Dræn og drænrør","Orbicon ligger inde med det største arkiv over dræn i Danmark. Drændata er værdifulde, når naturen skal føres tilbage til sin oprindelige tilstand og man f.eks. vil genskabe vådområder. I Orbicons drænarkiv findes bl.a. kort over dræn, projektbeskrivelser og beskrivelser af den oprindelige natur. Orbicon har ofte også projektbeskrivelser og diverse juridiske dokumenter, som forlig eller kendelser, i forbindelse med dræningssagerne.","Orbicon","download","Betaling","1990-01-01","Landsdækkende","Historiske data. Oplysninger om hvor der er drænet er indscannet, og findes som georefererede tiff-filer, men Orbicon kan digitalisere drænkort til f.eks. shp-filer.","plst@orbicon.dk","https://www.orbicon.dk/expertise/digitale-draenkort","Screening og modellering"]
["K_10","Kloak og afløb","Rørlagte regnvandsledninger","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Screening og modellering"]
["K_11","Kloak og afløb","Kloakker (placering og dimension)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Screening og modellering"]
["K_12","Kloak og afløb","Pumper (placering, type, kapacitet)","Placering af pumper, samt deres type og kapacitet.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Screening og modellering"]
["K_13","Kloak og afløb","Rørføring m. dimension (forsyningsselskaber)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Se datasæt K_20","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Screening og modellering"]
["K_14","Kloak og afløb","Regnvandsbassiner, volumen","Placering af forsyningens regnvandsbassiner, i begrænset omfang volumen.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Screening og modellering"]
["K_15","Kloak og afløb","kloaknet (DanDas)","Dandas er en standard for registrering og udveksling af vandselskabernes kloaknet. Dandas anvendes hos størstedelen af de danske vandselskaber.","Forsyningsselskaber","download","Gratis","Løbende","Forsyningsområder","Liste med forsyningsselskaber findes via Link/adresse. Data kommer muligvis i NytLER fremover.","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Brugere.aspx","http://www.detdigitalevandselskab.dk/Produkter/DANDAS/Om-DANDAS.aspx","Modellering"]
["K_16","Kloak og afløb","PULS (Punktkildedatabase)","I PULS kan du nu læse og inddatere data om renseanlæg og regnbetingede udledninger.","Kommunerne, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Anlægsejer","download","Gratis","Løbende",null,"Databasen kræver log-in og er henvendt til myndigheder","https://puls.miljoeportal.dk/","http://www.miljoeportal.dk/myndighed/punktkildedata/Sider/default.aspx","Screening og modellering"]